Bienvenue dans EyeHome 1.5.2!

Configuration système minimale

EyeHome 1.5.2 requiert un Power Macintosh G4 cadencé à 500 MHz ou supérieur ou un Power Macintosh G5, et Mac OS X 10.2.8 Jaguar ou supérieur, y inclut QuickTime 6.4 ou supérieur et QuickTime for Java 1.4.2 ou supérieur. Nous recommandons Mac OS X 10.3.7 Panther avec toutes les mises à jour de sécurité installés.

Installation

EyeHome 1.5.2 requiert la version du progiciel du Octobre 2004. Il y a aucune différence si la mise à jour du progiciel soit faite avant ou après la mise à jour du logiciel. Pour mettre à jour le progiciel, Veuillez suivre ces instructions SVP :

Note : Pour mettre à jour le progiciel, il faut qu'EyeHome soit branché à l’Internet. Si EyeHome est branché directement à votre Macintosh, veuillez temporairement brancher EyeHome à votre réseau afin qu’il soit capable d’accès à l’Internet.

1. Mettez en marche EyeHome.

2. Après que l'écran initial se soit presenté, appuyez sur le bouton „Clé” sur la télécommande, il est le bouton à la droite inférieure.

3. En utilisant les flèches sur la télécommande, dirigez à l'icône d’un clé à l’extrême droite dans le toolbar qui apparaît et cliquez OK.

4. Dirigez à la section de mise à jour.

5. Choisissez “Check for firmware update” ou "Check for core graphics update" et cliquez OK. EyeHome téléchargera automatiquement le progiciel et vous incitera à redémarrer EyeHome quand fini. 

Note : Après que votre EyeHome ait redémarré, répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que vous receviez un message que plus de mises à jour ne sont nécessaires.

Après que le progiciel soit mis à jour et l'installation du logiciel EyeHome 1.5.2 ait terminé, vous pouvez activer EyeHome dans les préférences système.

Quoi de neuf dans EyeHome 1.5.2 ?

La stabilité pendant la lecture des enregistrements EyeTV a été améliorée.