//vignette
cbuffer cb_object : register(b0)
{
  float4x4 u_mvpMatrix : packoffset(c0);
  float4 u_tex0ScaleOffset : packoffset(c4);
}

Texture2D<float4> StereoParams : register(t125);
Texture1D<float4> IniParams : register(t120);

void main(
  float4 v0 : POSITION0,
  float2 v1 : TEXCOORD0,
  out float4 o0 : SV_Position0,
  out float2 o1 : TEXCOORD0)
{
  o0.x = dot(v0.xyzw, u_mvpMatrix._m00_m10_m20_m30);
  o0.y = dot(v0.xyzw, u_mvpMatrix._m01_m11_m21_m31);
  o0.z = dot(v0.xyzw, u_mvpMatrix._m02_m12_m22_m32);
  o0.w = dot(v0.xyzw, u_mvpMatrix._m03_m13_m23_m33);

float4 stereo = StereoParams.Load(0);

if(o0.w != 1){
o0.x -= stereo.x*(o0.w - stereo.y);
}

  o1.xy = v1.xy * u_tex0ScaleOffset.xy + u_tex0ScaleOffset.zw;
  return;
}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
//
//
// Buffer Definitions: 
//
// cbuffer cb_object
// {
//
//   float4x4 u_mvpMatrix;              // Offset:    0 Size:    64
//   float4 u_tex0ScaleOffset;          // Offset:   64 Size:    16
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name                                 Type  Format         Dim Slot Elements
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
// cb_object                         cbuffer      NA          NA    0        1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// POSITION                 0   xyzw        0     NONE   float   xyzw
// TEXCOORD                 0   xy          1     NONE   float   xy  
//
//
// Output signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position              0   xyzw        0      POS   float   xyzw
// TEXCOORD                 0   xy          1     NONE   float   xy  
//
vs_4_0
dcl_constantbuffer cb0[5], immediateIndexed
dcl_input v0.xyzw
dcl_input v1.xy
dcl_output_siv o0.xyzw, position
dcl_output o1.xy
dp4 o0.x, v0.xyzw, cb0[0].xyzw
dp4 o0.y, v0.xyzw, cb0[1].xyzw
dp4 o0.z, v0.xyzw, cb0[2].xyzw
dp4 o0.w, v0.xyzw, cb0[3].xyzw
mad o1.xy, v1.xyxx, cb0[4].xyxx, cb0[4].zwzz
ret 
// Approximately 6 instruction slots used

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
