はじめに：ASF 管理者ガイド

# はじめに

- 概要

- システムの要件

- ASF の機能

## 概要

Distributed Management Task Force (DMTF) は、アラートとリモート コントロール インターフェイスを定義する Alert Standard Format (ASF) 2.0 の仕様をリリースしました。インテル(R) PRO Alerting Agent ソフトウェアを ASF 対応のシステムで使用すると、IT 管理者がネットワークのコンピュータを、オペレーティングシステムから独立してリモートで監視および管理できます。

次の 2 つのプライマリ コンポーネントがあります。

- ASF 対応クライアントシステム。ASF Agent ソフトウェア、ASF 対応 LOM または NIC、システム センサーが必要です。

- 管理コンソール。ASF MIB ファイル、またはソフトウェア ASF Console アプリケーションを使用して、ASF サポートが導入されていることが必要です。システムが監視されている場合を除き、管理コンソールには ASF 対応 NIC は必要ありません。

ASF は、センサーで感知される重要な環境イベントに対し、リモート アラートを提供します。たとえば、温度、電気、ファン、シャーシへの侵入などに関するものです。また、無効なパスワード、システム ハートビート、および起動エラー インジケータなど、オペレーティング システムに依存しないアラート機能も提供します。

監視されているイベントが発生すると、Platform Event Trap (PET) が管理コンソールに送信されます。これらの PET パケットは、 LANDesk Configuration Manager およびその他のベンダーの管理コンソールによって認識されます。管理コンソールによっては、管理者がアラートに対して対応措置を取れるように、リモート コントロールを提供しているものもあります。ASF 仕様の詳細については、DMTF ASF 仕様 (www.dmtf.org（英語）) をご覧ください。

## システムの要件

システムには、ASF 対応 BIOS、システム ヘルスを監視する ASF センサー、ASF をサポートする LAN on Motherboard (LOM) または Network Interface Controller (NIC) などの、ASF をサポートするコンピュータが必要です。

#### 表 1。必要なソフトウェア

ソフトウェア | 説明
インテルの ASF 対応ネットワーク アダプタのドライバ | バージョン 8.0 以降をインストールする必要があります。
Microsoft* Windows* Management Instrumentation (WMI) Provider Core | バージョン 1.5 以降が Microsoft Windows XP Professional および Windows 2000 に搭載されています。Windows NT* 4.0 を使用している場合は、www.microsoft.com （英語）から WMI ソフトウェアをダウンロードできます。
インテル(R) PRO Alerting Agent | インストール中にインストールされます。

## ASF の機能

### アラート

Dell の ASF ソフトウェアは、システムのヘルス情報を示し、低電源の状態、オペレーティング システムが存在しない状態、および正常稼動中にエラー メッセージを生成します。表 2 に、現在提供されている主な PET をあげます。利用可能な PET は、ベンダーによって異なります。 特定の ASF 対応プラットフォームでサポートされているアラートについては、コンピュータのユーザ ガイドを参照してください。

#### 表 2。サポートされている ASF プラットフォーム イベント トラップ

アラート | 説明
シャーシ：シャーシへの侵入 - 物理的なセキュリティの侵害 | システムのシャーシが開けられました。
シャーシ：シャーシへの侵入 - 物理的なセキュリティの侵害イベントのクリア | システムのシャーシ侵入アラートが解除されました。
BIOS：破損 BIOS | システム BIOS が破損しています。
起動：BIOS への起動エラー | 初期化時に、システム BIOSのロードが完了しませんでした。
CPU：CPU DOA アラート | CPU が正しく機能していません。
CPU：CPU DOA アラートのクリア | CPU の問題が解消されました。
ハートビート：エンティティの検出 | クライアントの存在を確認するために定期的なハートビートが送信されます。
温度：一般的な重要温度問題 | システム温度が限界を超えました。
電圧：一般的な重要電圧問題 | ボード上の電圧調整機の電圧が限界を超えました。
電圧：一般的な重要電圧問題のクリア | 電圧の問題が解消されました。
電源：一般的な電源問題 | システム電源の電圧が限界を超えました。
電源：一般的な電源問題のクリア | システム電源の電圧の問題が解消されました。
冷却デバイス：一般的な重要ファン エラー | ファンの速度/rpm が制限を越えています。
冷却デバイス：一般的な重要ファン エラーのクリア | ファンの速度/rpm の問題が解消されました。
接続性：リンクが失われました | イーサネットの接続が失われました。接続が復元されました。

| 注:コンピュータによっては、PET イベントがサポートされていない場合があります。

### リモート コントロール

リモート コントロール機能は、DMTF ASF V1.0 および ASF V2.0 仕様で定義されています。ASF V2.0 では、管理コンソールと ASF 対応クライアント間のコミュニケーションで認証を行い、Remote Monitoring & Control Protocol (RMCP) のセキュリティが強化されました。

ASF 対応の管理コンソールは、クライアント システムをクエリーし、問題に対処することができます。ASF 対応管理コンソールでは、ASF クライアントの機能や状態を判断することができます。さらに、IT 管理者は管理コンソールを使用して、リモートから電源を入れる、電源を切る、さまざまなオプションで再起動を行うことが可能です。ASF 2.0 対応クライアントでは、修正処置が認証されます。これによって、その管理コンソールが修正処置を実行できる唯一認証されたシステムになります。

IT 管理者は、リモート コントロール機能を無効にすることができます。

#### 表 3。リモート コントロール機能

コントロール機能 | 説明
システムのステートを取得 | 現在のシステムのステートを返します。
クライアント機能の取得 | DMTF ASF 仕様に従ってクライアント ASF 設定を返します。
検出 ping | Internet Control Message Protocol (ICMP) の ping に機能的に似ていますがプロトコルが異なり、ping に応答してシステムの存在を確認します。
電源入 | リモート システムの電源を入れます。
電源を切る | リモート システムの電源を切ります。（注：ユーザへの警告はなく、保存されていないデータは失われます。）
リセット | リモート システムを再起動します。（注：ユーザへの警告はなく、保存されていないデータは失われます。）
パワー サイクル | リモート システムの電源を切ってから再び入れます。（注：ユーザへの警告はなく、保存されていないデータは失われます。）

| 注:コンピュータによっては、リモート コントロール機能がサポートされていない場合があります。

`最終変更日 7/31/07 10:30a 改訂番号 10`