組態：ASF 管理員指南

# Linux* 上的組態

- 概述

- 指令行介面

- asfd 指令檔

## 概述

您可以使用指令行介面 (asfcli) 在系統上啟用與設定 ASF。此外，提供的 asfd 指令檔可以用來控制 ASF 常駐程式的載入與卸載。

### 可組態設定

表 1 列出 ASF 可設定的設定值。

表 1 可組態設定

設定 | 描述
ASF 啟用/停用 | 不論 ASF 操作是否有啟用。
De-assertionEventMask | 這個設定會決定是否清除警報。一個警報最多可以清除八次。
目的地位址 | 管理站台的 IP 位址。
SNMP 集區字串 | 符合含遠端管理應用程式之用戶端電腦的識別碼。
警報目的地 Ping 啟用/停用 | 當 ASF 啟用時，啟用傳送標準的 Internet Control Message Protocol (ICMP) ping 封包到管理站台。
警報目的地 Ping <間隔> | 啟用警報目的地 Ping 時，這項設定會決定 ping 到管理站台之間的時間。
存在訊號啟用/停用 | 當 ASF 啟用時，從管理站台可能監控的用戶端啟用硬體產生的脈動，以決定用戶端是否存在網路上。
存在訊號間隔 | 用戶端的活動訊號震動間的時間。
重試次數 | 用戶端會傳送警告訊息的次數。重新傳輸可協助確保 Simple Network Management Protocol (SNMP) 管理封包 (低優先順序) 達到遠端管理應用程式，並且不會被過載的網路交換器或路由器緩衝區丟棄。如果您的網路管理應用程式沒有收到警告，您可能需要增加重試次數。
重試間隔 | 警告傳輸之間的秒數。
監視器啟用 | 當 ASF 啟用時，啟用 "監視器" 計時器。
監視器間隔 | "監視器" 計時器脈動之間的時間。
ASF 感測器監控啟用 | 當 ASF 啟用時，啟用 ASF 感測器監控。
ASF 感測器監控間隔 | 監視器計時器脈動之間的時間。
Link_Reconnect_Count | 當連結暫時中斷後又恢復時（生成樹事件常見的問題），ASF Agent 會偵測網路連結是否已經恢復，並嘗試重新連結至「管理主控台」。ASF Agent 會使用由這個參數指定的值，將（ICMP）ping 傳送到「管理主控台」。"IT 管理員" 必須考量當連結恢復時的一般網路流量，以及 "IT 管理員" 傳送 "ASF 警報" 的迅速程度。
Link_Reconnect_Interval | 當連結暫時中斷後又恢復時（生成樹事件常見的問題），ASF Agent 會偵測網路連結是否已經恢復，並嘗試盡快將警報傳送至「管理主控台」。當連結恢復時，ASF Agent 會根據 "Link_Reconnect_Interval" 參數所指定的值來加速 "網路 Ping"。這會持續經過 "Link_Reconnect_Interval" X "Link_Reconnect_Count" 中所指定的時間。經過這個時間之後，ASF Agent 就會重新在每個 "代理伺服器 Ping 間隔" 將（ICMP）Ping 傳送到「管理主控台」。
Send_Pet_Delay | 當連結暫時中斷後又恢復時 （生成樹事件常見的問題），ASF Agent 會偵測連結是否已經恢復。ASF Agent 會等候將 "警報" 傳送至知道 Intel 的 "82541 EM" 與 "82547EM" 裝置將會儲存 "ASF 警報" 的「管理主控台」。"Send_Pet_Delay" 參數的變更會指定在恢復連結後傳送警報到「管理主控台」之前 ASF 等候的時間。此參數能讓 IT 管理員避免在網路流量高時傳送警報。 注意：並非所有的 Intel 裝置都會儲存 ASF 警報，如果使用不會儲存警報的裝置，必須將這個參數設定為０。如此一來，就會盡快傳送 "ASF 警報"。
設定 ASF 保全性金鑰。 | 設定 ASF 2.0 保全性金鑰。保全性金鑰應該要有 40 個字元長。可接受的字元有 A..F、0..9。

## 指令行介面：asfcli

若要啟用指令行介面，請執行 asfcli 指令。

指令行的使用方式如下：
asfcli [options]
如上所示，asfcli 指令可以接受選擇性的參數，這些參數列在表 2 中。

表 2 asfcli 選擇性參數

選項 | 描述
init | 初始化代理程式的結構。
timers | 顯示訊號、監視器、ASF 感測器與管理主控台 ping 設定。
adapters | 列出警報可以使用的介面卡。
status | 顯示警報狀態資訊。
funcs | 顯示所支援遠端控制工能及其狀態（啟用/停用）的清單。
sethb <interval> | 設定訊號訊息的間隔（單位為秒）。如果間隔為 0，則訊號為停用。
setwd <interval> | 設定監視器到期間隔（單位為秒）。如果間隔為 0，則監視器為停用。
setping <interval> | 設定 ping 對管理主控台的間隔（代理伺服器更新）。如果間隔為 0，則代理伺服器更新為停用。
setcom <community-string> | 設定 PET 封包的 SNMP 集區字串。
setfunc <function-id> enabled | disabled | 設定遠端控制功能的狀態。
setmon <interval> | 設定 ASF 感測器監控間隔
disable | 停用目前 ASF 介面卡上的警報。
apply [adapter] <proxy> | 在介面卡上套用組態，並啟用 ASF。將警報傳送至指定的主機/IP 位址。代理伺服器是管理主控台。若未指定介面卡，將會自動選取介面卡。
version | 顯示 asfcli 版本資訊。
platform | 檢查平台是否支援 ASF 2.0 保全性。
secadapt<adapter> | 檢查介面卡是否具有 ASF 2.0 保全性功能。
secfunc <func_id> | 檢查遠端控制功能是否安全。
haskeys | 檢查 ASF 2.0 保全性金鑰是否已經設定。
suppfunc <adapter> <func_id> | 檢查介面卡是否支援遠端控制功能。
setlcping <n> <interval> | 設定當連結變更或無法連接至代理伺服器時 ping 對代理伺服器（代理伺服器更新）的間隔。n - 傳送 ping 的次數。interval - 傳送的間隔。 如果間隔為 0，則計時器為停用。
setkeys <admin> <oper> <gener> <random> | 設定 ASF 2.0 保全性金鑰，每個都應該要有 40 個字元長 (可接受的字元有 A..F、0.0.9)。
setlcpd <interval> | 以秒樹設定連結變更事件上的 PET 訊息間隔延遲 如果間隔為 0，則計時器為停用。

訊號間隔與管理主控台 IP 位址之類的所有組態參數都會被視為全系統設定。這些設定未與特定介面卡關聯。但是，當發出對 ApplyConfigAndEnable（套用）功能的呼叫時，這些設定就會設定至 ASF 啟用的介面卡中。

### 將變更套用至組態

若要減少對硬體的存取與資源使用，必須使用以下的初始化順序來變更組態：

1. 介面卡列舉。
2. 設定組態變數。
3. 藉由呼叫 ApplyConfigAndEnable 功能來套用組態。
4. 取得組態狀態。

完成步驟 3 之後，服務就會存取硬體，並且變更組態設定。在呼叫 ApplyConfigAndEnable 之後，所有值都會儲存在硬碟上，在系統重新啟動之後，"代理程式" 會使用這些值。

| 注意：DisableAlerting 功能會立即套用。這不需要呼叫 ApplyConfigAndEnable。

下列為初始化順序的範例。

1. 呼叫 EnumerateASFAdapters (adapters)
2. 呼叫 AsfSetCommunityString (setcom)
3. 呼叫 AsfSetWatchdogInfo (setwd)
4. 呼叫 AsfSetHeartbeatInfo (sethb)
5. 呼叫 ApplyConfigAndEnable (apply)
6. 呼叫 AsfGetConfigurationStatus (status)
7. 呼叫 AsfGetPingInfo (timers)

步驟 1 和 5 為必要的步驟。其餘步驟則可以選擇是否使用。

### 使用多重介面卡與連接埠

您只能在系統的一個介面卡上啟用 ASF。其它所有介面卡的 ASF 為停用。

呼叫 DisableAlerting 功能會停用 ASF 啟用的介面卡上的 ASF。在呼叫 DisableAlerting 之後，系統上的所有介面卡都會停用 ASF。

若要啟用特定的介面卡，必須使用相符的介面卡金鑰來呼叫 ApplyConfigAndEnable 功能。請注意，這個呼叫會導致其它所有介面卡自動停用 ASF，而且不再需要其它後續的呼叫。

## asfd 指令檔

ASF 套件含有一個控制載入/卸載 ASF 常駐程式的指令檔。這個指令檔會在 /etc/init.d 下被安裝為 asfd。
asfd 指令檔也會連結至 /etc/rc.d/rcX.d 目錄中的相關啟動及刪除檔案。這會在不同的系統載入與關機層級上自動啟動與刪除 ASF 常駐程式。
請使用下列格式來啟用 asfd 指令：
/etc/init.d/asfd options

如上所示，asfd 指令檔需要使用參數，這些參數列在表 3 中。

表 3 asfd 參數

選項 | 描述
start | 啟動 ASF 常駐程式（一般而言不需要，因為常駐程式會在系統啟動時自動啟動）。
stop | 停止 ASF 常駐程式。
restart | 重新啟動 ASF 常駐程式。
reload | 重新啟動 ASF 常駐程式。
status | 顯示 ASF 目前的狀態。
version | 顯示 ASF 套件的版本與所有套件元件。

`上次修訂日期 07/7/26 1:11p 修訂版次 10 s`