소개: ASF 관리자 안내서

# 소개

- 개요

- 시스템 요구 사항

- ASF 기능

## 개요

DMTF(Distributed Management Task Force)에서 경고 및 원격 제어 인터페이스를 정의하는 ASF(Alert Standard Format) 2.0 사양을 발표했습니다. ASF 가능 시스템에서 인텔l® PRO Alerting 소프트웨어를 사용하면 IT 관리자가 운영 체제에 관계없이 네트워크로 연결된 컴퓨터를 원격으로 모니터하고 관리할 수 있습니다.

다음과 같은 기본 구성 요소가 있습니다.

- ASF 가능 클라이언트 시스템. ASF Agent 소프트웨어, ASF 가능 LOM 또는 NIC 및 시스템 센서가 필요합니다.

- 관리 콘솔. ASF MIB 파일을 통해 또는 SW ASF 관리 콘솔 응용 프로그램을 사용하여 ASF 지원을 통합해야 합니다. 시스템을 모니터하지 않을 경우에는 관리 콘솔에 ASF 가능 NIC가 필요하지 않습니다.

ASF는 센서가 감지하는 온도, 전기, 팬, 섀시 침입 센서 등의 주요 환경 이벤트에 대한 원격 경고 기능을 제공합니다. 운영 체제가 없는 환경에서는 잘못된 암호, 시스템 하트비트 및 부팅 실패 경고와 같은 추가 경고 기능도 제공합니다.

모니터 대상 이벤트가 발생하면 PET(플랫폼 이벤트 트랩)가 관리 콘솔에 전송됩니다. 이러한 PET 패킷은 LANDesk 구성 관리자 및 다른 공급업체의 관리 콘솔과 같은 관리 콘솔에서 인식됩니다. 이러한 관리 콘솔 중 일부는 관리자가 경고 해결 조치를 취할 수 있도록 원격 제어 기능을 제공합니다. ASF 사양에 대한 자세한 내용은 www.dmtf.org에 있는 DMTF ASF 사양을 참조하십시오.

## 시스템 요구 사항

시스템을 사용하려면 ASF(ASF 가능 BIOS 포함)를 지원하는 컴퓨터, 시스템 상태를 모니터하는 ASF 센서, ASF를 지원하는 LOM(LAN on Motherboard) 또는 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)가 있어야 합니다.

#### 표 1. 소프트웨어 요구 사항

소프트웨어 | 설명
인텔 ASF 가능 네트워크 어댑터 드라이버 | 버전 8.0 이상 설치
Microsoft* WMI(Windows* Management Instrumentation) Provider Core | Microsoft Windows XP Professional과 Windows 2000에는 버전 1.5 이상이 포함되어 있습니다. Windows NT* 4.0의 경우에는 www.microsoft.com에서 WMI 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.
인텔l® PRO Alerting Agent | 설치 프로세스의 일부로 설치됩니다.

## ASF 기능

### 경고

ASF는 정상적으로 작동하는 동안뿐 아니라 절전 모드에 있거나 운영 체제가 없을 때도 시스템 상태 정보를 제공하고 오류 알림을 생성합니다. 표 2에서는 해당 공급업체에 따라 사용 가능한 PET 수퍼세트에 대해 설명합니다. 특정 ASF 가능 플랫폼에서 지원하는 경고에 대한 자세한 내용은 해당 컴퓨터의 사용자 안내서를 참조하십시오.

#### 표 2. 지원되는 ASF 플랫폼 이벤트 트랩

경고 | 설명
Chassis: Chassis Intrusion - Physical Security Violation | 시스템 섀시가 열렸습니다.
Chassis: Chassis Intrusion - Physical Security Violation Event Cleared | 시스템 섀시 침입 경고가 지워졌습니다.
BIOS: Corrupt BIOS | 시스템 BIOS가 손상되었습니다.
Boot: Failure to Boot to BIOS | 시작할 때 시스템 BIOS 로드가 완료되지 않았습니다.
CPU: CPU DOA Alert | CPU가 제대로 작동하지 않습니다.
CPU: CPU DOA Alert Cleared | CPU 문제가 해결되었습니다.
Heartbeats: Entity Presence | 클라이언트 존재를 확인하는 정기 하트비트가 전송되었습니다.
Temperature: Generic Critical Temperature Problem | 시스템 온도가 한계를 벗어났습니다.
Voltage: Generic Critical Voltage Problem | 온보드 전압 조절기의 전압이 한계를 벗어났습니다.
Voltage: Generic Critical Voltage Problem Cleared | 전압 문제가 해결되었습니다.
Power Supply: Critical Power Supply Problem | 시스템 전원 공급 장치의 전압이 한계를 벗어났습니다.
Power Supply: Critical Power Supply Problem Cleared | 시스템 전원 공급 장치의 전압 문제가 해결되었습니다.
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure | 팬 속도/RPM이 한계를 벗어났습니다.
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure Cleared | 팬 속도/RPM 문제가 해결되었습니다.
Connectivity: Link Lost | 이더넷 연결이 끊겼습니다. 연결이 복원됩니다.

| 참고: 컴퓨터에 따라서는 일부 PET 이벤트가 지원되지 않을 수도 있습니다.

### 원격 제어

원격 제어 기능은 DMTF ASF V1.0과 ASF V2.0 사양 모두에 정의되어 있습니다. ASF V2.0에서는 RMCP(원격 모니터링 및 제어 프로토콜)에 관리 콘솔과 ASF 가능 클라이언트 사이의 통신을 인증하는 보안 기능을 추가했습니다.

ASF 가능 관리 콘솔에는 클라이언트 시스템에 질의하고 해결 조치를 취할 수 있는 기능이 있습니다. ASF 가능 관리 콘솔을 사용하여 ASF 클라이언트의 기능과 상태 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 IT 관리자는 관리 콘솔의 다양한 부팅 옵션을 통해 원격으로 전원을 공급/차단하거나 시스템을 재부팅할 수 있습니다. ASF 2.0 가능 클라이언트를 사용하면 해결 조치가 인증됩니다. 따라서 해결 조치를 취하도록 인증된 시스템은 관리 콘솔뿐입니다.

IT 관리자는 원격 제어 기능을 비활성화할 수 있습니다.

#### 표 3. 원격 제어 기능

제어 기능 | 설명
시스템 상태 가져오기 | 현재 시스템 상태를 반환합니다.
클라이언트 기능 가져오기 | DMTF ASF 사양별로 클라이언트 ASF 구성을 반환합니다.
존재 확인 핑 | ICMP(Internet Control Message Protocol) 핑 유틸리티와 기능이 비슷하며 시스템 존재를 확인하기 위해 퐁으로 응답합니다.
전원 공급 | 원격 시스템의 전원을 공급합니다.
전원 차단 | 원격 시스템의 전원을 차단합니다. (참고: 사용자에게 경고하지 않은 채 저장하지 않은 작업이 손실됩니다.)
재설정 | 원격 시스템을 재부팅합니다. (참고: 사용자에게 경고하지 않은 채 저장하지 않은 작업이 손실됩니다.)
전원 사이클 | 원격 시스템의 전원을 차단했다가 다시 공급합니다. (참고: 사용자에게 경고하지 않은 채 저장하지 않은 작업이 손실됩니다.)

| 참고: 컴퓨터에 따라서는 일부 원격 제어 기능이 지원되지 않을 수도 있습니다.

`마지막 수정일: 7/31/07 10:30a 수정 버전: 10`