Tillbaka till innehåll

# Kortinställningar

Fliken Avancerat visar enhetsegenskaperna för det WiFi-kort som installerats i datorn.

### Så här öppnar du fönstret

I Intel® PROSet/Trådlös WiFi-anslutningsverktyg, klicka på Kortinställningar i menyn avancerat. Välj fliken Avancerat.

### Beskrivning av WiFi-kortinställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
802.11ac-läge (5 GHz) | Standarden 802.11ac bygger på standarden 802.11n. I 802.11ac-läge ges upp till 867 Mbit/s (teoretiskt) genom att kanalbandbredden ökas till 80 MHz och via modulering med högre densitet (256 QAM). Markera Aktiverat eller Inaktiverat för att ange 802.11ac-läget för WiFi-kortet. Aktiverat är standardinställningen. Den här inställningen gäller endast 802.11ac-kapabla kort.
802.11n-kanalbredd (2,4 GHz) | Ange kanal med hög genomströmning för att maximera prestanda. Konfigurera kanalbredd till Auto eller 20 MHz. Använd 20 MHz om 802.11n-kanaler är begränsade. Den här inställningen gäller endast 802.11n-kapabla kort. Obs! Den här inställningen gäller inte för Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (används endast med 20 MHz-kanalbredd).
802.11n-kanalbredd (5,2 GHz) | Ange kanal med hög genomströmning för att maximera prestanda. Konfigurera kanalbredd till Auto eller 20 MHz. Använd 20 MHz om 802.11n-kanaler är begränsade. Den här inställningen gäller endast 802.11n-kapabla kort. Obs! Den här inställningen gäller inte följande kort:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n-läge | 802.11n-standarden vidareutvecklar tidigare 802.11-standarder genom att lägga till MIMO (multiple-input multiple-output). MIMO ökar datagenomströmning för att förbättra överföringshastigheten. Markera Aktiverat eller Inaktiverat för att ange 802.11n-läget för WiFi-kortet. Aktiverat är standardinställningen. Den här inställningen gäller endast 802.11n-kapabla kort.

Obs! I syfte att uppnå överföringshastigheter som är större än 54 Mbit/s på 802.11n-anslutningar måste WPA2*-AES-säkerhet vara markerat. Ingen säkerhet (Ingen) kan väljas för att aktivera konfiguration och felsökning av nätverk.

En administratör kan aktivera eller inaktivera stöd för läget med hög genomströmning för att reducera energiförbrukningen eller konflikter med andra band eller kompatibilitetsproblem.

Ad hoc-kanal 802.11b/g | Välj Aktiverad eller Avaktiverad.
Ad Hoc QoS-läge | QoS-kontroll (Quality of Service) i ad hoc-nätverk. QoS tillhandahåller prioritisering av trafik från åtkomstpunkten över ett trådlöst LAN baserat på trafikklassificering. WMM (Wi-Fi Multimedia) är QoS-certifieringen av WFA (Wi-Fi Alliance). När WMM är aktiverat använder WiFi-kortet WMM för att ge stöd åt prioritetsmarkering och köfunktioner för Wi-Fi-nätverk.

- WMM aktiverat (standard)
- WMM inaktiverad

Bluetooth® AMP | Aktivera eller avaktivera Bluetooth® AMP. AMP står för Alternate MAC/PHY, och använder 802.11 (Wi-Fi) som höghastighetstransport. Om du avaktiverar funktionen stängs Bluetooth HS av.
HT Mode (HT-läge)/VHT Mode (VHT-läget)/Disabled (Avaktiverad) | Med den här inställningen kan du välja HT-läge (High Throughput, hög genomströmning), VHT-läge (Very High Throughput, mycket hög genomströmning) eller avaktivera båda lägena. I HT-läge finns stöd för 802.11n, medan VHT-läget har stöd för 802.11ac.
Inkompatibel med 40 MHz-kanal | Denna inställning kommunicerar till åtkomstpunkter att det här WiFi-kortet inte föredrar 40 MHz-kanaler i 2,4 GHz-bandet. Standardinställningen är att den här är avstängd (inaktiverad) så att kortet inte skickar det här meddelandet. Om åtkomstpunkten fortsätter att använda 40 MHz-kanaler använder WiFi-kortet också 40 MHz-kanaler om inställningen 802.11n-kanalbredd (2,4 GHz) har värdet AUTO.

Obs! Den här inställningen gäller inte följande kort:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Skydd för blandat läge | Använd för att undvika datakollisioner i en miljö med både 802.11b och 802.11g. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) ska användas i en miljö där klienterna kanske inte hör varandra. CTS-till-själv kan användas för att uppnå ett högre dataflöde i en miljö där klienter står nära och kan höra varandra.
Önskat band | I miljöer med andra utstrålande enheter i närheten (som mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner, åtkomstpunkter eller klientenheter) kan det vara bra att använda 5 GHz-bandet istället för 2,4 GHz-bandet eller tvärtom, i syfte att minska störningen. Valen är:

- Ingen preferens
- Föredrar 2,4 GHz-bandet
- Föredrar 5 GHz-bandet

Här är de olika Wi-Fi-banden:

- 802.11 legacy – 2,4 GHz
- 802.11a – 3,7 GHz och 5 GHz
- 802.11b – 2,4 GHz
- 802.11g – 2,4 GHz
- 802.11n – 2,4 GHz och 5 GHz
- 802.11ac – 5 GHz

Roaming-aggressivitet | Med den här inställningen kan du definiera hur aggressivt din trådlös klient ska utföra roaming för att förbättra anslutning till en åtkomstpunkt. Fem olika inställningar är tillgängliga.

- 3. Medel: Det här är standardvärdet. En balanserad inställning mellan att inte utföra roaming och prestanda.
- 1. Lägsta: Din trådlösa klient utför inte roaming. Endast märkbar degradering i länkkvalitet leder till att den försöker utföra roaming till en annan åtkomstpunkt.
- 5. Högst: Din trådlösa klient spårar kontinuerligt länkkvaliteten. Om någon försämring sker försöker den hitta och roam till en bättre åtkomstpunkt.

Överföringsenergi | Standardinställning: Högsta energiinställning. Lägsta: Minimal täckning: Ställ in kortet till den lägsta överföringsenergin. Du kan expandera antalet täckningsområden eller begränsa ett täckningsområde. Reducerar täckningsområdet i högtrafikområden för att förbättra generell överföringskvalitet och undvika trafikstockning och störningar i andra enheter.

Högst: Maximal täckning: Ställ in kortet till maximal överföringsnivå. Markera för maximala prestanda och intervall i miljöer med begränsade ytterligare WiFi-radioenheter.

Obs! Den optimala inställningen är för en användare som alltid ska ange överföringsenergi på lägsta möjliga nivå som fortfarande är kompatibel med kvaliteten på deras kommunikation. Detta möjliggör det maximala antalet trådlösa enheter som ska fungera i täta områden och reducera störning i andra enheter som den delar samma radiospektrum med.

Obs! Denna inställning träder i kraft när antingen läget Infrastruktur eller Enhet-till-enhet (ad hoc) används.

Wake on Magic Packet (aktivera vid magiskt paket) | När den här inställningen är aktiverad väcks datorn ur viloläge när den tar emot ett "magiskt paket" från en sändande dator. Det magiska paketet innehåller MAC-adressen till den tänkta måldatorn. När du aktiverar inställningen aktiverar du Wake on Magic Packet (aktivera vid magiskt paket). När du avaktiverar inställningen avaktiverar du Wake on Magic Packet (aktivera vid magiskt paket). Om du avaktiverar den här inställningen avaktiveras endast funktionen för magiska paket, inte för Wake on Wireless LAN (aktivera vid trådlöst LAN).
Wake on Pattern Match (aktivera vid mönstermatchning) | Med den här funktionen väcks datorn ur viloläge när nätverkskortet tar emot ett särskilt väckningsmönster. Det finns stöd för den här funktionen i Windows* 7 och Windows 8. Vanliga exempel på sådana mönster är:

- Aktivera vid ny inkommande TCP-anslutning för IPv4 och IPv6 (TCP SYN IPv4 och TCP SYN IPv6).
- Aktivera vid återautentiseringspaket för 802.1x.

Om du avaktiverar den här inställningen avaktiveras endast funktionen för mönstermatchning, inte för Wake on Wireless LAN (aktivera vid trådlöst LAN).

Trådlöst läge | Markera vilket läge som ska användas för anslutning till trådlöst nätverk:

- Endast 802.11a: Anslut bara det trådlösa WiFi-kortet till 802.11a-nätverk. Gäller inte alla kort.
- Endast 802.11b: Anslut bara det trådlösa WiFi-kortet till 802.11b-nätverk. Gäller inte alla kort.
- Endast 802.11g: Anslut bara det trådlösa WiFi-kortet till 802.11g-nätverk.
- 802.11a och 802.11g: Anslut endast WiFi-kortet till 802.11a- och 802.11g-nätverk. Gäller inte alla kort.
- 802.11b och 802.11g: Anslut endast WiFi-kortet till 802.11b- och 802.11g-nätverk. Gäller inte alla kort.
- 802.11a, 802.11b och 802.11g: (Standard) - Anslut till trådlösa nätverk av typ 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Gäller inte alla kort.

OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger och sparar inte eventuella ändringar.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar