Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Adaptereinstellungen

Im Register Erweitert werden die Geräteeigenschaften für den auf Ihrem Computer installierten WiFi-Adapter angezeigt.

### Zugriff

Wählen Sie im Menü "Erweitert" der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility die Option Adaptereinstellungen. Wählen Sie das Register Erweitert.

### Beschreibung der WiFi-Adaptereinstellungen

Name | Beschreibung
--- | ---
802.11ac-Modus (5 GHz) | Der 802.11ac-Standard baut auf dem Standard 802.11n auf. Der 802.11ac-Modus erreicht bis zu 867 Mbit/s (theoretisch), indem er die Kanalbandbreite auf 80 MHz erhöht und eine höhere Dichtemodulation (256 QAM) ermöglicht. Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert, um den 802.11ac-Modus des WiFi-Adapters einzustellen. "Aktiviert" ist die Standardeinstellung. Diese Einstellung ist nur für 802.11ac-fähige Adapter gültig.
802.11n-Kanalbandbreite (2,4 GHz) | Wählen Sie für maximale Leistung eine hohe Durchsatzkanalbreite. Stellen Sie die Kanalbreite auf Auto oder 20 MHz ein. Verwenden Sie 20 MHz, wenn 802.11n-Kanäle eingeschränkt sind. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig. HINWEIS: Diese Einstellung ist ungültig für: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (verwendet nur die 20-MHz-Kanalbreite)
802.11n-Kanalbandbreite (5,2 GHz) | Wählen Sie für maximale Leistung eine hohe Durchsatzkanalbreite. Stellen Sie die Kanalbreite auf Auto oder 20 MHz ein. Verwenden Sie 20 MHz, wenn 802.11n-Kanäle eingeschränkt sind. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig. HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n-Modus | Der 802.11n-Standard baut auf früheren 802.11-Standards auf, ist aber durch MIMO (Multiple-Input Multiple Output) erweitert. MIMO sorgt durch erhöhten Datendurchsatz für eine bessere Übertragungsrate. Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert, um den 802.11n-Modus des WiFi-Adapters einzustellen. "Aktiviert" ist die Standardeinstellung. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig.

HINWEIS: Um bei 802.11n-Verbindungen Übertragungsraten von mehr als 54 Mbit/s zu erzielen, muss WPA2*-AES Sicherheit ausgewählt sein. Keine Sicherheit (Keine) kann zur Einrichtung eines Netzwerks und zur Fehlerbehebung ausgewählt werden.

Ein Administrator kann die Unterstützung für den hohen Durchsatzmodus aktivieren oder deaktivieren, um den Stromverbrauch zu reduzieren oder Konflikten mit anderen Bändern oder Kompatibilitätsproblemen entgegenzuwirken.

Ad-Hoc-Kanal 802.11b/g | Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert.
Ad-Hoc QoS-Modus | Quality of Service (QoS)-Kontrolle in Ad-Hoc-Netzwerken. QoS ermöglicht anhand von Datenklassifizierungen eine Priorisierung der von einem Zugriffspunkt über ein drahtloses Netzwerk übertragenen Daten. WMM (Wi-Fi Multimedia) ist die Qos-Zertifizierung der Wi-Fi Alliance (WFA). Wenn WMM aktiviert ist, verwendet der WiFi-Adapter WMM, um die Priorisierungs- und Warteschlangenfunktionen für WiFi-Netzwerke zu unterstützen.

- WMM aktiviert (Standard)
- WMM deaktiviert

Bluetooth® AMP | Aktivieren oder deaktivieren Sie Bluetooth® AMP. AMP steht für "Alternate MAC/PHY" und verwendet 802.11 (Wi-Fi) für die Hochgeschwindigkeitsübertragung. Bei Deaktivierung wird Bluetooth HS ausgeschaltet.
HT-Modus/VHT-Modus/Deaktiviert | Anhand dieser Einstellungen können Sie den HT-Modus (Modus für hohen Durchsatz) oder den VHT-Modus (Modus für sehr hohen Durchsatz) auswählen oder beide Modi deaktivieren. Der HT-Modus unterstützt die Kompatibilität mit 802.11n und der VHT-Modus unterstützt die Kompatibilität mit 802.11ac.
Nur 20-MHz-Kanal | Diese Einstellung informiert Zugriffspunkte darüber, dass dieser WiFi-Adapter 40-MHz-Kanäle im 2,4-GHz-Band nicht unterstützt. Die Standardeinstellung dafür ist "deaktiviert", d. h. der Adapter sendet diese Benachrichtigung nicht. Wenn der Zugriffspunkt weiterhin 40MHz-Kanäle verwendet, wird auch der WiFi-Adapter 40MHz-Kanäle verwenden, wenn die Einstellung für die 802.11n-Kanalbandbreite (2,4 GHz) auf "AUTO" festgelegt ist.

HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Schutz f. gemischte Umgebungen | Wird verwendet, um Datenkollisionen in gemischten 802.11b/802.11g-Umgebungen zu vermeiden. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) sollte in einer Umgebung verwendet werden, in der Clients sich gegenseitig nicht hören können. CTS-to-self kann verwendet werden, um mehr Durchsatz in einer Umgebung zu erzielen, in der sich Clients in unmittelbarer Nähe befinden und sich gegenseitig hören können.
Bevorzugtes Band | In einer Umgebung, in der sich andere strahlende Geräte befinden (z. B. Mikrowellengeräte, schnurlose Telefone, Zugriffspunkte oder Client-Geräte), können Sie ggf. das 5 GHz-Band statt des 2,4 GHz-Bandes (oder umgekehrt) verwenden, um Störungen zu verringern. Sie haben folgende Optionen zur Auswahl:

- Keine Präferenz
- 2,4 GHz-Band bevorzugt
- 5 GHz-Band bevorzugt

Nachfolgend sind die verschiedenen Wi-Fi-Bänder aufgeführt:

- 802.11 Legacy – 2,4 GHz
- 802.11a – 3,7 GHz und 5 GHz
- 802.11b – 2,4 GHz
- 802.11g – 2,4GHz
- 802.11n – 2,4 GHz und 5 GHz
- 802.11ac – 5 GHz

Roaming-Dynamik | Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie dynamisch Ihr drahtloser Client versucht, durch Zugriffspunktwechsel eine bessere Verbindung mit einem Zugriffspunkt herzustellen. Es gibt fünf Einstellungsmöglichkeiten.

- 3. Mittel: Dies ist die Standardeinstellung. Eine zwischen Roaming-Trägheit und Leistung ausgeglichene Einstellung.
- 1. Niedrigster: Der drahtlose Client ist sehr träge. Nur eine entscheidende Verschlechterung der Verbindungsqualität veranlasst ihn, zu einem anderen Zugriffspunkt zu wechseln.
- 5. Höchster: Ihr drahtloser Client überprüft ständig die Verbindungsqualität. Sollten Leistungsabfälle auftreten, versucht er einen stärkeren Zugriffspunkt zu finden.

Übertragungsleistung | Standardeinstellung: Höchste Stromeinstellung. Niedrigster: Minimale Reichweite: Setzt den Adapter auf das niedrigste Übertragungsleistungsniveau. Mit dieser Option können Sie die Reichweite erhöhen oder einschränken. Setzt die Reichweite in Bereichen mit starker Datenübertragung herab, um die Gesamtübertragungsqualität zu verbessern und Überlastung oder Störungen durch andere Geräte zu vermeiden.

Höchster: Maximale Reichweite: Setzt den Adapter auf ein maximales Übertragungsleistungsniveau. Wählen Sie diese Option für die beste Leistung bei größter Reichweite in Umgebungen mit einer begrenzten Zahl zusätzlicher WiFi-Sender.

HINWEIS: Die optimale Einstellung ist ein Übertragungsleistungsniveau, das so gering wie möglich ist, ohne die Qualität der Kommunikation zu beeinträchtigen. Dies lässt den Betrieb der meisten drahtlosen Geräte in Gegenden mit viel Datenverkehr zu und reduziert Störungen mit anderen Geräten im gleichen Senderbereich wie dieser Sender.

HINWEIS: Diese Einstellung tritt in Kraft, wenn entweder der Modus "Netzwerk (Infrastruktur)" oder der Ad-Hoc-Modus verwendet wird.

Akt. über Magic Packet | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, weckt sie den Computer aus einem Schlafmodus auf, wenn von einem sendenden Computer ein "Magic Packet" empfangen wird. Das Magic Packet enthält die MAC-Adresse des beabsichtigten Zielcomputers. Durch die Aktivierung wird "Akt. über Magic Packet" eingeschaltet. Durch die Deaktivierung wird "Akt. über Magic Packet" ausgeschaltet. Die Deaktivierung deaktiviert lediglich die Magic Packet-Funktion, nicht aber "Akt. über WLAN".
Akt. bei Musterübereinstimmung | Diese Funktion weckt den Computer aus einem Schlafmodus auf, wenn der Adapter ein bestimmtes Aktivierungsmuster empfängt. Diese Funktion wird von Windows* 7 und Windows 8 unterstützt. Diese Muster sind typischerweise:

- Aktivierung bei neu eingehender TCP-Verbindung für IPv4 und IPv6 (TCP SYN IPv4 und TCP SYN IPv6).
- Aktivierung über 802.1x Reauthentifizierungspakete.

Die Deaktivierung deaktiviert lediglich die Musterübereinstimmungs-Funktion, nicht aber "Akt. über WLAN".

Wireless-Modus | Über diese Funktion wählen Sie den Modus für die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk aus:

- Nur 802.11a: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11a-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- Nur 802.11b: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11b-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- Nur 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11g-Netzwerken.
- 802.11a und 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11a- und 802.11g-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- 802.11b und 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11b- und 802.11g-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- 802.11a, 802.11b und 802.11g: (Standard) - Stellt eine Verbindung zu drahtlosen 802.11a-, 802.11b- oder 802.11g-Netzwerken her. Nicht für alle Adapter gültig.

OK | Speichert die Einstellungen und kehrt zur vorherigen Seite zurück.
Abbrechen | Schließt die Seite und macht alle vorgenommenen Änderungen rückgängig.

Zurück zum Seitenanfang

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss