返回目录页面

# 规格

本节提供有关英特尔® 无线适配器的规格信息。以下列表并不具备完全的包容性。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

## Intel® Centrino® Wireless-N 100，Intel® Centrino® Wireless-N 105，Intel® Centrino® Wireless-N 130 和
Intel® Centrino® Wireless-N 135

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi |
频率调制 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | MIMO 配置：1X1 Tx/Rx：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙支持 |

- Intel® Centrino® Wireless-N 100：无
- Intel® Centrino® Wireless-N 105：无
- Intel® Centrino® Wireless-N 130：蓝牙 2.1、2.1 + EDR、3.0、3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135：蓝牙 4.0（蓝牙低能量和蓝牙 3.0 +HS）

常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11n、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WPS
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
IEEE 功能集 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
外形规格 | PCI Express* 微型卡 和半微型卡
SKUs | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
尺寸 | 微型卡：宽 50.80 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米 （2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸） 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi
频率调制 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 2.41-2.474 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
WiFi 常规
操作系统 | Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位）和 Windows Vista*（32 位和 64 位），Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11n、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WPS
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11n、802.11d、802.11e、802.11i
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业，802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
加密 | AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64位、CKIP、TKIP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 和 Intel® Centrino® Wireless-N 2230

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi |
频率调制 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | MIMO 配置：2X2 Tx/Rx：300、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙支持 |

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200：无
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230：蓝牙 4.0（蓝牙低能量和蓝牙 3.0 +HS）

常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11n、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WPS
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
IEEE 功能集 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 和 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
网络标准 | 802.11a/b/g/n（因适配器而异）和 Bluetooth 3.0 + HS
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi 网络标准 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030：802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230：802.11a/g/n
频率调制 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230： Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030： Rx（Mbps）：300、270、243、240、180 Rx/Tx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 蓝牙版本 3.0 + HS
常规
操作系统 |

- Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位）
- Windows Vista*（32 位和 64 位）
- Windows* 7（32 位和 64 位）
- Windows* 8（32 位和 64 位）
- Windows* 8.1（32 位和 64 位）

Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WPS、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
网络标准 | 802.11a/b/g/n 和蓝牙 4.0
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 蓝牙版本 4.0（3.0 + HS）
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WPS、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 和 Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi |
频率调制 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz（802.11b/g/n），5 GHz（802.11a/n） | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 配置：1X2 Rx：300、270、243、240、180 Mbps Rx/Tx：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 配置：2X2 Tx/Rx：300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 |

- Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位）
- Windows Vista*（32 位和 64 位）
- Windows* 7（32 位和 64 位）
- Windows* 8（32 位和 64 位）
- Windows* 8.1（32 位和 64 位）

Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
IEEE 功能集 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 802.11a、IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX 常规
操作系统 |

- Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位）
- Windows Vista*（32 位和 64 位）
- Windows* 7（32 位和 64 位）
- Windows* 8（32 位和 64 位）
- Windows* 8.1（32 位和 64 位）

标准兼容 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX 系统配置式性能集 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 移动式 WiMAX 发布 1、Wave II。支持 3A 和 1A/B 配置式 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 移动式 WiMAX 发布 1、Wave II。支持 3A、5A/C、1A/B 和 5BL 配置式
安全性 | 密钥管理协议 (PKMv2)
加密 | 128 位 CCMP (反击模式/CBC-MAC) 基于 AES 加密
WiMAX
频带 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150：2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6250：2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
调制 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
无线媒体 | 双工模式：TDD 操作 | Scalable OFDMA (SOFDMA)：512 和 1024 FFT
子信息包排列：PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 信道宽度：5 MHz 和 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 信道宽度：5、7、8.75 和 10 MHz
WiMAX 网络发布功能集 | SPWG/NWG 发布 1.5
速率性能 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 高达 10 Mbps DL 和 4 Mbps UL @ 最高速率 （OTA 性能，10MHz 信道） Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 高达 20 Mbps DL 和 6 Mbps UL @ 最高速率
（OTA 性能，10MHz 信道）

RF 传输输出功率 | 符合 Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205 和 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

外形规格 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 和 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： PCI Express* 全微型卡和半微型卡。 Intel® Centrino® Advanced-N 6205：PCI Express* 半微型卡。
尺寸 | 全微型卡：宽 50.95 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸） 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： Tx/Rx：450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 和 Intel® Centrino® Advanced-N 6205： Tx/Rx： 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 |

- Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位）
- Windows Vista*（32 位和 64 位）
- Windows* 7（32 位和 64 位）
- Windows* 8（32 位和 64 位）
- Windows* 8.1（32 位和 64 位）

Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## 英特尔® Dual Band Wireless-AC 7260

外形 | 半微型卡和 M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ac、802.11abgn、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi 认证* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性 |
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## 英特尔® Dual Band Wireless-N 7260
英特尔® Wireless-N 7260

外形 | 半微型卡、M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe、USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 英特尔® Dual Band Wireless-N 7260

- 模型 7260HMW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、HMC
- 模型 7260NGW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
- 模型 7260HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、HMC
- 模型 7260NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2

英特尔® Wireless-N 7260

- 模型 7260HMW BN - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2
- 模型 7260NGW BN - 802.11bgn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2

操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 （参见上文，所有适配器并非支持所有带宽） | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
802.11n 空间流 | 所有适配器：2 X 2 空间流
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 模型 7260HMW AN
- 模型 7260NGW AN
- 模型 7260NGW BN

常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi 认证* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性 |
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## 英特尔® Dual Band Wireless-AC 3160

外形 | 半微型卡和 M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ac、802.11abgn、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160：高达 433 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi 认证* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性 |
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi 认证* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性 |
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265
Intel® Wireless-N 7265

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe、USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- 模型 7265HMW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB
- 模型 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
- 模型 7265HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB
- 模型 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2

Intel® Wireless-N 7265

- 模型 7265HMW BN - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2
- 模型 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2

操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 （参见上文，所有适配器并非支持所有带宽） | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
802.11n 空间流 | 所有适配器：2 X 2 空间流
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 模型 7265HMW AN
- 模型 7265NGW AN
- 模型 7265NGW BN

常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi 认证* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性 |
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明