Powrót do Spisu treci

# Dane techniczne

Ta sekcja zawiera informacje dotyczšce specyfikacji w zakresie rodziny bezprzewodowych kart Intel®. Poniższa lista może nie zawierać wszystkich elementów.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 i
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwoci | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 1X1 Transmisja/odbiór: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth |

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Żadne
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Żadne
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)

Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Typ | Karta mini i half-mini PCI Express*
Kody produktów | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Wymiary | Karta mini: szerokoć 50,8 mm x długoć 30,0 mm x wysokoć 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwoci | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 2,412,474 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy), Ubuntu Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Szyfrowanie | AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe, CKIP, TKIP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 i Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwoci | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth |

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Żadne
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)

Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 i Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n (różne w zależnoci od karty) i Bluetooth 3.0 + HS
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Standardy sieci WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Odbiór (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Odbiór/transmisja (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS
Ogólne
Systemy operacyjne |

- Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)

Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n oraz Bluetooth 4.0
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 i Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwoci | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfiguracja MIMO: 1X2 Odbiór: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Odbiór/Transmisja: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne |

- Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)

Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX ogólne
Systemy operacyjne |

- Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)

Zgodnoć ze standardami | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Zestaw funkcji WiMAX System Profile | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A i 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A, 5A/C, 1A/B i 5BL
Zabezpieczenia | Protokół zarzšdzania kluczami (PKMv2)
Szyfrowanie | 128-bitowe CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) oparte na szyfrowaniu AES
WiMAX
Pasmo częstotliwoci | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulacja | UL QPSK, 16 QAM DL QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Orodek przenoszenia | Tryb dupleksu: Operacje TDD | Skalowalne OFDMA (SOFDMA): 512 i 1024 FFT
Permutacja nonika podrzędnego: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Przepustowoć kanałów: 5 i 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Przepustowoć kanałów: 5; 7; 8,75 i 10 MHz
Zestaw funkcji WiMAX Network Release | SPWG/NWG wersja 1.5
Szybkoć | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Do 10 Mb/s (pobieranie) i 4 Mb/s (przekazywanie) przy szybkoci szczytowej (wydajnoć OTA, kanał 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Do 20 Mb/s (pobieranie) i 6 Mb/s (przekazywanie) przy szybkoci szczytowej
(wydajnoć OTA, kanał 10 MHz)

Moc wyjciowa nadajnika radiowego | Zgodnoć z klasš mocy 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 i Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Typ | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Karta full-mini i half-mini PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Karta half-mini PCI Express*.
Wymiary | Karta full-mini: szerokoć 50,95 mm x długoć 30,0 mm x wysokoć 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Transmisja/odbiór: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne |

- Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)

Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | Złšcza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini, M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | Złšcza PCIe, USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Model 7260HMW AN 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Model 7260NGW AN 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Model 7260HMW NB 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Model 7260NGW NB 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Model 7260HMW BN 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- Model 7260NGW BN 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci (patrz wyżej, niektóre karty nie obsługujš wszystkich pasm) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne 802.11n | All adapters: strumienie przestrzenne 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujšce karty sieciowe:

- Model 7260HMW AN
- Model 7260NGW AN
- Model 7260NGW BN

Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | Złšcza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Aż do 433 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | PCIe i USB 2.0
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% RH bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265
Intel® Wireless-N 7265

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | PCIe, USB 2.0
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Model 7265HMW AN 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB
- Model 7265NGW AN 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Model 7265HMW NB 802.11agn, 2x2, PCIe, USB
- Model 7265NGW NB 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Model 7265HMW BN 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- Model 7265NGW BN 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci (patrz wyżej, niektóre karty nie obsługujš wszystkich pasm) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne 802.11n | Wszystkie karty sieciowe: strumienie przestrzenne 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujšce karty sieciowe:

- Model 7265HMW AN
- Model 7265NGW AN
- Model 7265NGW BN

Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Powrót do poczštku

Powrót do Spisu treci

Znaki towarowe i zastrzeżenia