Tilbake til innhold

# Spesifikasjoner

Dette avsnittet inneholder spesifikasjonsinformasjon for Intel®-trådløskort. Følgende liste inkluderer kanskje ikke alt.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 og
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulasjon | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfigurasjon: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth-støtte |

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy og Bluetooth 3.0 +HS)

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (32-biters og 64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funksjonssett | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Formfaktor | PCI Express* minikort og halvminikort
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensjoner | Minikort: Bredde 2,0 tommer x lengde 1,18 tommer x høyde 0,18 tommer (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulasjon | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,41 - 2,474 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32- og 64-bit) og Windows Vista* (32- og 64-bit), Ubuntu Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-personlig, WPA2-personlig, WPA-foretak, WPA2-foretak, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit og 64 bit, CKIP, TKIP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 og Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulasjon | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfigurasjon: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth-støtte |

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy og Bluetooth 3.0 +HS)

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (32-biters og 64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funksjonssett | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 og Intel® Centrino® Wireless-N 6230

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Nettverksstandarder | 802.11a/b/g/n (forskjellig på ulike kort) og Bluetooth 3.0 + HS
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi-nettverksstandarder | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versjon 3.0 + HS
Generelt
Operativsystemer |

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Nettverksstandarder | 802.11a/b/g/n og Bluetooth 4.0
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versjon 4.0 (3.0 +HS )
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (32-biters og 64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 og Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulasjon | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-konfigurasjon: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-konfigurasjon: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer |

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funksjonssett | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX generelt
Operativsystemer |

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Etterfølgelse av standarder | 802.16e-2005 rettelser 2 (D4)
Funksjonssett for WiMAX systemprofil | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobil WiMAX utgave 1, Wave II. Støtter 3A- og 1A/B-profiler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobil WiMAX utgave 1, Wave II. Støtter 3A-, 5A/C-, 1A/B- og 5BL-profiler
Sikkerhet | Nøkkeladministrasjonsprotokoll (PKMv2)
Kryptering | 128 bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) basert på AES-kryptering
WiMAX
Frekvensbånd | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulasjon | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medium | Dupleksmodus: TDD-operasjoner | Skalerbar OFDMA (SOFDMA): 512 og 1024 FFT
hjelpebærerpermutasjon: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanalbåndbredder: 5 og 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanalbåndbredder: 5, 7, 8,75 og 10 MHz
Funksjonssett for WiMAX Network-utgave | SPWG/NWG utgave 1.5
Hastighetsytelse | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Opptil 10 Mbps DL og 4 Mbps UL ved topphastighet (OTA-ytelse, 10MHz-kanal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Opptil 20 Mbps DL og 6 Mbps UL ved topphastighet
(OTA-ytelse, 10MHz-kanal)

Utgangsstyrke for RF-sender | Etterfølgelse av strømklasse 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 og Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Formfaktor | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express*-fullminikort og -halvminikort. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express*-halvminikort.
Dimensjoner | Full-minikort: Bredde 2,00 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer |

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Formfaktorer | Halvminikort og M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet |
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Formfaktorer | Halvminikort, M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe, USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon (Se ovenfor. Ikke alle bånd støttes for alle kort.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
802.11n – spatiale strømmer | Alle kort: 2 x 2 spatiale strømmer
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 7260HMW AN
- Modell 7260NGW AN
- Modell 7260NGW BN

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet |
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Formfaktorer | Halvminikort og M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Opptil 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet |
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet |
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265
Intel® Wireless-N 7265

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe, USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Modell 7265HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB
- Modell 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7265HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB
- Modell 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Modell 7265HMW BN – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- Modell 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon (Se ovenfor. Ikke alle bånd støttes for alle kort.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
802.11n – spatiale strømmer | Alle kort: 2 x 2 spatiale strømmer
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 7265HMW AN
- Modell 7265NGW AN
- Modell 7265NGW BN

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet |
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser