返回內容頁

# 規格

本節提供 Intel® 無線介面卡系列的規格資訊。以下清單可能未包含所有項目。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

## Intel® Centrino® Wireless-N 100、Intel® Centrino® Wireless-N 105、Intel® Centrino® Wireless-N 130 與
Intel® Centrino® Wireless-N 135

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi |
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | MIMO 組態： 1X1 Tx/Rx： 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽支援 |

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: 無
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: 無
- Intel® Centrino® Wireless-N 130： 藍芽 2.1、2.1 + EDR、3.0、3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135： 藍芽 4.0 (藍芽低耗能與藍芽 3.0 +HS)

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、 Windows* 8 (32 位元 64 位元)、Windows* 8.1 (32 位元 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WPS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
外觀型態 | PCI Express* 迷你卡和半迷你卡
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
尺寸 | 迷你卡： 寬 2.0 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.80 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.41-2.474 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
WiFi 一般
作業系統 | Microsoft Windows* XP (32 和 64 位元) 和 Windows Vista* (32 和 64 位元)、Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WPS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11n、802.11d、802.11e、802.11i
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
加密 | AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、CKIP、TKIP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 與 Intel® Centrino® Wireless-N 2230

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi |
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | MIMO 組態： 2X2 Tx/Rx： 300、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽支援 |

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: 無
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230： 藍芽 4.0 (藍芽低耗能與藍芽 3.0 +HS)

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、 Windows* 8 (32 位元 64 位元)、Windows* 8.1 (32 位元 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WPS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 與 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
網路標準 | 802.11a/b/g/n (因介面卡而異) 與藍芽 3.0 + HS
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi 網路標準 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030： 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230： 802.11a/g/n
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230： Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030： Rx (Mbps)： 300、270、243、240、180 Rx/Tx (Mbps)： 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 藍芽版本 3.0 + HS
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WPS、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
網路標準 | 802.11a/b/g/n 與藍芽 4.0
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 藍芽版本 4.0 (3.0 +HS )
一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、 Windows* 8 (32 位元 64 位元)、Windows* 8.1 (32 位元 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WPS、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 與 Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi |
頻率模組 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n)、5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 組態： 1X2 Rx︰ 300、270、243、240、180 Mbps Rx/Tx︰ 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 組態： 2X2 Tx/Rx： 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 802.11a、IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX 一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

符合標準 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX 系統設定檔功能組 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： Mobile WiMAX 第 1 版、Wave II。支援 3A 和 1A/B 設定檔 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： Mobile WiMAX 第 1 版、Wave II。支援 3A、5A/C、1A/B、和 5BL 設定檔
保全性 | 金鑰管理通訊協定 (PKMv2)
加密 | 基於 AES 加密的 128 位元 CCMP (反模式/CBC-MAC)
WiMAX
頻帶 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
模組 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
無線媒體 | 雙工模式： TDD 作業 | 可擴充 OFDMA (SOFDMA)： 512 與 1024 FFT
子載體排列： PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 通道頻寬： 5 MHz 與 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 通道頻寬： 5、7、8.75 與 10 MHz
WiMAX Network Release 功能組 | SPWG/NWG Release 1.5
速率效能 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 高達 10 Mbps DL 與 4 Mbps UL @ 尖峰速率 (OTA 效能、10MHz 通道) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 高達 20 Mbps DL 與 6 Mbps UL @ 尖峰速率
(OTA 效能、10MHz 通道)

RF 傳輸器輸出功率 | 符合 Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205 與 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

外觀型態 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： PCI Express* 全迷你卡和半迷你卡。 Intel® Centrino® Advanced-N 6205： PCI Express* 半迷你卡。
尺寸 | 全迷你卡： 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： Tx/Rx： 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205： Tx/Rx： 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

外型規格 | 半迷你卡及 M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | 兩種外型規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ac、802.11abgn、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260： 2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260： 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 雙模式藍芽* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi 認證*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性 |
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

外型規格 | 半迷你卡、M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | 兩種尺寸規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- 型號 7260HMW AN - 802.11agn、2x2、藍芽 4.0、PCIe、USB、HMC
- 型號 7260NGW AN - 802.11agn、2x2、藍芽 4.0、PCIe、USB、M.2
- 型號 7260HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、HMC
- 型號 7260NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2

Intel® Wireless-N 7260

- 型號 7260HMW BN - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2
- 型號 7260NGW BN - 802.11bgn、2x2、藍芽 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 (請參閱上述說明，並非所有介面卡均支援所有頻帶) | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
802.11n 空間串流 | 所有介面卡： 2 X 2 空間串流
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 以下介面卡支援雙模式藍芽* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 7260HMW AN
- 型號 7260NGW AN
- 型號 7260NGW BN

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元及 64 位元)、Windows 8 (32 位元及 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi 認證*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性 |
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

外型規格 | 半迷你卡及 M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | 兩種外型規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ac、802.11abgn、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160： 1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160： 最高 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 雙模式藍芽* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元及 64 位元)、Windows 8 (32 位元及 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi 認證*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性 |
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

外型規格 | M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265： 2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265： 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 雙模式藍芽* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi 認證*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性 |
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265
Intel® Wireless-N 7265

外型規格 | M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- 型號 7265HMW AN - 802.11agn、2x2、藍芽 4.0、PCIe、USB
- 型號 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、藍芽 4.0、PCIe、USB、M.2
- 型號 7265HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB
- 型號 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2

Intel® Wireless-N 7265

- 型號 7265HMW BN - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2
- 型號 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、藍芽 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 (請參閱上述說明，並非所有介面卡均支援所有頻帶) | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
802.11n 空間串流 | 所有介面卡： 2 X 2 空間串流
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 以下介面卡支援雙模式藍芽* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 7265HMW AN
- 型號 7265NGW AN
- 型號 7265NGW BN

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元及 64 位元)、Windows 8 (32 位元及 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi 認證*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性 |
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明