返回目录页面

# 法规信息

本节提供有关以下无线适配器的法规信息：

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

> 注意：鉴于无线局域网领域（IEEE 802.11 和类似标准）中的法规和标准不断发展，此处提供的信息可能随时会改变。英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。

## 英特尔 WiFi/WiMAX 无线适配器

本节的信息支持以下无线适配器：

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

参阅规格以了解无线适配器的完整规格。

> 注意：此节中提及的所有“无线适配器”均指以上列出的所有适配器。

茲提供以下信息：

- 给用户的信息
- 法规信息
- 给 OEM 和主机集成商的信息

### 给用户的信息

### 安全通告

#### 美国 FCC 无线电频率曝露

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。此无线适配器符合 OET 公告 65, 补充 C，2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时使得任何含有无线电设备组件的天线靠近或接触人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线适配器受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 配备无线适配器的电子设备在飞机上的使用受每家商业航空公司的规定制约。
  - 在医院中使用无线适配器受各家医院的规定的限制。

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（包括此无线适配器），除非该发射器已经改装成适合这种用途。

#### 天线警告

警告：此无线适配器不是设计用于高增益方向性天线的。

#### 在飞行器上使用注意事项

警告：商业航空公司的法规可能禁止在飞机上使用配备发出无线电频率的无线设备（无线适配器）的某些电子设备，因为它们的信号可能干扰飞机的重要仪器。

#### 其他无线设备

无线网络中其他设备的安全通告：参阅随无线网络中的无线以太网适配器或其他设备所提供的文档。

#### 对于 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.16e 无线电利用的本地法规

警告：鉴于 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 和 802.16e 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调， 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 和 802.16e 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。该设备的传送能量控制（TPC）界面是英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的一部分。各向同性等效辐射功率（EIRP）的操作限制由系统制造商提供。任何背离使用国的允许功率和频率设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

#### 无线互操作性

此无线适配器设计为可与其它基于直接序列展布频谱 (DSSS) 无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11b 规格标准
- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11g 规格标准
- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11a 规格标准
- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11n draft 2.0 兼容的规格标准
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 兼容
- 无线保真认证，由 Wi-Fi Alliance 定义
- WiMAX 论坛所定义的 WiMAX 证书

#### 无线适配器与您的健康

此无线适配器与任何无线电设备一样，发射无线电频率电磁能量。不过，此无线适配器所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所发射的电磁能量。此无线适配器在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在有些场合，建筑物的拥有者或有关机构的负责代表可能会限制使用此无线适配器。此类场合的例子如下：

- 在飞机上使用无线适配器，或
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用此无线适配器。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线适配器的政策，您应当先请求准许使用此适配器，然后再将其打开。

### 法规信息

### 美国 - 联邦通信委员会 (FCC)

此无线适配器在 5.15 至 5.25 和 5.470 至 5.75GHz 的频率范围操作，因此限于室内使用。FCC 要求此无线适配器在 5.15 至 5.25GHz 和 5.470 至 5.75GHz 的频率范围内时在室内使用，以减少对同一频道“移动卫星”系统的有害干扰的可能性。此英特尔® 无线适配器需要满足 FCC 法规的 15.407 部分的所有要求，不能提供配置控制，去改变操作频率使其超出 FCC 证书上注明的在美国操作的频率范围。

- 英特尔® 无线适配器仅供 OEM 集成商使用。
- 未经 FCC 批准，英特尔® 无线适配器不得与其他任何发射器并存。

本无线设备符合 FCC 条例第 15 部分的规定。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

#### B 类设备干扰声明

本无线适配器经测试符合 FCC 条例第 15 部分关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防在居民环境下产生有害的干扰。此无线适配器产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此无线适配器，此无线适配器可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此无线适配器的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新定向或定位受干扰设备的接收天线。
- 增大此无线适配器和受干扰设备之间的距离。
- 将带无线适配器的计算机连接至与受干扰设备连接的电路不同的电路上的电源插座。
- 请教经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

> 注意：此适配器必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

### 安全许可注意事项

本设备已通过安全审核，可作为组件使用，且仅可用于完整的设备中，其中设备组合的可接受性由相应的安全机构进行确定。安装后，必须考虑以下问题：

- 应安装到符合 UL/EN/IEC 60950-1 第二版要求（包括外壳设计 1.6.2 及有关防火外壳第 1.2.6.2 段中明确指出的一般规定）的兼容主机设备中。
- 在终端使用设备中安装该设备时，应由 SELV 源提供。
- 为符合 UL/EN/IEC 60950-1 第二版的要求，应对终端使用产品进行加热测试。

### 低卤

仅适用于溴化和氯化阻燃剂 (BFR/CFR) 及最终产品中的 PVC。已完成装配的英特尔组件以及购买的组件符合 JS-709 要求，PCB /基板符合 IEC 61249-2-21 要求。卤化阻燃剂替代物和/或 PVC 可能对环境不利。

### 日本

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### 韩国

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### 墨西哥

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### 台湾

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

### 模块化法规认证国家/地区标记

可提供需要法规标记的国家/地区列表。请注意，列表只包括需要法规标记的国家/地区，不包含所有已认证的国家/地区。要查看关于您适配器的法规国家/地区标记信息，请执行下列步骤：

1. 打开此网站：http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. 单击适配器链接。
3. 单击文档和指南。
4. 在法规信息中单击关于您适配器的法规文档。

### 给 OEM 和主机集成商的信息

此文档中说明的准则，是为在笔记本电脑和平板电脑的主机平台中安装英特尔® 无线适配器的 OEM 集成商提供的。必须遵守这些要求，才能满足符合 FCC 规定（包括 RF 曝露）的条件。满足此文档中说明的所有天线类型和安置准则之后，可以将英特尔® 无线适配器包括在笔记本电脑和平板电脑的主机平台中，而不再受到其他限制。如果不满足此文档中说明的任何准则，则 OEM 或集成商可能需要执行其他测试和/或获得其他批准。OEM 或集成商负责确定必需的主机法规测试和/或获得必需的主机批准以符合法规要求。

- 英特尔® 无线适配器仅供 OEM 和主机集成商使用。
- 英特尔® 无线适配器 FCC 证书说明了模块化批准的任何受限条件。
- 英特尔® 无线适配器必须在已批准使用的国家/地区内与接入点配合使用。
- 不允许 OEM、集成商或其他第三方对英特尔® 无线适配器进行更改或改装。OEM、集成商或其他第三方对英特尔® 无线适配器进行任何更改或改装将取消其使用该适配器的授权。

### 天线类型与增益

只能将相同类型且不超过下面显示的增益的天线与英特尔® 无线适配器配合使用。使用其他类型的天线和/或更高增益的天线可能需要另外授权。

天线类型 | 天线位置 （主天线/备用天线 | 2.4GHz 增益峰值 dBi* | 2.6GHz 增益峰值 dBi* | 5.2GHz 增益峰值 dBi* | 5.5GHz 增益峰值 dBi* | 5.7GHz 增益峰值 dBi*
PIFA | 主天线 |  |  |  |  |
备用天线 | 3.24 | 3.47 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |  |
*所有天线增益均包括线缆衰耗。

### 天线在主机平台内的安装位置

要确保符合 RF 曝露条件，必须严格遵守下表的规定，将配合英特尔® 无线适配器使用的天线安装在笔记本电脑或平板电脑的主机平台内，以便在主机平台的所有操作模式和方向下，将与所有人的隔离距离降到最小。天线安装到主机系统之后，其隔离距离将同时应用于天线的水平方向和垂直方向。

英特尔® 无线适配器 | 天线与用户之间必需的 最小隔离距离
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### 配备了其他集成发射器或插入式发射器的英特尔® 无线适配器的同时发射

根据 FCC 知识数据库出版物编号 616217 D03 补充文档 https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=33240&switch=P，当在一个主机设备中安装多个发射设备时，应执行 RF 曝露发射评估，以确定必要的应用和测试要求。OEM 集成商必须确定主机系统中安装的所有发射器和天线的所有可能的同时发射配置组合。包括作为移动设备（要求与人体之间的距离大于 20 cm）和便携式设备（要求与人体之间的距离小于 20 cm）安装在主机中的发射器。OEM 集成商应查询 FCC KDB 616217 D03 的实际补充文档以了解详细信息，从而执行此评估以确定是否有必要对测试或 FCC 批准做出额外要求。

### OEM 或集成商应提供给最终用户的信息

以下法规和安全通告必须登载于提供给本产品或遵照当地法规安装英特尔® 无线适配器的系统的最终用户的文档中。主机系统必须标有“包含 FCC ID：XXXXXXXX”，FCC ID 应在标签上显示。

此英特尔® 无线适配器必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。英特尔公司对于未经授权的更改无线适配器套件中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

### 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.11e 无线电使用的本地法规

以下关于当地法规的声明必须登载于所有 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 产品的法规遵守文档中。

警告：鉴于 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 和 802.16e 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调， 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 和 802.16e 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。任何背离使用国的允许功率和频率设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

## 英特尔 WiFi 适配器，与 802.11n 兼容

本节中的信息适用于以下产品：

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

参阅规格以了解无线适配器的完整规格。

> 注意：此节中提及的所有“无线适配器”均指以上列出的所有适配器。

茲提供以下信息：

- 给用户的信息
- 法规信息
- 给 OEM 和主机集成商的信息
- 欧盟符合性通告

### 给用户的信息

### 安全通告

#### 美国 FCC 无线电频率曝露

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。此无线适配器符合 OET 公告 65, 补充 C，2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时使得任何含有无线电设备组件的天线靠近或接触人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线适配器受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线适配器受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线适配器受各家医院的规定的限制。

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（包括此无线适配器），除非该发射器已经改装成适合这种用途。

#### 天线警告

警告：此无线适配器不是设计用于高增益方向性天线的。

#### 在飞行器上使用注意事项

警告：商业航空公司的法规可能禁止在飞机上使用配备发出无线电频率的无线设备（无线适配器）的某些电子设备，因为它们的信号可能干扰飞机的重要仪器。

#### 其他无线设备

无线网络中其他设备的安全通告：参阅随无线网络中的无线以太网适配器或其他设备所提供的文档。

#### 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.11ac 无线电使用的本地法规

警告：鉴于 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.11ac 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 产品只能在特定国家使用，不允许在指定使用的国家以外操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。该设备的传送能量控制（TPC）界面是英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的一部分。各向同性等效辐射功率（EIRP）的操作限制由系统制造商提供。任何背离使用国的允许功率和频率设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

#### 无线互操作性

此无线适配器设计为可与其它基于直接序列展布频谱 (DSSS) 无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11b 规格标准
- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11g 规格标准
- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11a 规格标准
- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11n 规格标准
- 用于无线 LAN 的 IEEE Std. 802.11ac 规格标准草案
- 无线保真认证，由 Wi-Fi Alliance 定义

#### 无线适配器与您的健康

此无线适配器与任何无线电设备一样，发射无线电频率电磁能量。不过，此无线适配器所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所发射的电磁能量。此无线适配器在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在有些场合，建筑物的拥有者或有关机构的负责代表可能会限制使用此无线适配器。此类场合的例子如下：

- 在飞机上使用无线适配器，或
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用此无线适配器。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线适配器的政策，您应当先请求准许使用此适配器，然后再将其打开。

### 法规信息

### 美国 - 联邦通信委员会 (FCC)

此无线适配器在 5.15 至 5.25 和 5.470 至 5.75GHz 的频率范围操作，因此限于室内使用。FCC 要求此无线适配器在 5.15 至 5.25GHz 和 5.470 至 5.75GHz 的频率范围内时在室内使用，以减少对同一频道“移动卫星”系统的有害干扰的可能性。此英特尔® 无线适配器需要满足 FCC 法规的 15.407 部分的所有要求，不能提供配置控制，去改变操作频率使其超出 FCC 证书上注明的在美国操作的频率范围。

- 英特尔® 无线适配器仅供 OEM 集成商使用。
- 未经 FCC 批准，英特尔® 无线适配器不得与其他任何发射器并存。

本无线设备符合 FCC 条例第 15 部分的规定。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

> 注意：此适配器的辐射传输功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用此适配器时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，您应当（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 厘米的距离或 FCC 模块许可条件中指定的最小距离。有关授权配置的详细信息可通过输入设备上的 PCC ID 号码在此网站获得：http://www.fcc.gov/oet/ea/。

#### B 类设备干扰声明

本无线适配器经测试符合 FCC 条例第 15 部分关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防在居民环境下产生有害的干扰。此无线适配器产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此无线适配器，此无线适配器可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此无线适配器的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新定向或定位受干扰设备的接收天线。
- 增大此无线适配器和受干扰设备之间的距离。
- 将带无线适配器的计算机连接至与受干扰设备连接的电路不同的电路上的电源插座。
- 请教经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

> 注意：此适配器必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

### 安全许可注意事项

本设备已通过安全审核，可作为组件使用，且仅可用于完整的设备中，其中设备组合的可接受性由相应的安全机构进行确定。安装后，必须考虑以下问题：

- 应安装到符合 UL/EN/IEC 60950-1 第二版要求（包括外壳设计 1.6.2 及有关防火外壳第 1.2.6.2 段中明确指出的一般规定）的兼容主机设备中。
- 在终端使用设备中安装该设备时，应由 SELV 源提供。
- 为符合 UL/EN/IEC 60950-1 第二版的要求，应对终端使用产品进行加热测试。

### 低卤

仅适用于溴化和氯化阻燃剂 (BFR/CFR) 及最终产品中的 PVC。已完成装配的英特尔组件以及购买的组件符合 JS-709 要求，PCB /基板符合 IEC 61249-2-21 要求。卤化阻燃剂替代物和/或 PVC 可能对环境不利。

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### 欧盟

低频带 5.15 - 5.35GHz 仅限室内使用。

此设备符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。参阅欧盟符合性通告。

#### 欧盟一致性声明

要查看关于您适配器的欧盟一致性声明，请执行下列步骤。

1. 打开此网站： http://developer.intel.com/design/litcentr/ce_docs/index.htm.。
2. 在 Wireless Products（无线产品）菜单中，选择您的适配器。
3. 单击 Go（转至）。

要查找关于您适配器的其他法规信息，请执行下列步骤：

1. 打开此网站：http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. 单击适配器链接。
3. 单击文档和指南。
4. 在法规信息下单击关于您适配器的法规文档。

#### 废弃电器和电子设备指令 (WEEE)

#### 遵守危害性物质限用指令 (RoHS)

此处描述的所有产品均符合欧盟 RoHS 指令。

有关无线适配器的 CE 标志的相关问题，请联系：

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd.Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### 日本

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### 韩国

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### 墨西哥

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### 摩洛哥

本产品未被授权在以下城市的无线电频道 2 (2417 MHz) 中操作：Agadir、Assa-Zag、Cabo Negro、Chaouen、Goulmima、Oujda、Tan Tan、Taourirt、Taroudant 和 Taza。

本产品未被授权在以下城市的无线电频道 4、5、6 和 7 (2425 - 2442 MHz) 中操作：Aéroport Mohamed V、Agadir、Aguelmous、Anza、Benslimane、Béni Hafida、Cabo Negro、Casablanca、Fès、Lakbab、Marrakech、Merchich、Mohammédia、Rabat、Salé、Tanger、Tan Tan、Taounate、Tit Mellil、Zag。

### 巴基斯坦

“PTA 批准的模型”

### 台湾

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### 新加坡

符合 IDA 标准 DB 02941

### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

### 模块化法规认证国家/地区标记

可提供需要法规标记的国家/地区列表。请注意，列表只包括需要法规标记的国家/地区，不包含所有已认证的国家/地区。要查看关于您适配器的法规国家/地区标记信息，请执行下列步骤：

1. 打开此网站：http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. 单击适配器链接。
3. 单击文档和指南
4. 在法规信息中单击关于您适配器的法规文档。

### 给 OEM 和主机集成商的信息

此文档中说明的准则，是为在笔记本电脑和平板电脑的主机平台中安装英特尔® 无线适配器的 OEM 集成商提供的。必须遵守这些要求，才能满足符合 FCC 规定（包括 RF 曝露）的条件。满足此文档中说明的所有天线类型和安置准则之后，可以将英特尔® 无线适配器包括在笔记本电脑和平板电脑的主机平台中，而不再受到其他限制。如果不满足此文档中说明的任何准则，则 OEM 或集成商可能需要执行其他测试和/或获得其他批准。OEM 或集成商负责确定必需的主机法规测试和/或获得必需的主机批准以符合法规要求。

- 英特尔® 无线适配器仅供 OEM 和主机集成商使用。
- 英特尔® 无线适配器 FCC 证书说明了模块化批准的任何受限条件。
- 英特尔® 无线适配器必须在已批准使用的国家/地区内与接入点配合使用。
- 不允许 OEM、集成商或其他第三方对英特尔® 无线适配器进行更改或改装。OEM、集成商或其他第三方对英特尔® 无线适配器进行任何更改或改装将取消其使用该适配器的授权。

### 天线类型与增益

只能将相同类型且不超过下面显示的增益的天线与英特尔® 无线适配器配合使用。使用其他类型的天线和/或更高增益的天线可能需要另外授权。

天线类型 | 天线位置 （主天线/备用天线 | 2.4GHz 增益峰值 dBi* | 2.6GHz 增益峰值 dBi* | 5.2GHz 增益峰值 dBi* | 5.5GHz 增益峰值 dBi* | 5.7GHz 增益峰值 dBi*
PIFA | 主天线 |  |  |  |  |
备用天线 | 3.24 | 3.47 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |  |
*所有天线增益均包括线缆衰耗。

### 天线在主机平台内的安装位置

要确保符合 RF 曝露条件，必须严格遵守下表的规定，将配合英特尔® 无线适配器使用的天线安装在笔记本电脑或平板电脑的主机平台内，以便在主机平台的所有操作模式和方向下，将与所有人的隔离距离降到最小。天线安装到主机系统之后，其隔离距离将同时应用于天线的水平方向和垂直方向。

无线适配器 | 天线与用户之间必需的 最小隔离距离
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
* 此无线适配器只能安装在移动设备中 （要求与人体之间的隔离距离大于 20 cm）。

对于 WiFi/蓝牙组合配适器，建议在主机系统的发射天线间保留 5 cm 的隔离距离，以便在 WIFI 和蓝牙同步传输时保持足够的分离比。如果距离小于 5 cm，则必须根据 FCC 知识数据库出版物 447498 对特定适配器进行验证。

### 配备了其他集成发射器或插入式发射器的英特尔® 无线适配器的同时发射

根据 FCC 知识数据库出版物编号 616217 https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=33240&switch=P，当在一个主机设备中安装多个发射设备时，应执行 RF 曝露发射评估，以确定必要的应用和测试要求。OEM 集成商必须确定主机系统中安装的所有发射器和天线的所有可能的同时发射配置组合。包括作为移动设备（要求与人体之间的距离大于 20 cm）和便携式设备（要求与人体之间的距离小于 20 cm）安装在主机中的发射器。OEM 集成商应查询 FCC KDB 616217 的实际文档以了解详细信息，从而执行此评估以确定是否有必要对测试或 FCC 批准做出额外要求。

### OEM 或集成商应提供给最终用户的信息

以下法规和安全通告必须登载于提供给本产品或遵照当地法规安装英特尔® 无线适配器的系统的最终用户的文档中。主机系统必须标有“包含 FCC ID：XXXXXXXX”，FCC ID 应在标签上显示。

此无线适配器必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改无线适配器套件中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

### 对于 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 无线电利用的本地法规

以下关于当地法规的声明必须登载于所有 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 产品的法规遵守文档中。

警告：鉴于 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调， 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。任何背离使用国的允许设置和法规都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

## 欧盟符合性通告

以下列出的所有适配器均符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明