กลับไปที่สารบัญ

# คุณลักษณะเฉพาะ

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของตระกูลอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel® รายการด้านล่างอาจมีข้อมูลไม่ครบ

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 และ
Intel® Centrino® Wireless-N 135

ฟอร์มแฟคเตอร์ | PCI Express* Half-Mini Card
ขนาด | Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
WiFi |
การแปลงความถี่ | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | การกำหนดค่า MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
การสนับสนุน Bluetooth |

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: ไม่มี
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: ไม่มี
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy และ Bluetooth 3.0 +HS)

ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows* 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ชุดคุณลักษณะ IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
ฟอร์มแฟคเตอร์ | PCI Express* Mini Card และ Half-Mini Card
SKUs | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
ขนาด | Mini Card: กว้าง 2.0 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.80 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.) Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 90% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)
WiFi
การแปลงความถี่ | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 2.41-2.474 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) และ Windows Vista* (32 และ 64 บิต), Ubuntu Linux*
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การเข้ารหัส | AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต, CKIP, TKIP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 และ Intel® Centrino® Wireless-N 2230

ฟอร์มแฟคเตอร์ | PCI Express* Half-Mini Card
ขนาด | Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
WiFi |
การแปลงความถี่ | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | การกำหนดค่า MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
การสนับสนุน Bluetooth |

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: ไม่มี
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy และ Bluetooth 3.0 +HS)

ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows* 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ชุดคุณลักษณะ IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 และ Intel® Centrino® Advanced-N 6230

ฟอร์มแฟคเตอร์ | PCI Express* Half-Mini Card
ขนาด | Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
มาตรฐานเครือข่าย | 802.11a/b/g/n (แตกต่างกันไปตามอแด็ปเตอร์) และ Bluetooth 3.0 + HS
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
มาตรฐานเครือข่าย WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 3.0 + HS
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ |

- Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
- Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
- Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8.1 (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

ฟอร์มแฟคเตอร์ | PCI Express* Half-Mini Card
ขนาด | Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
มาตรฐานเครือข่าย | 802.11a/b/g/n และ Bluetooth 4.0
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 (3.0 +HS )
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows* 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 และ Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

ฟอร์มแฟคเตอร์ | PCI Express* Half-Mini Card
ขนาด | Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
WiFi |
การแปลงความถี่ | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 การกำหนดค่า MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 การกำหนดค่า MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ |

- Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
- Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
- Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8.1 (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ชุดคุณลักษณะ IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ |

- Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
- Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
- Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8.1 (32 และ 64 บิต)

ความสอดคล้องตามมาตรฐาน | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
ชุดคุณลักษณะส่วนกำหนดค่าของระบบ WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX รีลีส 1, Wave II สนับสนุนส่วนกำหนดค่า 3A และ 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX รีลีส 1, Wave II สนับสนุนส่วนกำหนดค่า 3A, 5A/C, 1A/B และ 5BL
ความปลอดภัย | Key Management Protocol (PKMv2)
การเข้ารหัส | CCMP 128 บิต (Counter-Mode/CBC-MAC) ซึ่งใช้การเข้ารหัส AES
WiMAX
ย่านความถี่ | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6250: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
การแปลงสัญญาณ | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
สื่อไร้สาย | โหมด Duplex: การปฏิบัติการ TDD | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 และ 1024 FFT
การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการย่อย: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: แบนด์วิดธ์ของแชนเนล: 5 และ 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: แบนด์วิดธ์ของแชนเนล: 5, 7, 8.75 และ 10 MHz
ชุดคุณลักษณะรีลีสของเครือข่าย WiMAX | SPWG/NWG รีลีส 1.5
ประสิทธิภาพของอัตรา | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: สูงถึง 10 Mbps DL และ 4 Mbps UL ที่อัตราสูงสุด (ประสิทธิภาพ OTA, แชนเนล 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: สูงถึง 20 Mbps DL และ 6 Mbps UL ที่อัตราสูงสุด
(ประสิทธิภาพ OTA, แชนเนล 10MHz)

กำลังส่งออกของตัวรับส่งสัญญาณ RF | ความสอดคล้องตามพลังงาน คลาส 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 และ Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

ฟอร์มแฟคเตอร์ | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card และ Half-Mini Card Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
ขนาด | Full-Mini Card: กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.) Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ |

- Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
- Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
- Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8 (32 และ 64 บิต)
- Windows* 8.1 (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

ฟอร์มแฟคเตอร์ | Half-Mini Card และ M.2 (ฟอร์มแฟคเตอร์ของรุ่นถัดไป - NGFF)
อินเตอร์เฟซทางไฟฟ้า | PCIe และ USB 2.0 ของทั้งสองฟอร์มแฟคเตอร์
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
มาตรฐานเครือข่าย IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15GHz - 5.85GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
ช่องสตรีม | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
อัตราข้อมูล | อัตราข้อมูลทั้งหมดเป็นอัตราสูงสุดทางทฤษฎี
อัตราข้อมูล IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: สูงถึง 867 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth สองโหมด* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows* 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | ผ่านการรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, และ WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames Wi-Fi Direct* สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบเพียร์ทูเพียร์
สถาปัตยกรรม | โครงสร้างพื้นฐานและ SoftAP; สนับสนุนโหมดลูกข่ายและ SoftAP พร้อมกัน
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ความปลอดภัย |
การตรวจสอบความถูกต้อง | WPA และ WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
การเข้ารหัส | WEP 64 บิตและ 128 บิต, AES-CCMP, TKIP
การเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

ฟอร์มแฟคเตอร์ | Half-Mini Card, M.2 (ฟอร์มแฟคเตอร์ของรุ่นถัดไป - NGFF)
อินเตอร์เฟซทางไฟฟ้า | PCIe และ USB 2.0 ของทั้งสองฟอร์มแฟคเตอร์
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
มาตรฐานเครือข่าย IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- รุ่น 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- รุ่น 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- รุ่น 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- รุ่น 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- รุ่น 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- รุ่น 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ (ดูด้านบน, อแด็ปเตอร์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนแบนด์ทั้งหมด) | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15GHz - 5.85GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
ช่องสตรีม 802.11n | อแด็ปเตอร์ทั้งหมด: ช่องสตรีม 2 X 2
อัตราข้อมูล | อัตราข้อมูลทั้งหมดเป็นอัตราสูงสุดทางทฤษฎี
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth แบบสองโหมด* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) สนับสนุนโดยอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้

- รุ่น 7260HMW AN
- รุ่น 7260NGW AN
- รุ่น 7260NGW BN

ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | ผ่านการรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, และ WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames Wi-Fi Direct* สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบเพียร์ทูเพียร์
สถาปัตยกรรม | โครงสร้างพื้นฐานและ SoftAP; สนับสนุนโหมดลูกข่ายและ SoftAP พร้อมกัน
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ความปลอดภัย |
การตรวจสอบความถูกต้อง | WPA และ WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
การเข้ารหัส | WEP 64 บิตและ 128 บิต, AES-CCMP, TKIP
การเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

ฟอร์มแฟคเตอร์ | Half-Mini Card และ M.2 (ฟอร์มแฟคเตอร์ของรุ่นถัดไป - NGFF)
อินเตอร์เฟซทางไฟฟ้า | PCIe และ USB 2.0 ของทั้งสองฟอร์มแฟคเตอร์
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
มาตรฐานเครือข่าย IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 90% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)
การแปลงความถี่ | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15GHz - 5.85GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
ช่องสตรีม | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
อัตราข้อมูล | อัตราข้อมูลทั้งหมดเป็นอัตราสูงสุดทางทฤษฎี
อัตราข้อมูล IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: สูงถึง 433 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth สองโหมด* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | ผ่านการรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, และ WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames Wi-Fi Direct* สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบเพียร์ทูเพียร์
สถาปัตยกรรม | โครงสร้างพื้นฐานและ SoftAP; สนับสนุนโหมดลูกข่ายและ SoftAP พร้อมกัน
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ความปลอดภัย |
การตรวจสอบความถูกต้อง | WPA และ WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
การเข้ารหัส | WEP 64 บิตและ 128 บิต, AES-CCMP, TKIP
การเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

ฟอร์มแฟคเตอร์ | M.2 (ฟอร์มแฟคเตอร์ของรุ่นถัดไป - NGFF)
อินเตอร์เฟซทางไฟฟ้า | PCIe และ USB 2.0
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
มาตรฐานเครือข่าย IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 90% RH non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)
การแปลงความถี่ | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15GHz - 5.85GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
ช่องสตรีม | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
อัตราข้อมูล | อัตราข้อมูลทั้งหมดเป็นอัตราสูงสุดทางทฤษฎี
อัตราข้อมูล IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: สูงถึง 867 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth สองโหมด* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows* 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | ผ่านการรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, และ WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames Wi-Fi Direct* สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบเพียร์ทูเพียร์
สถาปัตยกรรม | โครงสร้างพื้นฐานและ SoftAP; สนับสนุนโหมดลูกข่ายและ SoftAP พร้อมกัน
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ความปลอดภัย |
การตรวจสอบความถูกต้อง | WPA และ WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
การเข้ารหัส | WEP 64 บิตและ 128 บิต, AES-CCMP, TKIP
การเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265
Intel® Wireless-N 7265

ฟอร์มแฟคเตอร์ | M.2 (ฟอร์มแฟคเตอร์ของรุ่นถัดไป - NGFF)
อินเตอร์เฟซทางไฟฟ้า | PCIe, USB 2.0
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
มาตรฐานเครือข่าย IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- รุ่น 7265HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB
- รุ่น 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- รุ่น 7265HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB
- รุ่น 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- รุ่น 7265HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- รุ่น 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 90% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)
การแปลงความถี่ (ดูด้านบน, อแด็ปเตอร์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนแบนด์ทั้งหมด) | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15GHz - 5.85GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณทั้งหมดที่ระบุโดยคุณลักษณะเฉพาะและกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
ช่องสตรีม 802.11n | อแด็ปเตอร์ทั้งหมด: ช่องสตรีม 2 X 2
อัตราข้อมูล | อัตราข้อมูลทั้งหมดเป็นอัตราสูงสุดทางทฤษฎี
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth แบบสองโหมด* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) สนับสนุนโดยอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้

- รุ่น 7265HMW AN
- รุ่น 7265NGW AN
- รุ่น 7265NGW BN

ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Windows* 7 (32 และ 64 บิต), Windows 8 (32 และ 64 บิต), Windows* 8.1 (64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | ผ่านการรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, และ WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames Wi-Fi Direct* สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบเพียร์ทูเพียร์
สถาปัตยกรรม | โครงสร้างพื้นฐานและ SoftAP; สนับสนุนโหมดลูกข่ายและ SoftAP พร้อมกัน
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
ความปลอดภัย |
การตรวจสอบความถูกต้อง | WPA และ WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
การเข้ารหัส | WEP 64 บิตและ 128 บิต, AES-CCMP, TKIP
การเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์