Tillbaka till innehåll

# Specifikationer

I den här delen finns information om specifikationer för hela familjen med trådlösa nätverkskort från Intel®. Följande lista kanske inte är komplett.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 och
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfiguration: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-stöd |

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy och Bluetooth 3.0 +HS)

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi/WiMAX
Anslutningstyp | PCI Express* Mini Card och Half-Mini Card
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioner | Mini Card: Bredd 50,80 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,41-2,474 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt om WiFi
Operativsystem | Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars) och Windows Vista* (32- och 64-bitars), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars, CKIP, TKIP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 och Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-stöd |

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy och Bluetooth 3.0 +HS)

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 och Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Nätverksstandarder | 802.11a/b/g/n (varierar enligt kort) och Bluetooth 3.0 + HS
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi-nätverksstandarder | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Nätverksstandarder | 802.11a/b/g/n och Bluetooth 4.0
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 (3.0 + HS )
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 och Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulering | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-konfiguration: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
Allmänt om WiMAX
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Standardföljsamhet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funktionsuppsättning för WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX version 1, Wave II. Har stöd för 3A- och 1A/B-profiler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX version 1, Wave II. Har stöd för 3A-, 5A/C-, 1A/B- och 5BL-profiler
Säkerhet | Nyckelhanteringsprotokoll (PKMv2)
Kryptering | 128-bitars CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baserat på AES-kryptering
WiMAX
Frekvensband | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulering | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådlöst medium | Duplex-läge: TDD-åtgärder | Skalbara OFDMA (SOFDMA): 512 och 1024 FFT
Permutationer under bärvågen: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanalbandbredd: 5 och 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanalbandbredd: 5, 7, 8,75 och 10 MHz
Funktionsuppsättning för WiMAX-nätverk | SPWG/NWG version 1.5
Hastighetsprestanda | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Upp till 10 Mbit/s DL och 4 Mbit/s UL vid högsta hastighet (OTA-prestanda, 10 MHz-kanal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Upp till 20 Mbit/s DL och 6 Mbit/s UL vid högsta hastighet
(OTA-prestanda, 10 MHz-kanal)

RF-sändarens uteffekt | Överensstämmer med effektklass 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 och Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Anslutningstyp | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card och Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Dimensioner | Full-Mini Card: Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Utföranden | Half-Mini Card och M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet |
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Utföranden | Half-Mini Card, M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe, USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering (Se ovan, alla kort har inte stöd för samtliga band) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
802.11n dataströmmar | Alla kort: 2 X 2 dataströmmar
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 7260HMW AN
- Modell 7260NGW AN
- Modell 7260NGW BN

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet |
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Utföranden | Half-Mini Card och M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Upp till 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet |
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet |
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265
Intel® Wireless-N 7265

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe, USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Modell 7265HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB
- Modell 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7265HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB
- Modell 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Modell 7265HMW BN – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2
- Modell 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering (Se ovan, alla kort har inte stöd för samtliga band) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
802.11n dataströmmar | Alla kort: 2 X 2 dataströmmar
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 7265HMW AN
- Modell 7265NGW AN
- Modell 7265NGW BN

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet |
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar