İçindekilere Dön

# Bağdaştırıcı Ayarları

Gelişmiş sekmesi, bilgisayarınızda var olan WiFi bağdaştırıcının aygıt özelliklerini görüntüler.

### Erişim Yöntemi

Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı Gelişmiş menüsünde Bağdaştırıcı Ayarları'na tıklayın. Gelişmiş sekmesini seçin.

### WiFi Bağdaştırıcı Ayarları Açıklaması

Ad | Açıklama
--- | ---
802.11ac Modu (5 GHz) | 802.11ac standardı 802.11n standardı üzerine geliştirilir. 802.11ac Modu kanal bant genişliğini 80MHz'ye yükselterek ve daha yüksek yoğunluklu modülasyon (256 QAM) ekleyerek en fazla 867Mb/sn (teorik) sunar. WiFi bağdaştırıcının 802.11ac modunu belirlemek için Etkin veya Devre Dışı öğesini seçin. Varsayılan ayar Etkin'dir. Bu ayar yalnızca 802.11ac özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir.
802.11n Kanal Genişliği (2.4 GHz) | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20 MHz olarak belirler. 802.11n kanalları kısıtlanmışsa 20 MHz kullanın. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir.

NOT: Bu ayar Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN bağdaştırıcısı için geçerli değildir (yalnızca 20 MHz kanal genişliği kullanılır).

802.11n Kanal Genişliği (5.2 GHz) | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20 MHz olarak belirler. 802.11n kanalları kısıtlanmışsa 20 MHz kullanın. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir.

NOT: Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılar için geçerli değildir:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n Modu | 802.11n standardı, önceki 802.11 standartlarına çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) eklenerek geliştirilir. MIMO, veri kapasitesini artırarak, aktarım hızını iyileştirir. WiFi bağdaştırıcının 802.11n modunu belirlemek için Etkin veya Devre Dışı öğesini seçin. Varsayılan ayar Etkin'dir. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir.

NOT: 802.11n bağlantılarında 54 Mb/sn'den daha büyük aktarım hızlarına ulaşmak için WPA2*-AES güvenliği seçilmelidir. Ağ kurulumu ve sorun giderme işlevlerini etkinleştirmek için hiç bir güvenlik ayarı seçilmeyebilir (Yok).

Sistem yöneticisi, güç tüketimini veya diğer bantlarla uyuşmazlıkları ya da uyum sorunlarını azaltmak için, yüksek kapasiteli mod desteğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir.

Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) Kanalı 802.11b/g | Etkin veya Devre Dışı öğesini seçin.
Aygıttan Aygıta QoS Modu | Ad hoc ağlarda QoS (Quality of Service - Servis Kalitesi) denetimi sağlar. QoS, trafiğin sınıflandırılmasını sağlayarak erişim noktası kaynaklı trafiğin kablosuz LAN üzerindeki önceliğinin belirlenmesine olanak verir. WMM (Wi-Fi Multimedia - Wi-Fi Çoklu Ortam), Wi-Fi Alliance'ın (WFA) QoS sertifikasyonudur. WMM etkin olduğunda WiFi bağdaştırıcı, Wi-Fi ağları için öncelik imlemesi ve kuyruklama yeteneklerini desteklemek üzere, WMM kullanır.

- WMM Etkin (Varsayılan)
- WMM Devre Dışı

Bluetooth® AMP | Bluetooth® AMP'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. AMP başka bir MAC/PHY alternatifidir ve yüksek hızlı iletim için 802.11 (Wi-Fi) kullanır. Devre dışı bırakılmışsa Bluetooth HS kapatılır.
HT Modu/VHT Modu/Devre Dışı | Bu ayar HT Modunu (Yüksek Kapasiteli Mod), VHT Modunu (Çok Yüksek Verim) seçmenizi veya bu iki modu devre dışı bırakmanızı sağlar. HT Modu, 802.11n uyumluluğunu; VHT Modu, 802.11ac uyumluluğunu destekler.
Geniş Kanal için Uyumsuz | Bu ayar, bu WiFi bağdaştırıcının 2.4 GHz bandında 40 MHz kanallarını tercih etmeyen erişim noktalarıyla iletişim kurar. Bağdaştırıcının bu bildirimi göndermemesi için varsayılan ayar kapalı olmalıdır (devre dışı bırakılmalıdır). Erişim noktası 40 MHz kanalları kullanmaya devam ederse 802.11n Kanal Genişliği (2.4 GHz) ayarı OTOMATİK olduğunda WiFi bağdaştırıcı 40 MHz kanalları da kullanır.

NOT: Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılar için geçerli değildir:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı

Karışık mod koruması | Karma 802.11b/802.11g ortamlarında veri çarpışmalarını önlemek için bu ayarı kullanın. Gönderme İsteği/Göndermeye Hazır (RTS/CTS) sinyali, istemcilerin birbirlerini duyamadıkları ortamlarda kullanılmalıdır. CTS-to-self, istemcilerin birbirine yakın olduğu ve birbirini duyabildiği ortamlarda veri aktarımını arttırmak için kullanılabilir.
Tercih Edilen Bant | Işın yayan cihazların (örn. mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar, erişim noktaları veya istemci aygıtları) yakında olduğu bir ortamda girişimi azaltmak için 2.4 GHz bant üzerinde 5 GHz bandı veya tam tersini tercih etmek isteyebilirsiniz. Seçenekleriniz şunlardır:

- Tercih Yok
- 2.4 GHz bandı tercih et
- 5 GHz bandı tercih et

Çeşitli Wi-Fi bantları şunlardır:

- 802.11 eski - 2.4 GHz
- 802.11a - 3.7 GHz ve 5 GHz
- 802.11b - 2.4 GHz
- 802.11g - 2.4GHz
- 802.11n - 2.4 GHz ve 5 GHz
- 802.11ac - 5GHz

Gezinme Zorlaması | Bu ayar, kablosuz istemcinizin bir erişim noktasıyla kurulan bağlantının kalitesini arttırmak için gezinmeye zorlanıp zorlanmayacağını belirlemenizi sağlar. Kullanılabilir beş ayar mevcuttur.

- 3. Orta: Bu varsayılan değerdir. Az gezme ve başarım arasında dengeli bir ayardır.
- 1. En düşük: Kablosuz istemcinizin gezinme özelliği yoktur. Yalnızca bağlantı kalitesinde önemli bir düşüş olduğunda başka bir erişim noktasına gider.
- 5. En yüksek: Kablosuz istemciniz bağlantının kalitesini sürekli olarak denetler. Bağlantı kalitesinde azalma olursa daha iyi bir erişim noktası bulup o erişim noktasına gitmeyi dener.

Gönderme Gücü | Varsayılan Ayar: En yüksek güç ayarıdır. En düşük: En küçük erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en düşük yayın gücü düzeyine ayarlar. Kapsama alanlarının sayısını genişletmenizi ya da bir kapsama alanını daraltmanızı sağlar. Veri trafiğinin yüksek olduğu alanlarda iletim kalitesini arttırmak, tıkanmaların önüne geçmek ve diğer aygıtlarla girişimi önlemek için, kapsama alanını daraltır.

En yüksek: En Büyük Erişim Menzili: Bağdaştırıcıyı en yüksek yayın gücü düzeyine ayarlar. Sınırlı sayıda ek WiFi radyo aygıtının bulunduğu ortamlarda azami başarım ve menzil sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

NOT: Kullanıcının yapabileceği en iyi ayar, iletişimin kalitesiyle uyumlu olan en düşük yayın gücünü ayarlamaktır. Bu durumda, yoğun alanlarda azami sayıda kablosuz aygıtın çalıştırılması ve bu aygıtın aynı radyo tayfını paylaştığı diğer aygıtlarla girişimi azaltılması sağlanır.

NOT: Bu ayar, Ağ (Alt Yapı) ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu kullanılırken geçerli olur.

Sihirli Pakette Uyku Durumundan Çık | Etkinleştirilen bu ayar gönderen bilgisayardan "sihirli paket" aldığında bilgisayarı uyku durumundan çıkarır. Sihirli paket sözü edilen hedef bilgisayarın MAC adresini içerir. Etkinleştirildiğinde Sihirli Pakette Uyku Durumundan Çık açılır. Devre dışı bırakıldığında Sihirli Pakette Uyku Durumundan Çık kapatılır. Devre dışı bırakmak yalnızca sihirli paket özelliğini devre dışı bırakır, Kablosuz LAN'da Uyku Durumundan Çık devre dışı bırakılmaz.
Model Eşleşmesinde Uyku Durumundan Çık | Bu özellik bağdaştırıcıya özel bir uyku durumundan çıkma modeli alındığında bilgisayarı uyku durumundan çıkarır. Bu özellik Windows* 7'de ve Windows 8'de desteklenir. Bu modeller genellikle şunlardır:

- IPv4 ve IPv6 için yeni gelen TCP bağlantısında uyku durumundan çık (TCP SYN IPv4 and TCP SYN IPv6).
- 802.1x yeniden kimlik doğrulama paketlerinde uyku durumundan çık.

Devre dışı bırakmak yalnızca model eşleşme özelliğini devre dışı bırakır, Kablosuz LAN'da Uyku Durumundan Çık devre dışı bırakılmaz.

Kablosuz Ağ Modu | Kablosuz ağa bağlanırken hangi modu kullanmak istediğinizi seçin:

- Yalnızca 802.11a: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir.
- Yalnızca 802.11b: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir.
- Yalnızca 802.11g: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11g ağlarına bağlar.
- 802.11a ve 802.11g: WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ve 802.11g ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir.
- 802.11b ve 802.11g: WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ve 802.11g ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir.
- 802.11a, 802.11b ve 802.11g: (Varsayılan) - 802.11a, 802.11b ya da 802.11g kablosuz ağlarından birine bağlan. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir.

Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi