Tillbaka till innehåll

# Nätverksegenskaper

Nätverksegenskaper
Hantera undantag

Nätverksegenskapsfönstret ger detaljerad information om det markerade nätverket.

## Så här öppnar du fönstret

Klicka på egenskaper i huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar för vidare information om det aktuella nätverket och dess åtkomstpunkter. I detta fönster visas information om det aktuella nätverket och åtkomstpunkterna. Härifrån kan även fönstret Hantera undantagslista öppnas. I det fönstret Hantering av undantagslista kan du lägga till profiler som ska undantas från automatisk anslutning.

### Information om nätverksegenskaper

Namn | Beskrivning
--- | ---
Nätverksnamn | Visar WiFi-nätverksnamnet.
Band | Visar vilket band och vilken frekvens som används. Visar Utanför intervall om inget band och ingen frekvens visas. Följande band visas:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Läge | Visar aktuellt läge:

- Nätverk (Infrastruktur)

> Ett trådlöst nätverk som har en åtkomstpunkt som centrum. I denna miljö tillhandahåller inte åtkomstpunkten bara kommunikation med det kabelanslutna nätverket utan förmedlar också trådlös nätverkstrafik mellan enheterna i dess omedelbara närhet.

- Enhet-till-enhet (ad hoc)

> En kommunikationskonfiguration där varje dator har samma funktioner och valfri dator kan initiera en kommunikationssession. Kallas även för peer-to-peer-nätverk eller dator-till-dator-nätverk.

Autentiseringsnivå | Visar aktuellt autentiseringssäkerhetsläge för det nätverk som används. Följande nivåer visas för nätverksautentisering:

- Öppen
- Delad
- WPA-Företag
- WPA2 - Företag
- WPA-Personligt
- WPA2-Personligt

Visar vilken autentisering som används av det nätverk som är aktivt just nu. Se Säkerhet - översikt för mer information.

Datakryptering | Följande inställningar visas för Datakryptering:

- Ingen
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Se Säkerhet - översikt för mer information.

Åtkomstpunkter i detta nätverk <0-50> |

- Signalstyrka: Staplarna i ikonen för signalstyrka anger styrkan för sändnings- och mottagningssignalerna mellan ditt trådlösa kort och närmaste åtkomstpunkt.
- Visar en av följande ikoner: . Indikerar det band som används (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
- Kanal: Visar aktuell överföringskanal som används för ett visst, trådlöst nätverk.
- BSSID (infrastrukturläge): Visar den tolvsiffriga MAC-adressen för åtkomstpunkten i det markerade nätverket.

Hantera undantag | Se Hantera undantag för mer information. Om uteslutna nätverk är aktiverat (se Programinställningar), då indikerar även Nätverksegenskaper om nätverket är undantaget automatisk anslutning.
Stäng | Stänger Nätverksegenskaper.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar