Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Erweiterte Statistiken (Menü "Erweitert")

Die erweiterte Statistik liefert Informationen zur aktuellen Adapterverbindung. Diese Informationen definieren, wie der Adapter mit einem Zugriffspunkt kommuniziert.

## Zugriff

Klicken Sie im Menü "Erweitert" auf Erweiterte Statistik.

## Beschreibung der erweiterten Statistik

Name | Beschreibung
--- | ---
Registerkarte "Statistik" | Erweiterte Statistik: Diese Informationen beschreiben, wie der Adapter mit einem Zugriffspunkt kommuniziert. Zuordnung: Wenn der Adapter einen Zugriffspunkt zum Kommunizieren findet, liegt der Wert im Bereich. Andernfalls liegt der Wert außerhalb des Bereichs.

- AP MAC-Adresse: Die zwölfstellige MAC-Adresse (00:40:96:31:1C:05) des Zugriffspunkts.
- Anzahl Zuordnungen: Wie oft der Zugriffspunkt den Adapter gefunden hat.
- AP-Anzahl: Die Anzahl der verfügbaren Zugriffspunkte in Reichweite des WiFi-Adapters.
- Anzahl Vollscans: Wie oft der Adapter alle Kanäle auf Empfangsinformationen überprüft hat.
- Anzahl Teilscans: Die Anzahl abgebrochener Überprüfungen.

Roaming: Diese Informationen enthalten Zählwerte, die sich auf die Ursachen für Adapter-Roaming beziehen. Roaming findet statt, wenn ein Adapter mit einem Zugriffspunkt kommuniziert und dann aus Gründen besserer Signalstärke zu einem anderen wechselt.

- Anzahl Roaming: Wie oft Roaming stattfand.
- AP nicht übertragen: Der Adapter hat vom Zugriffspunkt keine Funksignalübertragung erhalten. Unter Umständen müssen Sie den Zugriffspunkt zurücksetzen.
- Schlechte Signalqualität: Die Signalqualität ist zu schlecht, um die Kommunikation mit dem Zugriffspunkt aufrechtzuerhalten. Entweder haben Sie den Adapter außerhalb der Reichweite des Zugriffspunkts bewegt oder die Geräteadresseninformationen des Zugriffspunkts wurden geändert.
- AP-Lastenausgleich: Der Zugriffspunkt beendet die Zuordnung zu dem Adapter, da dieser nicht in der Lage ist, die Kommunikation mit allen ihm zugeordneten Adaptern aufrechtzuerhalten. Zu viele Adapter versuchen, mit einem einzelnen Zugriffspunkt zu kommunizieren.
- AP RSSI zu niedrig: Der Indikator für die Empfangssignalstärke (RSSI) ist zu niedrig, um eine Zuordnung zum Adapter aufrechtzuerhalten. Sie haben den Adapter unter Umständen außerhalb der Reichweite des Zugriffspunkts bewegt oder der Zugriffspunkt hat eventuell seine Datenrate erhöht.
- Schlechte Kanalqualität: Die schlechte Kanalqualität hat den Adapter veranlasst, nach einem anderen Zugriffspunkt zu suchen.
- AP entfernte mobiles Gerät: Der Zugriffspunkt hat einen Computer aus der Liste der erkennbaren mobilen Geräte entfernt. Der Computer muss erneut einem Zugriffspunkt zugeordnet werden.

Verschiedenes: Mit diesen Informationen können Sie bestimmen, ob eine Zuordnung zu einem anderen Zugriffspunkt die Leistung erhöhen und dabei helfen wird, die höchstmögliche Datenrate zu bewahren.

- Empfangene Signale: Die Anzahl der vom Adapter empfangenen Signale.
- Prozent verpasste Signale: Der prozentuale Wert der verpassten Signale.
- Prozent Übertragungsfehler: Der Prozentsatz fehlerhafter Datenübertragungen.
- Signalstärke: Die Signalstärke des Zugriffspunkts, mit dem der Adapter kommuniziert, in Dezibel (dBm).

Registerkarte "Tx/Rx-Statistik" | Zeigt die Prozentwerte für nicht-adressierte und adressierte Pakete an. Gesamtanzahl Hostpakete: Die Gesamtanzahl adressierter und nicht-adressierter Paketzählungen.

- Übertragung - (Mbit/s)
- Empfang - (Mbit/s)

- Nicht zugewiesene Pakete: Die Anzahl der vom drahtlosen Netzwerk empfangenen Pakete.
- Zugewiesene Pakete: Die Anzahl der speziell an den WiFi-Adapter gesendeten empfangenen Pakete.
- Gesamtanzahl Byte: Die Gesamtanzahl der Byte der vom WiFi-Adapter empfangenen und gesendeten Pakete.

Registerkarte "Protokollierung" | Legt fest, wie lange statistische Daten für Ihren WiFi-Adapter aufgezeichnet werden sollen. Protokolleinstellungen konfigurieren: Klicken Sie auf Einstellungen, um die Häufigkeit der Statistikprotokollierung festzulegen. Sie können die Anzahl der Sekunden und die Anzahl der Stunden für die Statistikprotokollierung festlegen.

So ändern Sie den Speicherort der Protokolldatei:

1. Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen neuen Protokolldateipfad anzugeben. Der aktuelle Pfad wird angezeigt. Das Standardverzeichnis ist C:\Programme\Intel\WiFi.
2. Klicken Sie auf Öffnen, um das Dialogfeld zu schließen und den neuen Dateipfad zu übernehmen.
3. Klicken Sie auf Schließen, um die erweiterten Statistiken zu beenden.

Protokollierung starten/stoppen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Protokollierung zu starten bzw. zu stoppen. Wenn Sie auf "Protokollierung starten" klicken, werden die oben beschriebenen statistische Informationen gesammelt. Wenn Sie auf "Protokollierung stoppen" klicken, wird die Informationssammlung beendet. Die Informationen werden in einer Datei gespeichert, die Sie öffnen und anzeigen können.

Protokolldatei anzeigen...: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Ordner WiFi unter Programme/Intel zu öffnen (dies ist der Standardspeicherort). Die Namen von Protokolldateien enthalten Monat, Tag, Jahr sowie die Nummer des an diesem Tag erstellten Protokolls. Beispiel: 03122007_001.htm. Die Protokolldatei enthält:

- Datum und Uhrzeit
- Adapterinformationen
- Verbindungsinformationen
- Übertragungs-/Empfangsstatistiken

HINWEIS: Ein Administrator kann diese Funktion deaktivieren.

Statistik zurücksetzen | Setzt die statistischen Zähler des Adapters auf Null zurück und beginnt neue Datenmessungen.
Schließen | Schließt die Seite und kehrt zur Hauptseite zurück.
Hilfe? | Öffnet die Hilfe-Informationen für diese Seite.

Weitere Informationen zum Importieren/Exportieren von benutzererstellten Profilen finden Sie unter Profile importieren oder exportieren.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss