목차로 돌아가기

# 연결하기

- WiFi 네트워크 연결하기
- 처음 연결
- Wi-Fi Protected Setup* 마법사를 사용하여 네트워크 설정 및 관리
- Windows XP를 사용하여 WiFi 관리
- 다른 무선 관리자

## WiFi 네트워크 연결하기

다음 방법 중 하나를 사용하여 WiFi 네트워크에 연결할 수 있습니다.

- 자동 연결: 컴퓨터의 기존 프로파일이 사용 가능한 네트워크과 일치하는 경우 해당 무선 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
- 새 프로파일 구성: 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창의 WiFi 네트워크 목록에서 무선 네트워크를 선택합니다. 연결을 클릭합니다. 네트워크에 연결되면 나중에 사용할 수 있도록 프로파일 목록에 프로파일이 만들어집니다.
- 프로파일 목록의 프로파일에 연결: 프로파일 목록에서 프로파일을 선택할 수 있습니다. 선택한 프로파일을 활성화하려면 연결을 클릭합니다. 그러면 목록의 맨 아래에 있는 네트워크에 연결할 수 있습니다(해당하는 경우).
- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 프로파일에 연결을 클릭합니다. 이전에 구성한 프로파일 목록이 표시됩니다. 프로파일을 선택합니다.

## 처음 연결

WiFi 연결 유틸리티는 WiFi 어댑터 범위 내에 있는 WiFi 네트워크를 자동으로 검색합니다. 무선 네트워크가 발견되면 바탕화면 경고 알림은 다음과 같이 표시합니다. WiFi 네트워크를 찾았습니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오.

1. 작업 표시줄 경고를 두 번 클릭하여 WiFi 연결 유틸리티 주 창을 엽니다.
2. WiFi 네트워크 목록에서 네트워크를 선택합니다.
3. 연결을 클릭합니다. 네트워크에 보안 인증이 필요하지 않으면 바탕 화면 경고에서 네트워크에 연결되었다는 메시지를 표시합니다. 작업 표시줄 메뉴와 아이콘에 대한 자세한 내용은 주 창 및 작업 표시줄을 참조하십시오.
4. 네트워크에 보안이 활성화된 경우 프로파일 마법사에 WiFi 설정 구성 창이 열립니다. 마법사가 이 네트워크에 대한 WiFi 프로파일을 만드는 프로세스를 안내합니다. 프로파일을 만든 후에는 나중에 이 네트워크에 연결하기가 훨씬 쉬워집니다.
5. 프로파일 이름을 지정하라는 메시지가 나타납니다. 프로파일 이름은 이 네트워크의 사용자 이름입니다. 기존 프로파일 이름을 그대로 사용하거나 다른 이름을 입력할 수 있습니다. 프로파일 이름은 이 네트워크를 식별하는 이름이 될 수 있습니다. (예: 우리집 네트워크, 종로의 커피숍 등).
6. WiFi 네트워크 이름(SSID)을 지정하라는 메시지가 나타납니다. 네트워크 ID 이름을 포함합니다. 이것은 하나의 WiFi 네트워크를 다른 네트워크와 구분하는 고유 식별자입니다. 이미 입력한 경우 그대로 유지할 수 있습니다.
7. 다음을 클릭합니다. 그러면 프로파일 마법사가 이 네트워크의 보안 설정을 감지합니다. 입력하는 정보는 이러한 보안 설정에 따라 다릅니다. 보안 설정에 대한 일반적인 정보는 보안 설정을 참조하십시오. 키와 암호에 대한 자세한 내용은 네트워크 키를 참조하십시오. 프로파일에 대한 자세한 내용은 프로파일을 참조하십시오. 이 네트워크에 로그인하는 데 필요할 정보를 네트워크 관리자에 문의해야 할 수도 있습니다.
8. 필요한 정보를 입력한 후에 확인을 클릭하여 무선 네트워크에 연결합니다.

자세한 내용은 주 창을 참조하십시오.

## 다른 무선 관리자

WiFi 연결 유틸리티가 무선 장치와의 통신을 시도하는 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 감지하면 사용자에게 그 동작을 알립니다.

## Microsoft Windows* XP를 사용하여 WiFi 관리

Windows* XP를 사용하여 Wi-Fi* 연결을 관리할 수 있습니다.

1. 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창의 고급 메뉴 아래에서 Windows를 사용하여 WiFi 관리를 선택합니다.
2. 프롬프트 창에 다음 쿼리가 표시됩니다. Windows에서 WiFi 네트워크 연결을 관리하게 하시겠습니까? 예를 클릭합니다.
3. 닫기를 클릭하여 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 닫습니다.
4. 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Wireless Zero Configuration 열기를 클릭합니다.

참고: Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration이 무선 관리자로 사용될 때는 WiFi 연결 유틸리티가 비활성화됩니다.

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티에서 WiFi 연결을 관리하게 하려면 작업 트레이의 유틸리티 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 WiFi 제어 활성화를 선택하십시오.

## 타사 무선 소프트웨어

핫스팟 위치(커피숍, 공항 터미널)에서 제공하는 소프트웨어를 사용하고 있는 경우 WiFi 연결 유틸리티에서 알림 메시지를 표시하고 자체적으로 비활성화됩니다. 다른 무선 관리자가 무선 장치와 통신하고 있으면 무선 장치를 관리할 수 없습니다. WiFi 연결 유틸리티 기능을 이용하려면 핫스팟을 나갈 때 이 소프트웨어를 비활성화 또는 제거해야 합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보