返回目录页面

# 网络连接详细信息

当您连接到一个 WiFi 网络时，单击英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口中的详细信息...按钮以显示“连接详细信息”。

## WiFi 连接详细信息

名称 | 说明
--- | ---
配置式名称 | WiFi 配置式的名称。
网络名称 | 当前连接的网络名称 (SSID)。
信号质量 | 射频 (RF) 信号可用两种组成部分来测定：

- 信号强度（数量）
- 信号质量

信号质量由多种因素的组合决定。其主要组成部分是信号强度和存在的射频噪声比例。射频噪声既能自然发生，又可由电气设备人为产生。如果射频噪声量高，或者信号强度低，将导致信噪比降低，使信号质量变差。要是信噪比低，无线电接收器很难区分信号中包含的数据信息和噪声本身。

信号强度 | 信号强度图标条表示 WiFi 适配器与接入点或与“设备到设备”(ad hoc) 模式中的计算机之间的传输和接收信号的质量。绿色竖条的数量表示传输和接收信号的强度。 注意： 显示包含多个接入点的网络中最接近的接入点的信号强度。 信号强度的范围从极好到在范围外。以下因素影响信号强度：

- 信号质量随距离增大而减弱，并受金属和混凝土屏障的影响。
- 金属物体会反射信号并造成干扰。
- 其他电气设备会造成干扰。

IP 地址 | IPv4 地址： 当前连接的互联网协议 (IP) 地址。
IPv6 地址： 此新一代的 IP 地址是向后兼容，此设计旨在解决 IPv4 的数据安全性问题。IPv6 将地址空间从 32 位 增加到 128 位，供无以计数的网络和系统使用。它同时还支持用于实时音频和视频的服务质量 (QoS) 参数。
适配器 MAC 地址 | WiFi 适配器的媒体访问控制 (MAC) 地址。
频带 | 指明当前连接的无线频带。

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

正在使用的天线数 | 表明正在使用的天线数。此数目取决于不同的网络当前正在使用的频带、在这些频带上使用的传输/接收模式、信号强度和接入点的功能。用户对此参数没有直接的控制。
支持的数据速率 | WiFi 适配器可发送和接收数据的速率。显示使用频率的速度，以 Mbps 为单位。

- 802.11a： 6、9、12、18、24、36、48 和 54
- 802.11b： 1、2、5.5 和 11
- 802.11g： 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54
- 802.11n： 450、300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、 90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2

无线电频率 | 显示当前无线连接的频率。

- 802.11a： 5.15 GHz to 5.85 GHz
- 802.11b/g： 2.400 GHz 到 2.4835 GHz（取决于所在国）
- 802.11n： 2.400 GHz - 5.00 GHz

信道号码 | 显示传输和接收频道。
网络验证 | 显示“开放”、“共享”、“WPA*-个人”、“WPA2*-个人”、“WPA-企业”和“WPA2-企业”。显示当前使用的配置式所使用的验证。参阅安全性概述获得更多信息。
数据加密 | 显示“无”、“WEP”、“TKIP”或“AES-CCMP”。参阅安全性概述获得更多信息。
802.1X 身份验证类型 | 显示“无”、“EAP-SIM”、“TLS”、“TTLS”、“PEAP”、“LEAP”或“EAP-FAST”。参阅安全性概述获得更多信息。
802.1X 身份验证协议 | 显示“无”、PAP、GTC、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2 或 TLS。参阅安全性概述获得更多信息。
CCX 版本 | 该无线连接上的 Cisco 兼容性扩展的版本。
当前 Tx 电源 | WiFi 适配器当前正在传输的电源，以毫瓦 (milliwatt) 计。
受支持的电源级别 | 这些是 WiFi 适配器有能力传输的电源级别。此信息提供的是一个范围，具体取决于适配器。
接入点 MAC 地址 | 关联接入点的媒体访问控制 (MAC) 地址。
强制的接入点 | 如未启用，显示“无”。如果启用，则从强制的接入点设置显示接入点 MAC 地址。 此选项指导 WiFi 适配器连接到一个使用特定 MAC 地址（48 位的 12 个十六进制数字，如 00:06:25:0E:9D:84）的接入点。
AP 名称 | 接入点的名称。此名称由配置接入点的人员设定，其长度通常限制为 32 个字符。 注意： 此参数仅在 Windows* XP 上安装了 IPv6 支持时显示。
AP IPV4/IPV6 地址 | 接入点的互联网协议地址（IPv4 或 IPv6）。IPv6 是新一代的 IP 地址，它向后兼容；此设计旨在解决 IPv4 的数据安全性问题。IPv6 将地址空间从 32 位增加到 128 位，供无以计数的网络和系统使用。它同时还支持用于实时音频和视频的服务质量 (QoS) 参数。 注意： 此项参数仅在连接到 Cisco Systems 接入点时方可见。
AP 信号强度 | 适配器从接入点接收到的信号强度。此值以毫瓦 (mW) 计，有可能实际上在皮可瓦 (picowatt) 范围内。此值可变，基于 AP 和适配器之间的距离、可能干扰信号的障碍物以及 AP 传输的电力强度。 注意： 此项参数仅在连接到 Cisco Systems 接入点时方可见。
AP 噪声级别 | 环境中无线电频率 (RF) 噪声的级别，它往往会干扰来自接入点的信号。RF 噪声的来源可以是自然的或是电气的。 注意： 此项参数仅在连接到 Cisco Systems 接入点时方可见。
修复 | 更新 IP 地址。如果访问网络有困难，验证 IP 地址是否有效。如果该 IP 地址是 0.0.0.0 或 169.x.x.x，则可能无效。如果您的网络设为自动分配网络地址，则单击修复并请求一个新的 IP 地址。
关闭 | 关闭该页面。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明