К содержанию

# Обзор беспроводной сети

О беспроводных сетях
Что нужно для установки беспроводной сети?
Основы беспроводных сетевых технологий

- Что такое утилита управления беспроводной сетью?
- Имя сети
- Профили
- Защита
- Идентификация беспроводной сети
- Выбор режима беспроводной сети

Как включить или отключить радиообмен?

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом файле справки термины "беспроводная сеть" и "сеть WiFi" взаимозаменяемы.

## О беспроводных сетях

Беспроводная локальная сеть (WLAN) объединяет компьютеры без использования кабелей. Вместо них, компьютеры используют радиосигналы для передачи данных между собой. В беспроводной локальной сети радиокоммуникационное устройство называется точкой доступа или беспроводным маршрутизатором, соединяющим компьютеры, и обеспечивает доступ к Интернету или другим сетям. Вы можете взаимодействовать непосредственно с другими компьютерами беспроводной сети или подключиться к существующей сети через точку доступа беспроводной сети.

Когда вы настраиваете свой адаптер WiFi, вы должны выбрать нужный режим работы этой сети. Вы можете использовать адаптер Intel® PRO/Wireless Network Connection для подключения к подобным устройствам сети, удовлетворяющим стандарту 802.11 для беспроводных сетей. В этой справке под беспроводной сетью подразумевается сеть WiFi.

## Что нужно для установки беспроводной сети?

Наиболее распространенным типом беспроводных сетей является тип "infrastructure". Для установки беспроводной сети "infrastructure" требуется следующее:

- Беспроводный маршрутизатор.
- Беспроводный сетевой адаптер для каждого компьютера, который нужно подключить к беспроводной сети.
- Если нужно обеспечить доступ беспроводной локальной сети к Интернету, также необходима служба широкополосного доступа в Интернет например кабельная сеть или DSL. Это включает модем для широкополосного подключения.

## Основы беспроводных сетевых технологий

### Что такое утилита управления беспроводной сетью?

Утилита подключений WiFi - это программа для управления беспроводными сетями. Она предназначена помочь вам в управлении своими беспроводными подключениями. Оно обеспечивает поддержку при первоначальной установке беспроводных подключений и простоту дальнейшего управления ими, а именно открытия и закрытия подключений, а также управления необходимой сетевой защитой. Некоторые компьютеры также поставляются с программным обеспечением беспроводной настройки Microsoft Windows, которое представляет собой другую утилиту управления беспроводными сетями. Одновременное использование этих обоих средств управления не рекомендуется. Причиной этого является то, что сетевые настройки, созданные одной утилитой, не могут быть применены, если для управления беспроводными подключениями используется другая утилита. Рекомендуется выбрать и использовать только одно средство управления беспроводными сетями.

См. разделы Использование Microsoft Windows* для управления WiFi и Подключение к сети.

### Имя сети (SSID)

Каждая беспроводная локальная сеть использует уникальное сетевое имя для идентификации сети. Это имя также называется идентификатором обслуживания сети (Service Set Identifier - SSID) или идентификатором SSID. Когда вы будете устанавливать адаптер WiFi, нужно будет указать SSID. Если вы хотите подключиться к существующей беспроводной сети, вы должны использовать имя этой сети. Если вы настраиваете свою собственную беспроводную сеть, вы можете указать свое имя и использовать его на каждом компьютере. Имя может иметь длину до 32 символов и содержать буквы и цифры. Для точки доступа или беспроводного маршрутизатора назначается идентификатор SSID или имя сети.

### Профили

Профили используются для управления подключениями компьютеров к беспроводным локальным сетям. Профиль - это набор настроек, определяющих как компьютер подключается к беспроводной сети. Данные настройки (профиль) хранятся в компьютере и используются при каждом подключении к беспроводной локальной сети. В профиле содержится вся информация о сети, а также настройки защиты. Для различных беспроводных сетей должны быть созданы различные профили. В вашем компьютере каждая беспроводная локальная сеть будет иметь собственный профиль для управления подключением к этой сети. Профили на вашем компьютере отображаются в списке "Профили" ПО Intel® PROSet/Wireless WiFi. Используя это программное обеспечение, можно создавать, изменять и удалять профили.

### Защита

Некоторые беспроводные локальные сети могут быть открытыми, незащищенными или безопасными сетями. Обычно защищенная беспроводная сеть имеет ограниченный доступ. Существует несколько уровней такой защиты. Утилиты подключений WiFi может с легкостью помочь вам выбрать и установить метод защиты вашей беспроводной сети.

В общеиспользуемых методах защиты беспроводных локальных сетей применяются ключи или пароли, которые запрашивающие доступ к сети компьютеры предоставляют для получения этого доступа. В беспроводных сетях для кодирования передаваемых данных также может использоваться шифрование. Используя шифрование, компьютер засекречивает данные перед передачей, используя смешанный ключ шифрования. Принимающий компьютер использует тот же ключ для расшифровки данных. Если вы подключаетесь к существующей сети, используйте ключ шифрования, предоставленный вам администратором беспроводной сети. Если вы настраиваете свою собственную сеть, вы можете указать свой ключ и использовать его на каждом компьютере. Утилита подключений WiFi поможет вам в этом. Информация метода защиты, используемого вашим компьютером для получения доступа к беспроводной локальной сети, хранится в профиле сети. Дополнительные сведения см. в разделе Защита.

### Идентификация беспроводной сети

В зависимости от размера и компонентов беспроводной сети, существуют различные способы идентификации беспроводной сети:

- Имя сети или "Service Set Identifier" (SSID) - основной идентификатор обслуживания SSID: Идентифицирует беспроводную сеть. Все устройства в беспроводной сети должны использовать один SSID. Это наиболее распространенный способ.
- Basic Service Set (BSS) - простейший набор обслуживания: Состоит из одного или нескольких беспроводных узлов или станций, которые могут распознавать друг друга в сети и устанавливать подключения между собой.
- Broadcast SSID - широковещание идентификатора SSID: Точка доступа может отвечать на запросы компьютеров, рассылая тестовые пакеты, содержащие широковещательный идентификатор SSID. Если эта возможность включена в точке доступа, любой пользователь беспроводной сети, может подключиться к точке доступа, используя пустой (null) SSID.
- Basic Service Set Identifier (BSSID) - простейший идентификатор обслуживания: Уникальный идентификатор для каждой беспроводной сети. Идентификатор BSSID подобен адресу устройства Ethernet MAC.
- Extended Service Set IDentifier (ESSID) - расширенный основной идентификатор обслуживания ESSID: В особых случаях SSID используется для идентификации беспроводной сети, содержащей точки доступа.
- Independent Basic Service Set (IBSS) - независимый набор обслуживания: Режим работы системы в сети 802.11, который позволяет непосредственное взаимодействие устройств сети 802.11 без установления сеанса с точкой доступа.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID) - независимый идентификатор обслуживания: В особых случаях SSID используется для идентификации компьютеров, объединенных в беспроводную сеть, и обменивающихся информацией непосредственно друг с другом, без использования точек доступа.

### Выбор режима беспроводной сети

Беспроводные сети могут работать с точками доступа или без них, в зависимости от количества пользователей в сети. В режиме Infrastructure точки доступа предусмотрены, так как через них компьютеры в беспроводной сети отправляют и принимают информацию. Компьютеры беспроводной сети передают информацию в точки доступа, где она принимается и перенаправляется другим компьютерам. Точка доступа может также быть подключена к проводной сети или к Интернету. Несколько точек доступа могут работать совместно для развертывания сети на определенной территории.

В режиме одноранговой сети, также называемом режимом "ad hoc", использование точек доступа не предусмотрено, позволяя компьютерам беспроводной сети отправлять информацию непосредственно другим компьютерам сети. Вы можете использовать режим одноранговой сети ("точка-точка" - Device-to-Device) для компьютеров, расположенных дома, в небольших офисах или для создания временной сети при проведении собраний.

## Как включить или отключить радиообмен?

В различных ситуациях вам может потребоваться включать или выключать радиообмен. Например, он должен быть выключен при посадке в самолет. Или это можно сделать для экономии заряда батареи.

Существует три способа включения или отключения радиообмена:

- Аппаратный переключатель радиосвязи (может присутствовать не на всех компьютерах).
- Кнопка Вкл. WiFi/Выкл. WiFi в главном окне утилиты подключений WiFi.
- Использование Windows.

Помните, что при подключении к сетям переключатель радиосвязи должен быть вновь включен. Если вы не можете подключиться к беспроводной сети, проверьте оба переключателя (аппаратный и программный - кнопка Вкл. WiFi/Выкл. WiFi в утилите подключений WiFi) для подтверждения активности радиообмена.

Дополнительную информацию см. в разделе Вкл./Выкл. радиосвязи.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств