Takaisin Sisällys-sivulle

# Sovitinasetukset (Järjestelmänvalvoja)

Tietokoneeseen asennetun WiFi-sovittimen laiteominaisuudet ja näyttöasetusten säätimet näkyvät Sovitinasetukset-ikkunassa. Kaikki tässä mainitut asetukset eivät koske kaikkia sovittimia, katso asetuksen kuvausta.

Tämä Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoversio on yhteensopiva seuraavien sovittimien kanssa:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Avaaminen

1. Avaa Hallinta-apuohjelma.
2. Valitse Luo uusi pakkaus tai Avaa aikaisemmin luotu pakkaus.
3. Valitse Sovitinasetukset -välilehti ja valitse Sisällytä sovitinasetukset tähän pakkaukseen.

## Sovitinasetusten määrittäminen

1. Valitse Hallinta-apuohjelmassa Sisällytä sovitinasetukset tähän pakkaukseen.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista kullekin alla olevassa taulukossa luetelluista asetuksista:
   - Käytä oletusarvoa: Palauttaa asetuksen oletusarvoonsa käyttäjän tietokoneessa.
   - Ei muutosta: (Vain Windows* XP- ja Windows* 7 -käyttäjille.) Käyttäjän määrittämä arvo säilytetään. Järjestelmänvalvoja päättää, että käyttäjän tietokoneen kaikkia asetuksia ei pakoteta. Käyttäjä voi muuttaa WiFi-sovitinasetusten arvoja Intel® PROSet/Wireless WiFi –yhteysapuohjelman Lisäasetukset-valikossa.
   - Ei muutosta: (Vain Windows Vista* -käyttäjille.) Käyttäjän määrittämä arvo säilytetään. Järjestelmänvalvoja päättää, että käyttäjän tietokoneen kaikkia asetuksia ei pakoteta. Käyttäjä voi muuttaa WiFi-sovitinasetusten arvoja Laitehallinnassa.
   - Valitse arvo: Järjestelmänvalvoja valitsee arvon, jota pitää käyttää käyttäjän tietokoneessa.

## WiFi-sovitinasetusten kuvaus

Alla kuvataan WiFI-sovitinasetukset.

Nimi | Kuvaus
--- | ---
802.11n-kanavaleveys (2,4 GHz) | Asettaa suuren läpisyöttötilan kanavaleveyden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Aseta kanavaleveydeksi Automaattinen tai 20 MHz. 20 MHz on oletusasetus. Valitse asetukseksi 20 MHz, jos 802.11n-kanavia on rajallisesti. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia.

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (vain 20 MHz-kanavaleveys)

802.11n-kanavaleveys (5,2 GHz) | Asettaa suuren läpisyöttötilan kanavaleveyden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Aseta kanavaleveydeksi Automaattinen tai 20 MHz. Oletusasetus on Automaattinen. Valitse asetukseksi 20 MHz, jos 802.11n-kanavia on rajallisesti. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia.

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n-tila | 802.11n-standardi perustuu aikaisempiin 802.11-standardeihin, joihin on lisätty MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). MIMO parantaa tiedonsiirtonopeutta kasvattaa datan läpisyöttöä. Voit asettaa WiFi-sovittimen 802.11n-tilan valitsemalla Käytössä tai Poissa käytöstä. Oletusasetus on Käytössä. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia.

HUOMAUTUS: 54 Mbps:ää suurempien tiedonsiirtonopeuksien saavuttaminen 802.11n-yhteyksissä edellyttää WPA2*-AES-suojauksen valitsemista. Ei suojausta (Ei mitään) voidaan valita verkon asetusten määrittämisen ja vianmäärityksen mahdollistamiseksi.

Järjestelmänvalvoja voi ottaa suuren läpisyötön tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä virrankulutuksen pienentämiseksi tai ristiriitojen muiden kaistojen kanssa tai yhteensopivuusongelmien vähentämiseksi.

Ad Hoc -kanava | Kanavaa ei ole tarpeen muuttaa, jos Ad Hoc -verkon muut tietokoneet eivät käytä jotain muuta kanavaa kuin oletuskanavaa. Arvo: Valitse sallittu toimintakanava luettelosta.

- 802.11b/g: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11b tai 802.11g (2,4 GHz). Tälle kaistalle oletuskanava on 11.
- 802.11a: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11a (5 GHz). Tälle kaistalle oletuskanava on 36. Tämä asetus ei koske Intel® WiFi Link 1000 -sovitinta.

HUOMAUTUS: Kun 802.11a-kanavaa ei näy, Ad Hoc -verkkojen muodostamista ei tueta 802.11a-kanavilla.

Ad Hoc -virranhallinta | Aseta laitteidenvälisten (Ad Hoc) -verkkojen virransäästöominaisuudet.

- Pois käytöstä: Valitse tämä, kun muodostetaan yhteyksiä Ad Hoc -verkkoihin, joissa ei tueta Ad Hoc -virranhallintaa.
- Suurin virransäästö: Valitsemalla tämän voit optimoida akun toiminta-ajan.
- Häiriöllinen ympäristö: Valitsemalla tämän voit optimoida suorituskyvyn tai muodostaa yhteyden useiden asiakkaiden kanssa.

Ad Hoc QoS -tila | Palvelunlaadun (QoS) hallinta Ad Hoc -verkoissa. QoS sallii tukiasemasta langattoman verkon kautta tulevan liikenteen ensisijaistamisen liikenneluokituksen perusteella. WMM* (Wi-Fi Multimedia) on Wi-Fi Alliancen* (WFA) QoS-sertifiointi. Kun WMM* on käytössä, WiFi-sovitin käyttää WMM:ää Wi-Fi*-verkkojen ensisijaisuusmerkintä- ja jonotusominaisuuksien tukemiseksi.

- WMM käytössä
- WMM ei käytössä (oletusarvo)

Fat Channel -esto | Tällä asetuksella viestitään ympäröivien verkkojen kanssa, joita langaton sovitin ei siedä 40 MHz:n kanavilla 2,4 GHz:n kaistalla. Tämä on oletusarvoisesti kytketty pois päältä (ei käytössä), jotta sovitin ei lähetä tätä ilmoitusta. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Sekatilan suojaus | Käytetään yhteentörmäysten välttämiseksi 802.11b/11g/11a/11n-sekaympäristössä. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -toimintoa pitäisi käyttää ympäristössä, jossa asiakkaat eivät ehkä kuule toisiaan. CTS itse -asetusta voidaan käyttää läpisyötön lisäämiseksi ympäristössä, jossa asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan ja voivat kuulla toisensa. (CTS itselle -ominaisuutta ei tueta 802.11n:lle.)
Virranhallinta (Järjestelmänvalvojan näkymä) | Järjestelmänvalvojan pakkauksen luomisen aikana Virranhallinta-asetuksen avulla voi määrittää virrankulutuksen ja WiFi-sovittimen tasapainon välisen suorituskyvyn.

> PSP - Virransäästötila
> CAM - Aina käynnissä -tila

Valitse jokin virransäästötilan tasoista:

> PSP CAM: Asiakassovittimen virta on koko ajan päällä.
> PSP, taso 1: PSP on asetettu enimmäisteholle.
> PSP, tasot 2-4: PSP on asetettu maksimoimaan teho.
> PSP, taso 5: PSP on asetettu maksimoimaan akun toiminta-aika.
> PSP, automaattinen: Oletusarvo on PSP, taso 5.

HUOMAUTUS: Virransäästöasetukset vaihtelevat perusrakenneasetusten mukaan.

Otsikkotila | Muuttaa ensimmäisen yhteyskerran aikana tukiasemasta vastaanotettua otsikon pituusasetusta. Käytä aina Automaattiset Tx-esitiedot -asetusta, jotta verkon läpisyöttö olisi optimaalinen. Automaattiset Tx-esitiedot -asetus sallii otsikon automaattisen tunnistamisen. Jos mahdollista, on suositeltavaa käyttää lyhyttä otsikkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, käytä pitkää otsikkoa (Pitkät Tx-esitiedot).

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos WiFi-sovitin on joko Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tai Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Solukonpäivitysaktiivisuus | Tämä asetus määrittää, miten aggressiivisesti langaton asiakas suorittaa solukonpäivitystä yhteyden parantamiseksi tukiaseman kanssa. Voit määrittää tasapainon solukonpäivityksen suorittamatta jättämisen ja suorituskyvyn välillä valitsemalla Käytä oletusarvoa tai valitsemalla arvon luettelosta.

> Arvot:

> 0: Ei solukonpäivitystä: Langaton asiakas ei suorita solukonpäivitystä. Vain linkin laadun merkittävä heikkeneminen saa sen siirtymään toiseen tukiasemaan.
> 1-3: Salli solukonpäivitys
> 2: Oletusasetus: Tasapainotettu asetus solukonpäivityksen suorittamattomuuden ja suorituskyvyn välillä.
> 4: Enimmäissolukonpäivitys

Läpimenon parantaminen | Muuttaa pakettipurskeenohjauksen arvoa.

- Ota käyttöön: Läpisyöttöparannuksen ottaminen käyttöön.
- Pois käytöstä: (Oletus) Poista läpisyöttöparannus käytöstä valitsemalla tämä asetus.

Lähetysteho | Lähetystehon tason pienentäminen pienentää WiFI-radiotoiminta-aluetta. Oletusasetus: Suurin tehoasetus. Arvot:

> Lähetysteho, pienin: Pienin minimitoiminta-alue: Aseta sovittimen lähetysteho pienimmäksi. Tämän avulla voit laajentaa peittoalueiden määrää tai rajoittaa peittoaluetta. Voit parantaa lähetyslaatua voimakkaasti liikennöidyillä alueilla pienentämällä peittoaluetta ja näin välttää ruuhkautumista sekä häiriöitä muiden laitteiden kanssa.
> Lähetystehotaso 1, Lähetystehotaso 2, Lähetystehotaso 3: Määritetään maavaatimusten mukaan.
> Lähetysteho, suurin: Suurin maksimitoiminta-alue: Aseta sovittimen lähetysteho maksimiarvoon. Valitse suurin suorituskyky ja alue ympäristössä, jossa on vain vähän muita radiolaitteita.

Jos valitset Ei muutosta, tätä asetusta ei muuteta käyttäjän tietokoneessa.

HUOMAUTUS: Käyttäjälle ihanteellinen asetus on aina käyttää lähetystehoa, joka on mahdollisimman pieni, mutta samalla varmistaa laadukkaan tietoliikenteen. Näin mahdollisimman suuri määrä langattomia laitteita pystyy toimimaan tiheästi liikennöidyillä alueella ja saman radiospektrin jakavien laitteiden välillä on mahdollisimman vähän häiriöitä.

HUOMAUTUS: Tämä asetus otetaan käyttöön käytettäessä joko Verkko (Perusrakenne)- tai Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa.

Langaton tila | Valitse tila, jota käytetään yhteyden muodostamisessa WiFi-verkkoon:

- Vain 802.11a: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia.
- Vain 802.11b: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia.
- Vain 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11g-verkkoihin.
- 802.11a ja 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a ja 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia.
- 802.11b ja 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b- ja 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia.
- 802.11a, 802.11b ja 802.11g: (Oletus) - Muodostetaan yhteys joko 802.11a-, 802.11b- tai 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia.

HUOMAUTUS: Nämä langattomat tilat (modulointitavat) määrittävät, mitkä havaitut tukiasemat näytetään WiFi-verkot-luettelossa.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet