Volver al índice

# Utilización del Asistente de Wi-Fi Protected Setup* para configurar y gestionar una red

El Asistente de Wi-Fi Protected Setup* le permite configurar fácilmente una nueva red y añadir dispositivos a la misma. Wi-Fi Protected Setup* simplifica el proceso de configuración y, a la vez, ayuda a asegurar que la red se configure de forma segura. Con Wi-Fi Protected Setup*, puede realizar fácilmente las tareas siguientes:

- Como equipo inscrito: Adquiera las opciones de seguridad y configure el equipo/dispositivo para conectarse a una red existente
- Como registrador: Configure las opciones de seguridad para el punto de acceso de una red y/o añada otro equipo/dispositivo a la red
- Manual: No utilice Wi-Fi Protected Setup. Se le solicitará que especifique manualmente las opciones de seguridad de la red.

Las instrucciones siguientes también le permiten añadir otro dispositivo a una red existente en el registrador:

- Sólo en el registrador, añada otro equipo/dispositivo a la red

### Cómo acceder al Asistente de Wi-Fi Protected Setup*

Hay dos maneras de acceder al Asistente de Wi-Fi Protected Setup*:

- Haga clic en el mensaje de alerta que aparece cuando se detecta una red con capacidad de Wi-Fi Protected Setup:
  Hay dispositivos compatibles con Wi-Fi Protected Setup dentro del alcance de su equipo. Haga clic para conectarse.

- Haga clic en la lista de redes WiFi en la ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi.

En esta descripción se utilizan los siguientes términos.

- Punto de acceso: Dispositivo que conecta dispositivos inalámbricos a una red. El punto de acceso está configurado con el nombre de red (SSID) y las credenciales de seguridad necesarias.
- Equipo inscrito: Dispositivo que trata de unirse a un punto de acceso o a una red inalámbrica, pero que no tiene la contraseña o la clave del punto de acceso o de la red. Una vez que el equipo obtiene la contraseña o la clave válida, pasa a formar parte de la red inalámbrica. La Utilidad de conexión WiFi se puede configurar para que funcione como equipo inscrito de un punto de acceso compatible.
- Registrador: Un registrador es un dispositivo (normalmente un equipo) que permite que otros dispositivos (normalmente equipos) se unan a la red inalámbrica. La Utilidad de conexión WiFi se puede configurar para que funcione como registrador de un punto de acceso compatible. El registrador transfiere de forma segura la clave o contraseña del punto de acceso automáticamente.

Se establece una nueva red inalámbrica configurando el punto de acceso, conectando los equipos deseados equipados con adaptadores WiFi y, opcionalmente, agregando conectividad de red externa (es decir, Internet, normalmente conectando el punto de acceso a un módem DSL o de cable, o equivalente).

### Como equipo inscrito: Adquiera las opciones de seguridad y configure el equipo/dispositivo para conectarse a una red existente

En los pasos siguientes se utiliza el Asistente de Wi-Fi Protected Setup* para conectar un equipo inscrito a una red existente. Se supone que el equipo registrador está ejecutando la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi.

NOTA: Para alcanzar velocidades de transferencia superiores a los 54 Mbps en conexiones 802.11n, debe seleccionarse la seguridad WPA2-AES. Se puede optar por no utilizar seguridad (Ninguna) para poder configurar la red y solucionar problemas en ella.

1. En el equipo que desea conectar a la red, un mensaje le indica que hay uno o varios puntos de acceso con capacidad de Wi-Fi Protected Setup dentro del alcance del equipo inalámbrico. Haga clic en este mensaje. (O puede seleccionar una red de la lista de redes WiFi en la ventana principal de la Utilidad de conexión WiFi.)
2. Se abre la página inicial del Asistente de Wi-Fi Protected Setup*. Seleccione Como equipo inscrito: Adquiera las opciones de seguridad y configure el equipo/dispositivo para conectarse a una red existente.
3. Utilice la lista Redes disponibles para seleccionar la red a la que se desee conectar (en este ejemplo es MyWPS). A continuación, haga clic en Siguiente.
4. Se abrirá la ventana Detección. El equipo inscrito que desea conectar a la red detecta al registrador de ésta. Si el proceso de detección resulta satisfactorio, se muestra el nombre del registrador o punto de acceso.
5. Aparece la siguiente ventana, donde se muestra la Contraseña del dispositivo (contraseña del equipo inscrito). La contraseña que aparece en el equipo inscrito es una contraseña única y temporal generada de forma aleatoria. Esta contraseña se emplea para pedir permiso para conectarse a la red o al punto de acceso. (La contraseña que se muestra abajo es sólo un ejemplo).
6. En el registrador o en el punto de acceso, especifique la contraseña proporcionada por el equipo inscrito. A continuación, haga clic en Siguiente.

NOTA: En este proceso se supone que el registrador ejecuta la Utilidad de conexión WiFi; el proceso y las ventanas que aparecen en el registrador pueden ser distintos en el software de otros proveedores. Algunos puntos de acceso pueden tener un registrador integrado.

7. En la siguiente ventana se muestra el perfil de esta red. El perfil seleccionado será enviado al equipo inscrito para concederle acceso a la red. Sólo se muestran los perfiles compatibles. Los perfiles compatibles son los basados en la seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK y abierta (ninguna). Seleccione el perfil y haga clic en Siguiente para finalizar el proceso de inscripción.
8. La última ventana indica que ha terminado el registro del equipo inscrito con el registrador. Haga clic en Finalizar.
9. En el equipo inscrito, haga clic en Siguiente. Si se ha conectado correctamente, en el equipo inscrito recibirá la siguiente notificación: Se ha establecido correctamente la conexión con la red <nombre de la red inalámbrica>. Haga clic en Finalizar.

### Como registrador: Configure las opciones de seguridad para el punto de acceso de una red y/o añada otro equipo/dispositivo a la red

En los pasos siguientes se utiliza el Asistente de Wi-Fi Protected Setup* para configurar este equipo como registrador para una red o punto de acceso seguro. Siga estos pasos si está creando una red nueva.

1. Localice la contraseña de propiedad del punto de acceso. Viene establecida por el fabricante del punto de acceso. La contraseña se encuentra a menudo en una etiqueta, en la parte inferior del dispositivo.
2. Encienda el punto de acceso de la red.
3. En el equipo que desee establecer como registrador, abra la Utilidad de conexión WiFi.
4. El siguiente mensaje le indica que hay uno o varios dispositivos compatibles dentro del alcance del equipo. Haga clic en este mensaje. (O puede seleccionar una red de la lista de redes WiFi en la ventana principal de la Utilidad de conexión WiFi.)
5. Se abre la página inicial del Asistente de Wi-Fi Protected Setup*. Seleccione Como registrador: Configure las opciones de seguridad para el punto de acceso de una red y/o añada otro equipo/dispositivo a la red.
6. En la siguiente ventana, utilice la lista Redes disponibles para seleccionar la red a la que se desee conectar. La lista de redes depende de lo que se ha detectado. Haga clic en Siguiente.
7. En la siguiente ventana, especifique la Contraseña de propiedad del dispositivo que haya encontrado en el punto de acceso en el paso 1. Haga clic en Siguiente para continuar.
8. La siguiente ventana que aparece muestra las opciones Nombre de la red, Tipo de seguridad y Contraseña. Si el punto de acceso ya está configurado, está inhabilitado (en gris); siga por el paso 10. Si el punto de acceso no está configurado (los campos no están inhabilitados), siga por el paso 11.
9. Tras unos segundos, aparece el siguiente mensaje:
   Este punto de acceso ya está configurado. ¿Desea reconfigurarlo?
   Si no desea reconfigurar el punto de acceso, seleccione No. El software se une a la red, establece la conexión y crea un perfil. A continuación, se cierra y termina este procedimiento. Si desea reconfigurar el punto de acceso, seleccione Sí.
10. Aparece la siguiente ventana. El primer campo muestra el nombre del punto de acceso. De forma predeterminada es el Nombre de la red inalámbrica (SSID). En este ejemplo lo hemos restablecido a MyWPS. Puede asignarle el nombre que desee.
11. En el campo Tipo de seguridad, seleccione el tipo de seguridad que desee.

- Personal WPA* requiere la configuración manual de una clave precompartida (PSK) en el punto de acceso y los clientes. PSK autentica una contraseña o código de identificación, tanto en la estación cliente como en el punto de acceso. No se necesita un servidor de autenticación.
- WPA2* es la segunda generación de seguridad de WPA que ofrece a los usuarios inalámbricos de empresa y consumidor un nivel de garantía tan alto que sólo los usuarios autorizados pueden acceder a sus redes WiFi. Aquí hemos seleccionado la seguridad WPA2-Personal. Puede utilizar los perfiles de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi para obtener el nombre (SSID) de la red WiFi y la frase de autenticación WPA2-Personal que se utilizan para un dispositivo antiguo.

12. El tercer campo es la Contraseña (clave). La contraseña que se muestra se genera de forma aleatoria o está preconfigurada, pero se puede cambiar si lo desea. No obstante, deberá utilizar una clave sólida para mayor seguridad. Debe tener entre 8 y 63 caracteres. Cuando haya terminado este paso, haga clic en Siguiente.

Las siguientes ventanas muestran la configuración del punto de acceso y del registrador.

13. Una vez que la red reciba la Contraseña de propiedad, recibirá la siguiente notificación: Se ha establecido correctamente la conexión con la red <nombre de la red inalámbrica>. Haga clic en Finalizar. Con este proceso se termina la configuración del punto de acceso y del registrador.
14. Si desea guardar esta configuración en un perfil para que un cliente existente la pueda utilizar en el futuro, haga clic en Guardar la configuración inalámbrica. La configuración del perfil se guarda en un archivo de texto (txt) en el disco duro local. El archivo se guarda en la unidad C:\ local de forma predeterminada. Puede aceptar la ubicación predeterminada para guardar el archivo o hacer clic en Examinar para elegir otra ubicación en el sistema.

A continuación, podrá conectar un equipo inscrito a la red. Puede hacerlo realizando el procedimiento Como equipo inscrito: Adquiera las opciones de seguridad y configure el equipo/dispositivo para conectarse a una red existente. O bien, si sólo desea trabajar en el registrador de la red, realice el procedimiento En el registrador, añadir otro equipo a la red.

### En el registrador, añadir otro equipo a la red

En los pasos siguientes se utiliza el Asistente de Wi-Fi Protected Setup* que se ejecuta en el registrador para conectar otro equipo (un equipo inscrito) a una red existente. Este procedimiento sólo se lleva a cabo en el registrador.

NOTA: En este proceso se supone que el registrador ejecuta la Utilidad de conexión WiFi; el proceso y las ventanas que aparecen en el registrador pueden ser distintos en el software de otros proveedores.

1. Obtenga la contraseña de dispositivo del equipo inscrito que desee agregar a la red.
2. En el registrador, en el icono de la Utilidad de conexión WiFi que hay en la bandeja de tareas, haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Agregar nuevo dispositivo.
3. En el registrador, realice los pasos del 6 al 9 del procedimiento Conectar un equipo inscrito a una red o a un punto de acceso .

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad