العودة إلى المحتويات

# استعراض الشبكات اللاسلكية

حول الشبكات اللاسلكية
ماذا يلزمني لإعداد شبكة لاسلكية؟
أساسيات التوصيل الشبكي اللاسلكي

- ما معنى أداة مساعدة لإدارة الشبكة اللاسلكية؟
- اسم الشبكة
- توصيفات
- التأمين
- تعريف شبكة لاسلكية
- تحديد وضع شبكة لاسلكية

كيف أشغل الراديو وأوقفه؟

ملحوظة: يستخدم مصطلحا "لاسلكي" و"WiFi" بشكل متبادل في هذه التعليمات كافة.

## حول الشبكات اللاسلكية

توصل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أجهزة كمبيوتر دون كابلات شبكة، وتستخدم أجهزة الكمبيوتر بدلاً من ذلك اتصالات الراديو لإرسال البيانات إلى بعضها البعض. ويوجد في الشبكة المحلية اللاسلكية جهاز اتصالات راديو يسمى نقطة وصول أو موجه لاسلكي يوصل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في شبكة ويتيح الوصول للإنترنت أو الشبكات. يمكنك الاتصال مباشرةً بأجهزة كمبيوتر لاسلكية أو أخرى أو التوصيل بشبكة قائمة من خلال نقطة وصول لاسلكية،

حيث تحدد وضع التشغيل لنوع الشبكات اللاسلكية الذي تريده وقت إعداد محول WiFi. يمكنك استخدام محول التوصيل الشبكي Intel® PRO/Wireless للتوصيل بأجهزة لاسلكية أخرى شبيهة على أن تكون مطابقة لمقياس 802.11 للتوصيل الشبكي اللاسلكي. يشار في هذا التعليمات إلى شبكة لاسلكية باسم شبكة WiFi أيضًا.

## ماذا يلزمني لإعداد شبكة لاسلكية؟

أكثر أنواع الشبكات اللاسلكية شيوعًًا هو شبكات البنية الأساسية. لإعداد شبكة بنية اساسية، يلزمك التالي:

- موجه لاسلكي.
- محول شبكة لاسلكي لكل كمبيوتر تريد توصيله بالشبكة اللاسلكية.
- إذا كنت تريد الوصول للإنترنت من أجل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك، فأنت في حاجة أيضا إلى خدمة إنترنت عريض المدى مثل الكبل أو الـ DSL. يتضمن هذا مودم عريض المدى.

## أساسيات التوصيل الشبكي اللاسلكي

### ما معنى أداة مساعدة لإدارة الشبكة اللاسلكية؟

أداة توصيل WiFi المساعدة عبارة عن أداة مساعدة لإدارة الشبكات اللاسلكية. وهو يساعدك في إدارة التوصيلات اللاسلكية. يمكنه مساعدتك أولا في إعداد التوصيلات اللاسلكية الخاصة بك ثم إدارة هذه التوصيلات بسهولة وفتح وإغلاق تلك التوصيلات وإدارة عمليات التأمين كما هو مطلوب. تأتي بعض أجهزة الكمبيوتر وبها أيضًا Microsoft Windows Zero Configuration، وهو أداة مساعدة أخرى لإدارة الشبكات اللاسلكية، ويجب عليك الامتناع عن استخدام الأداتين معًا. وهذا نظرا لأن إعدادات الشبكة التي أنشأتها بأداة مساعدة معينة لا تسري في حالة تولي الأداة المساعدة الأخرى إدارة التوصيلات اللاسلكية. نحن نوصي بأن تختار أداة واحدة لإدارة التوصيلات اللاسلكية ولا تغيرها.

انظر استخدام *Microsoft Windows لإدارة WiFi وانظر أيضًا إجراء التوصيل.

### اسم الشبكة (SSID)

تستخدم كل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) اسم شبكة فريد لتعريف الشبكة. ويطلق على هذا الاسم معرف مجموعة الخدمات (Service Set Identifier أو SSID اختصاراً). عندما تقوم بإعداد محول WiFi تحدد اسم SSID. إذا أردت التوصيل بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) قائمة، فيجب عليك استخدام اسم تلك الشبكة. إذا قمت بإعداد شبكتك المحلية اللاسلكية الخاصة، فيمكنك اختيار أي اسم تريده واستخدامه على كل كمبيوتر. ويجوز أن يبلغ طول الاسم 32 حرفاً وأن يضم حروفاً وأرقاماً. يتم تخصيص SSID أو اسم الشبكة عند نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي.

### توصيفات

يستخدم التوصيف لإدارة اتصال الكمبيوتر الخاص بك بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). التوصيف عبارة عن مجموعة من الإعدادات التي تحدد كيفية اتصال الكمبيوتر الخاص بك بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم حفظ هذه الإعدادات (التوصيف) على الكمبيوتر الخاص بك وتستخدم في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتضمن التوصيف جميع معلومات الشبكة وإعدادات الأمان. يتم إنشاء توصيفات مختلفة لشبكات محلية لاسلكية (WLANs) مختلفة. بالنسبة إلى الكمبيوتر الخاص بك، سيكون لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) التوصيف الخاص بها لإدارة الاتصال بتلك الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). باستخدام برنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi، تظهر توصيفات الكمبيوتر في لائحة التوصيفات. باستخدام الأداة المساعدة، يمكنك إنشاء توصيفات وتحريرها وإزالتها.

### التأمين

بعض الشبكات المحلية اللاسلكية تكون مفتوحة أو شبكات غير آمنة وبعضها الآخر يكون آمناً. تحدد الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الآمنة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الشبكة. هناك مستويات وطرق مختلفة من الأمان. من الممكن أن تساعدك أداة توصيل WiFi المساعدة بسهولة في إعداد أسلوب تأمين للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

تستخدم طرق الأمان الشائعة للشبكات المحلية اللاسلكية مفاتيح أو كلمات مرور، حيث يتطلب الوصول إلى الكمبيوتر توفير المفتاح أو كلمة المرور للوصول. كما يمكن للشبكات المحلية اللاسلكية (WLANs) استخدام التشفير لترميز البيانات. في حالة التشفير، يستخدم مفتاح تشفير سري لتشفير البيانات وذلك قبل أن يقوم الكمبيوتر بإرسال البيانات. ويستخدم الكمبيوتر المستقبل نفس هذا المفتاح لرد البيانات إلى أصلها. إذا وصلت بشبكة قائمة فاستخدم مفتاح التشفير الوارد من مسئول الشبكة اللاسلكية، وأما إذا أعددت شبكتك الخاصة فيمكنك اختراع أي مفتاح تريده واستخدامه على كل كمبيوتر. تستطيع أداة توصيل WiFi المساعدة تيسير فعل ذلك لك. يتم تخزين طريقة الأمان التي تستخدم بواسطة الكمبيوتر الخاص بك للوصول إلى الشبكة المحلية اللاسلكية في التوصيف. انظر التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

### تعريف شبكة لاسلكية

توجد طرق مختلفة لتعريف شبكة لاسلكية حسب حجم الشبكة اللاسلكية ومكوناتها:

- اسم الشبكة أو معرف مجموعة الخدمات (SSID): يعرف شبكة لاسلكية. يجب أن يكون لكافة الأجهزة اللاسلكية في الشبكة نفس معرف SSID. وتكون هذه على الأرجح هي الطريقة الأكثر شيوعا.
- مجموعة الخدمات الأساسية (BSS): يتألف من عقدتين – أو محطتين – لاسلكيتين أو أكثر تعرفت على بعضها البعض وأسست اتصالات.
- SSID البث: تستطيع نقطة وصول الاستجابة لأجهزة الكمبيوتر التي ترسل حزم استشعار بمعرف SSID البث، ويتيح تمكين هذه الميزة على نقطة الوصول لأي مستخدم لاسلكي الاقتران بنقطة الوصول عن طريق استخدام معرف SSID فارغ.
- معرف مجموعة الخدمات الأساسي (BSSID): معرف فريد لكل جهاز لاسلكي، ومعرف BSSID هذا هو عنوان Ethernet MAC للجهاز.
- معرف مجموعة الخدمات الممتد (ESSID): حالة خاصة من SSID ويستخدم لتعريف شبكة لاسلكية تتضمن نقاط وصول.
- مجموعة الخدمات الأساسية المستقلة (IBSS): وضع تشغيل في نظام 802.11 يتيح الاتصال المباشر بين أجهزة 802.11 دونما حاجة لتهيئة جلسة اتصال بنقطة وصول.
- معرف مجموعة الخدمات الأساسية المستقلة (BSSID): حالة خاصة من SSID ويستخدم لتعريف شبكة من أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية تم تشكيلها بحيث تتصل ببعضها البعض مباشرةً دون استخدام نقطة وصول.

### تحديد وضع شبكة لاسلكية

من الممكن أن تعمل الشبكات اللاسلكية بنقاط وصول أو بدونها على حسب عدد المستخدمين في الشبكة. يستخدم وضع البنية الأساسية نقاط وصول للسماح بأجهزة الكمبيوتر اللاسلكية بإرسال واستقبال المعلومات، حيث ترسل أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية إلى نقطة الوصول وتتلقى نقطة الوصول المعلومات ثم تعيد بثها على أجهزة الكمبيوتر الأخرى، كما يمكن توصيل نقطة الوصول إلى شبكة لاسلكية أو بالإنترنت. من الممكن أن تعمل نقاط وصول متعددة معاً لتوفير تغطية على مساحة أوسع.

يعمل وضع جهاز إلى جهاز، والمعروف أيضاً باسم وضع الأقران، بدون نقاط وصول ويسمح لأجهزة الكمبيوتر اللاسلكية بإرسال المعلومات مباشرةً إلى أجهزة كمبيوتر لاسلكية أخرى. يمكنك استخدام وضع الجهاز إلى جهاز من أجل التوصيل الشبكي بين أجهزة كمبيوتر في منزل أو مكتب صغير، أو لإعداد شبكة لاسلكية مؤقتة لاجتماعٍ ما.

## كيف أشغل الراديو وأوقفه؟

سوف تحتاج إلى إيقاف راديو محول WiFi (وتشغيله) في مناسبات مختلفة. على سبيل المثال، قد يتوجب عليك إيقاف الراديو عند ركوبك على متن طائرة. كما يمكنك إيقافه للحفاظ على قوة البطارية.

هناك ثلاث طرق لتشغيل الراديو وإيقافه:

- باستخدام مفتاح جهاز الراديو اللاسلكي (قد لا يتواجد في جميع أجهزة الكمبيوتر).
- استخدام زر تشغيل WiFi/إيقاف WiFi في أداة توصيل WiFi المساعدة.
- استخدام Windows.

تذكر أنه للاتصال بالشبكات اللاسلكية، يجب أن يعاد تشغيل الراديو اللاسلكي ثانية. إذا تعذر عليك التوصيل بشبكة لاسلكية، تحقق من تشغيل الراديو في كل من مفتاح المعدات و زر تشغيل WiFi / إيقاف WiFi في أداة توصيل WiFi المساعدة.

انظر تشغيل أو إيقاف الراديو للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية