Zpět na obsah

# Seznam sítí WiFi

V seznamu WiFi sítí jsou uvedeny WiFi sítě v dosahu adaptéru. Chcete-li seznam aktualizovat opakovaným vyhledáním WiFi sítí, klepněte na tlačítko Obnovit.

## Přístup

V hlavním okně je zobrazen seznam dostupných sítí.

Název | Popis
--- | ---
WiFi sítě ( ) | Číslo v závorce udává počet bezdrátových sítí nalezených v dosahu bezdrátového síťového adaptéru.
| Síla signálu přístupového bodu bezdrátové sítě nebo počítače (režim zařízení-zařízení [ad hoc]). Indikátory síly signálu ukazují, že bezdrátová síť nebo počítač jsou k dispozici pro připojení, ale nebyly dosud přiřazeny k přístupovému bodu nebo počítači (režim zařízení-zařízení [ad hoc]).
Název sítě | Název sítě (SSID): Název sítě, ke které je adaptér připojen. Název sítě (SSID) se musí shodovat s názvem SSID přístupového bodu. Pokud přístupový bod nevysílá svůj název sítě (SSID) nebo WiFi adaptér přijme skrytý název sítě z tajného přístupového bodu, bude v seznamu bezdrátových sítí zobrazena zpráva <SSID není vysílán>. K přidružení k síťové položce <SSID není vysílán> musí být před připojením vytvořen nový profil. Po připojení je v seznamu WiFi sítí stále zobrazena zpráva <SSID není vysílán>. Přidružený profil SSID je zobrazen v seznamu profilů.
Status | Upozornění, že probíhá připojování adaptéru k síti WiFi. Po připojení se stav změní na Připojeno.
| Profily: Identifikuje síť v seznamu WiFi sítí, která je připojena a má profil v seznamu profilů.
| Síť WiFi používá režim Síť (infrastruktura).
| Síť WiFi používá režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Síť WiFi používá zabezpečení šifrováním.
| Frekvenční pásmo používané bezdrátovou sítí (802.11a, 802.11b, 802.11g nebo 802.11n).
| Síť WiFi je uvedena v seznamu Vyloučit nebo je profil nakonfigurován k ručnímu připojení. Pokud je v profilu nastavena možnost Ručně, připojení k síti nebo přístupovému bodu nebude navázáno automaticky. K síti v seznamu se připojíte poklepáním.
Připojit (Odpojit) | Klepnutím se připojte k síti WiFi. Po připojení se tlačítko změní na Odpojit. Uvádí názvy dostupných sítí a profilů. Aktuální stav připojení znázorňují stavové ikony sítě.

- Jestliže vybraná síť používá ověřování 802.1X, zobrazí se okno Obecná nastavení Průvodce profily. Jestliže síť nepoužívá žádné zabezpečení WEP (otevřená), používá 64bitové nebo 128bitové šifrování WEP nebo předsdílený klíč (PSK), klepněte na tlačítko Připojit.
- Je-li vyžadováno heslo pro PSK a nebo WEP, zobrazí se před připojením žádost o jejich zadání. Chcete-li přidat nastavení zabezpečení, klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Vytvořit profil WiFi sítě – Obecná nastavení. Další informace najdete v části První připojení.

Vlastnosti | Obsahuje podrobné informace o připojené síti a jejích přístupových bodech. Další informace najdete v části Vlastnosti sítě.
Obnovit | Slouží k obnovení seznamu dostupných sítí. Pokud se v dosahu adaptéru objeví k dispozici nová síť, bude po zaktualizování zobrazena v seznamu.
Profily | Otevře okno Profily, kde můžete spravovat profily.
WiFi zapnuto / WiFi vypnuto | Slouží k vypnutí a zapnutí rádia WiFi. Další informace najdete v části Zapnutí a vypnutí WiFi.
Zavřít | Zavře hlavní okno Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky