חזרה לתוכן העניינים

# התחברות

- התחבר לרשת WiFi
- התחברות ראשונה
- שימוש באשף *Wi-Fi Protected Setup כדי להגדיר ולנהל רשת
- השתמש ב- Windows XP לניהול WiFi
- מנהלים אלחוטיים אחרים

## התחבר לרשת WiFi

באפשרותך להתחבר לרשת WiFi באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

- התחברות אוטומטית: אם פרופיל קיים במחשב מתאים לרשת זמינה, מתבצעת התחברות אוטומטית לרשת אלחוטית זו.
- הגדרת פרופיל חדש: בחר רשת אלחוטית מרשימת רשתות ה- WiFi, בחלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏. לחץ על התחבר. אם התחברת בהצלחה, ברשימה פרופילים נוצר פרופיל לשימוש בעתיד.
- התחברות לפרופיל ברשימת הפרופילים: באפשרותך לבחור פרופיל מהרשימה פרופילים. כדי להפעילו, לחץ על התחבר. פעולה זו מאפשרת להתחבר לרשת הנמצאת במיקום נמוך יותר ברשימה (אם היא זמינה).
- לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל שורת המשימות, הנמצא בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה של Windows‏. לחץ על התחברות לפרופיל. מוצגת רשימה של פרופילים שהוגדרו לפני כן. בחר פרופיל.

## התחברות ראשונה

תוכנית השירות לחיבור WiFi מזהה אוטומטית רשתות WiFi הנמצאות בטווח מתאם ה- WiFi‏. כאשר מאותרת רשת, מוצגת הודעת התראה על שולחן העבודה: נמצאו רשתות WiFi‏‏. לקבלת מידע נוסף, ראה "סמלי שורת המשימות".

1. לחץ פעמיים על התראת שולחן העבודה כדי לפתוח את החלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור WiFi‏.
2. בחר רשת מהרשימה רשתות WiFi‏.
3. לחץ על התחבר. אם לרשת לא נדרש אימות אבטחה, התראת שולחן עבודה מודיעה שההתחברות לרשת בוצעה. ראה חלון ראשי ושורת משימות למידע נוסף אודות תפריט וסמלי שורת המשימות.
4. אם האבטחה ברשת מאופשרת, אשף הפרופילים פותח את החלון קביעת תצורה של הגדרות WiFi‏. חלון זה מספק הנחיות עבור תהליך היצירה של פרופיל WiFi עבור אותה רשת. לאחר יצירת פרופיל, ההתחברות לרשת זו בעתיד תהיה קלה הרבה יותר.
5. תתבקש לציין שם פרופיל. שם פרופיל הוא השם שאתה נותן לרשת זו. באפשרותך לקבל את שם הפרופיל הקיים, אם יש, או להזין שם משלך. שם הפרופיל יכול להיות כל דבר המסייע לך לזהות את הרשת. לדוגמה, הרשת הביתית שלי, בית קפה ברחוב.
6. תתבקש לציין שם רשת WiFi‏ (SSID‏)‏: שם זה כולל את שם מזהה הרשת. זהו מזהה ייחודי המבדיל בין רשת WiFi אחת לאחרת. אם כבר מופיע שם רשת, באפשרותך להשאיר אותו.
7. לחץ על הבא. לאחר מכן, אשף הפרופילים מאתר את הגדרות האבטחה של רשת זו. המידע שתזין תלוי בהגדרות אבטחה אלו. לקבלת מידע אודות הגדרות אבטחה, ראה "הגדרות אבטחה". לקבלת מידע נוסף אודות מפתחות וסיסמאות, ראה "מפתחות רשת". לקבלת מידע נוסף אודות פרופילים, ראה "פרופילים". ייתכן שהיה עליך לפנות למנהל הרשת כדי לקבל את המידע הדרוש לכניסה לרשת.
8. לאחר הזנת המידע הדרוש, לחץ על אישור כדי להתחבר לרשת האלחוטית.

ראה חלון ראשי למידע נוסף.

## מנהלים אלחוטיים אחרים

אם תוכנית השירות לחיבור WiFi מזהה יישום נוסף המנסה לתקשר עם ההתקן האלחוטי, תוצג הודעה.

## שימוש ב- Microsoft Windows* XP לניהול WiFi

באפשרותך להשתמש ב- Windows* XP לניהול חיבורי ה- Wi-Fi*‏.

1. בחלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi, תחת התפריט מתקדם, בחר באפשרות השתמש ב- Windows לניהול WiFi‏.
2. בחלון שייפתח תישאל: האם ברצונך שמערכת Windows תנהל את ההתחברויות שלך לרשתות Wi-Fi‏? לחץ על כן.
3. לחץ על סגור כדי לסגור את תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏.
4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל שורת המשימות ובחר באפשרות פתח את Wireless Zero Configuration‏.

הערה: כאשר Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration מאופשר כמנהל האלחוט, תוכנית השירות לחיבור WiFi מנוטרלת.

כדי לאפשר לתכנית שירות חיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi לנהל את חיבוריWiFi , לחץ לחיצת עכבר ימנית על סמל תכנית השירות שבמגש משימות ובחר Enable WiFi Control.

## תוכנת אלחוט של צד שלישי

אם אתה משתמש בתוכנה המסופקת במיקום נקודת ההתחברות (בית קפה, נמל תעופה), תוכנית השירות לחיבור WiFi מודיעה על כך ולאחר מכן מנטרלת את עצמה. אין באפשרותו לנהל את ההתקן האלחוטי, כאשר מנהל אלחוט אחר מתקשר עם ההתקן האלחוטי. כדי לנצל את התכונות של תוכנית השירות לחיבור WiFi, עליך לנטרל או להסיר תוכנה זו בעת עזיבת נקודת ההתחברות.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור