목차로 돌아가기

# 연결 상태 아이콘

연결 상태 아이콘은 WiFi 어댑터의 현재 연결 상태를 나타냅니다. 연결 상태 아이콘은 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창에 표시됩니다. 작업 표시줄 아이콘도 현재 연결 상태를 나타냅니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오.

아이콘 | 설명
--- | ---
| WiFi 끄기: WiFi 어댑터 라디오가 꺼집니다. 라디오를 켜려면 WiFi 켜기 단추를 클릭합니다.
| 인증 오류를 포함하여 연결 문제를 나타냅니다.
| WiFi 네트워크를 검색하는 중입니다. WiFi 어댑터가 사용 가능한 무선 네트워크를 검색하고 있습니다. 애니메이션 아이콘:
| WiFi 네트워크가 없습니다. 어댑터가 사용 가능한 WiFi 네트워크를 찾지 못했습니다.
| WiFi 네트워크가 발견됨: 사용 가능한 WiFi 네트워크를 찾았습니다. WiFi 네트워크 목록에 표시된 사용 가능한 네트워크에 연결할 수 있습니다.
| WiFi 네트워크에 연결 중: WiFi 네트워크에 연결하는 중입니다. IP 주소를 가져오는 중 또는 연결 오류가 발생할 때 점점 커지는 곡선 모양이 녹색과 흰색으로 바뀝니다.
| WiFi 네트워크에 연결됨: WiFi 네트워크에 연결되어 있습니다. 네트워크 이름, 속도, 신호 품질 및 IP 주소가 현재 연결 상태를 표시합니다. 정보 단추를 클릭하면 현재 네트워크 연결에 대한 정보가 표시됩니다.
네트워크 이름 | 이름(프로파일 이름 또는 SSID): 어댑터가 연결되는 무선 네트워크의 이름입니다. 네트워크에 프로파일을 사용할 수 있는 경우 이름 열에 SSID 또는 프로파일 이름이 표시됩니다.
신호 품질 | 신호 강도 아이콘 막대는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드에서 WiFi 어댑터와 액세스 포인트 또는 컴퓨터 사이의 신호 송수신 품질을 나타냅니다 녹색 세로 막대의 수는 송수신 신호 강도를 나타냅니다. 참고: 여러 AP를 포함하는 네트워크의 가장 가까운 AP에 대한 신호 강도가 표시됩니다. 신호 강도 범위는 훌륭함에서 범위를 벗어남 사이입니다. 다음과 같은 요소가 신호 강도에 영향을 줍니다.

- 신호 품질은 거리에 반비례하고 금속 및 콘크리트 벽의 영향을 받습니다.
- 금속 물체는 신호를 반사하여 간섭을 일으킵니다.
- 기타 전기 장치도 신호 간섭을 일으킬 수 있습니다.

속성 | 어댑터 연결 상태 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 네트워크 속성을 참조하십시오.
WiFi 켜기/ WiFi 끄기/WiFi 켜기, 802.11a 끄기 | WiFi 라디오의 상태(켜짐 또는 꺼짐)를 표시합니다. 이 드롭 다운에서 라디오를 켜거나 끌 수도 있습니다. 이 드롭 다운에는 WiFi 어댑터 및 OEM 컴퓨터 제조업체에 따라 세 번째 선택사항인 WiFi 켜기, 802.11a 끄기가 포함될 수 있습니다. 이 메뉴 항목이 나타나면 WiFi 라디오를 켜고(밴드 b 또는 g) 802.11a 밴드를 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 라디오 켜기 또는 끄기를 참조하십시오.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.
닫기 | 주 창을 닫습니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보