İçindekilere Dön

# Ağ Bağlantısı Ayrıntıları

Bir WiFi ağına bağlıysanız, Bağlantı Ayrıntıları'nı görüntülemek için Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı ana penceresinde Ayrıntılar... düğmesini tıklatın.

## WiFi Bağlantı Ayrıntıları

Ad | Açıklama
--- | ---
Profil Adı | WiFi profilinin adı.
Ağ Adı | Geçerli bağlantının Ağ Adı (SSID).
Sinyal Kalitesi | Bir radyo frekansı (RF) sinyali iki bileşenle değerlendirilebilir:

- sinyal gücü (miktar)
- sinyal kalitesi

Sinyalin kalitesi çeşitli etkenlere göre saptanır. Temel olarak sinyal gücünden ve içerdiği RF paraziti oranından oluşur. RF paraziti hem doğal olarak oluşur, hem de elektrikli aygıtlar tarafından yapay olarak üretilir. RF paraziti miktarı fazlaysa ya da sinyal gücü düşükse, sinyal/parazit oranı düşer ve sinyal kalitesi azalır. Sinyal/parazit oranının düşük olduğu durumlarda, radyo alıcısı, sinyalde bulunan verileri parazitten ayırt etmekte zorlanır.

Sinyal Gücü | Sinyal gücü simge çubukları, WiFi bağdaştırıcınız ile erişim noktası (ya da Aygıttan Aygıta modda en yakın bilgisayar) arasındaki gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir. Yeşil renkli dikey çubuk sayısı, gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir.

NOT: Birden çok erişim noktası içeren ağlarda, en yakın erişim noktasının sinyal gücü görüntülenir.

Sinyal gücü, 'mükemmel' ile 'kapsama alanı dışında' arasında değişebilir. Sinyal gücünü aşağıdaki etmenler etkiler:

- Sinyal kalitesi, mesafe ile azalır ve metal ve beton engeller tarafından etkilenir.
- Metal nesneler sinyalleri yansıtabilir ve elektromanyetik girişime neden olabilir.
- Başka elektrik aygıtları elektromanyetik girişime neden olabilir.

IP Adresi | IPv4 Adresi: Geçerli bağlantının Internet İletişim Kuralı (IP) adresi.
IPv6 Adresi: IPv4'te karşılaşılan veri güvenliği sorunlarını çözmek üzere tasarlanmış ve IPv4 için geriye dönük uyumluluk sunan yeni nesil IP adresi. IPv6, adres alanını 32 bitten 128 bite yükselterek sınırsız sayıda ağ ve sistem için adres sağlar. Ayrıca, gerçek zamanlı ses ve görüntü için hizmet kalitesi (QoS) parametrelerini de destekler.
Bağdaştırıcı MAC Adresi: | WiFi bağdaştırıcısı için Ortam Erişim Denetleyici (MAC - Media Access Control) adresi.
Bant | Geçerli bağlantının kablosuz bandını belirtir.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Kullanılan Anten Sayısı | Bu, şu an kullanımda olan anten sayısını belirtir. Bu sayı, çeşitli ağlar tarafından kullanılmakta olan banda (bantlara), söz konusu bantlarda kullanılan gönderme/alma modlarına, sinyal gücüne ve erişim noktasının (noktalarının) özelliklerine bağlıdır. Kullanıcının bu parametre üzerinde doğrudan denetimi yoktur.
Desteklenen Veri Hızları | WiFi bağdaştırıcının veri gönderme ve alma hızları. Kullanılan frekans için hızı Mbps birimiyle görüntüler.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54
- 802.11b: 1, 2, 5.5 ve 11
- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54
- 802.11n 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2

Radyo Frekansı | Geçerli kablosuz bağlantının frekansını belirtir.

- 802.11a: 5,15 GHz - 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
- 802.11n 2,400 GHz - 5,00 GHz

Kanal Numarası | Gönderme ve alma kanalını görüntüler.
Ağ Kimlik Doğrulama | Açık, Paylaşılan, WPA*-Bireysel, WPA2*-Bireysel, WPA-Kuruluş ve WPA2-Kuruluş modlarını görüntüler. Geçerli kullanılan profilin kullandığı kimlik doğrulamasını görüntüler. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
Veri Şifreleme | Yok, WEP, TKIP ya da AES-CCMP değerini görüntüler. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
802.1X Kimlik Doğrulama Tipi | Yok, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ya da EAP-FAST değerini görüntüler. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
802.1X Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı | Yok, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ya da TLS değeri görüntülenir. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
CCX Sürümü | Bu kablosuz bağlantıdaki Cisco Uyumlu Uzantıların sürümü.
Geçerli Tx Gücü | Bu, WiFi bağdaştırıcının, milivat cinsinden, geçerli iletim güç düzeyidir.
Desteklenen Güç Düzeyleri | Bunlar, WiFi bağdaştırıcının iletim kapasitesini gösteren güç düzeyleridir. Bu bilgiler bir değer aralığı halinde sunulmuş olup, kullanılan bağdaştırıcıya bağlıdır.
Erişim Noktası MAC Adresi: | İlişkili erişim noktası için, Ortam Erişim Denetleyici (MAC - Media Access Control) adresi.
Zorunlu Erişim Noktası | Etkin olmadığında Yok değeri görüntülenir. Zorunlu Erişim Noktası ayarında etkinleştirildiğinde, erişim noktasının MAC adresi görüntülenir. Bu seçenek, WiFi bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi (48-bit 12 onaltılık rakam, örneğin, 00:06:25:0E:9D:84) kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya yöneltir.
Erişim Noktası Adı | Erişim noktasının adı. Bu ad, erişim noktasını yapılandıran kişi tarafından belirlenir ve genellikle 32 karakterle sınırlıdır. NOT: Bu parametre yalnızca Windows* XP'de IPv6 desteği yüklüyse görüntülenir.
Erişim Noktası IPv4/IPv6 Adresi | Erişim noktasının Internet Protokolü adresi (IPv4 ya da IPv6). IPv6, IPv4'te karşılaşılan veri güvenliği sorunlarını çözmek üzere tasarlanmış ve IPv4 için geriye dönük uyumluluk sunan yeni nesil IP adresidir. IPv6, adres alanını 32 bitten 128 bite yükselterek sınırsız sayıda ağ ve sistem için adres sağlar. Ayrıca, gerçek zamanlı ses ve görüntü için hizmet kalitesi (QoS) parametrelerini de destekler.

NOT: Bu parametre ancak bir Cisco Systems erişim noktasına bağlanıldığında görünür.

API Sinyal Gücü | Bu, erişim noktasından alınan sinyalin bağdaştırıcıdaki sinyal gücüdür. Bu değer milivat (mW) cinsinden verilir ve aslında pikovat büyüklüğünde olabilir. Bu değer, erişim noktasıyla bağdaştırıcı arasındaki uzaklığa, sinyale girişimde bulunabilecek engellere ve erişim noktasının iletim gücü düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir.

NOT: Bu parametre ancak bir Cisco Systems erişim noktasına bağlanıldığında görünür.

AP Gürültü Düzeyi | Ortamda mevcut olup, erişim noktasından sinyale parazit yapma olasılığı olan radyo frekansı (RF) gürültü düzeyi. RF parazitine doğal ve elektrikli kaynaklar neden olur. NOT: Bu parametre ancak bir Cisco Systems erişim noktasına bağlanıldığında görünür.
Onar | IP adresini yeniler. Ağa erişmekte zorlanıyorsanız, IP adresinin geçerli olup olmadığını denetleyin. Adres 0.0.0.0 ya da 169.x.x.x ise büyük olasılıkla geçersizdir. Ağınız ağ adresini otomatik olarak atayacak biçimde yapılandırılmışsa, Onar düğmesini tıklatarak yeni bir IP adresi isteyin.
Kapat | Sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi