Takaisin Sisällys-sivulle

# Tehtäväpalkin kuvakkeet

- Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot
- Tehtäväpalkin kuvakkeet
- Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat
- Käynnistä Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelma tehtäväpalkista

# Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot

Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman kuvake näkyy tehtäväpalkin ilmaisinalueessa Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Kuvake on tällainen:

Tuo valikon vaihtoehdot näkyviin napsauttamalla tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

Jos WiFi-yhteyksiä hallitaan WiFi-yhteysapuohjelmalla, seuraavat valikkovaihtoehdot tulevat näyttöön:

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Määritä WiFi... | Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman avaaminen ja WiFi-yhteyksien asetusten määrittäminen.
WiFi päälle | Kytke Intel WiFi -sovitin päälle valitsemalla tämä. Sovitin suorittaa verkkojen haun ja voi yhdistää tiettyyn verkkoon, sovellusasetusten mukaan.
WiFi päällä, 802.11a pois päältä | Tämä valinnainen asetus voi olla esillä riippuen tietokoneen valmistajasta ja siitä, tukeeko WiFi-sovitin kaistaa 802.11a vai ei. Jos esillä, voit sen avulla kytkeä WiFi-radion päälle (kaista b tai g), mutta 802.11a-kaistan pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
WiFi pois päältä | Kytke Intel WiFi -sovitin pois päältä valitsemalla tämä. Jos WiFi-verkkoyhteys on käynnissä ja valitaan WiFi pois päältä, WiFi-verkkoyhteys katkaistaan.
Muodosta yhteys profiiliin | Näyttää profiililuettelon nykyiset profiilit. Voit muodostaa yhteyden napsauttamalla profiilia.
Lisää uusi laite | Tämän komennon avulla voit lisätä uuden laitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttämällä Wi-Fi Protected Setup* -toimintoa. Kun tämä komento on käytettävissä tietokoneessa, tietokone on jo määritetty toimimaan Wi-Fi Protected Setup -rekisteröintitoimintona (käyttämällä WiFi-yhteysapuohjelmaa). Katso kohta Uuden laitteen lisääminen.

Jos WiFi-yhteyksiä hallitaan Windows Zero Configuration -sovelluksella, seuraavat valikkovaihtoehdot tulevat näyttöön:

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Avaa Wireless Zero Configuration | Windows*-käyttöjärjestelmän langattomien yhteyksien hallintasovelluksen, Windows Zero Configurationin, avaaminen. Käytettävissä vain, jos Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman Lisäasetukset-valikosta on valittu Käytä Windowsia WiFi-yhteyksien hallinnassa.
WiFi päälle | Kytke Intel WiFi -sovitin päälle valitsemalla tämä. Sovitin suorittaa verkkojen haun ja voi yhdistää tiettyyn verkkoon, sovellusasetusten mukaan.
WiFi pois päältä | Kytke Intel WiFi -sovitin pois päältä valitsemalla tämä. Jos WiFi-verkkoyhteys on käynnissä ja valitaan WiFi pois päältä, WiFi-verkkoyhteys katkaistaan.
Muodosta yhteys profiiliin | Näyttää profiililuettelon nykyiset profiilit. Voit muodostaa yhteyden napsauttamalla profiilia.
Lisää uusi laite | Tämän komennon avulla voit lisätä uuden laitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttämällä Wi-Fi Protected Setup* -toimintoa. Kun tämä komento on käytettävissä tietokoneessa, tietokone on jo määritetty toimimaan Wi-Fi Protected Setup -rekisteröintitoimintona (käyttämällä WiFi-yhteysapuohjelmaa). Katso kohta Uuden laitteen lisääminen.
Ota WiFi-hallinta käyttöön | WiFi –yhteysapuohjelman määrittäminen hallitsemaan langattomia WiFi-yhteyksiä. Wireless Zero Configuration -sovellus ei tämän jälkeen enää hallitse yhteyksiä. Jos haluat palata käyttämään Wireless Zero Configuration -sovellusta WiFi-yhteyksien hallitsemisessa, avaa Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelma ja valitse Lisäasetukset-valikosta Käytä Windowsia WiFi-yhteyksien hallinnassa.

# Tehtäväpalkin kuvakkeet

Tehtäväpalkin kuvake esittää visuaalisesti WiFi-yhteyden nykyisen tilan. Yhteystilan kuvake sijaitsee Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Tehtäväpalkin kuvake voidaan määrittää näkymään tai piilotettavaksi Työkalut-valikon Sovellusasetukset-kohdassa.

Nimi | Kuvaus
--- | ---
| WiFi pois päältä: WiFi-sovitin on nyt poissa päältä. WiFi-sovitin ei lähetä tai vastaanota sen ollessa pois päältä. Ota sovitin käyttöön valitsemalla WiFi päälle. Kuvake on valkoinen ja staattinen.
| Etsitään WiFi-verkkoja: WiFi-sovitin etsii käytettävissä olevia WiFi-verkkoja. Kuvake on valkoinen ja animoitu.
| WiFi-verkkoja ei löytynyt: Mitään WiFi-verkkoja ei löytynyt. Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelma etsii ajoittain käytettävissä olevia verkkoja. Voit käynnistää pakotetun etsinnän käynnistämällä Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman kaksoisnapsauttamalla kuvaketta ja valitsemalla sitten Päivitä. Kuvake on punainen.
| WiFi-verkkoja löytyi. Käytettävissä oleva WiFi-verkko löytyi. Avaa WiFi-verkot-luettelo kaksoisnapsauttamalla kuvaketta. Valitse verkko. Valitse Yhdistä. Kuvake on keltainen.
| Laillisuustarkistus epäonnistui: Laillisuustarkistus WiFi-verkon kanssa ei onnistu. Kuvake on vihreä ja siinä on keltainen varoituskolmio.
| Yhdistetään WiFi-verkkoon: Vilkkuu, kun IP-osoitetta haetaan tai jos ilmenee virhe.
| Yhdistetty WiFi-verkkoon: Yhdistetty WiFi-verkkoon: Työkaluvihje ilmaisee verkon nimen, nopeuden, signaalin laadun ja IP-osoitteen. Vihreä kuvake, jossa on aaltoja, ilmaisee signaalin laadun. Mitä enemmän aaltoja, sitä parempi signaalin laatu.

# Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat

Työkaluvihjeillä ja hälytyssanomilla annetaan tietoja ja ehdotetaan toimenpiteitä. Tuo työkaluvihjeet esiin siirtämällä osoitin kuvakkeen päälle. Hälytyssanomia tulee näyttöön WiFi-verkon tilan muuttuessa. Jos esimerkiksi olet WiFi-verkkojen toiminta-alueen ulkopuolella, hälytyssanoma tulee näyttöön saapuessasi toiminta-alueelle.

Voit ottaa hälytyssanomat käyttöön valitsemalla Näytä tietoilmoitukset Sovellusasetukset-kohdassa.

## Työkaluvihjeet

Työkaluvihjeet tulevat esiin, kun hiiriosoitin kulkee kuvakkeen päällä. Työkaluvihjeissä näkyy teksti kullekin yhteystilalle.

## Hälytyssanomat

Hälytyssanoma ilmestyy työpöydälle, kun käyttäjältä vaaditaan toimia. Jos napsautat sanomaa, kyseinen toiminto suoritetaan. Esimerkiksi löydettäessä WiFi-verkkoja, näyttöön tulee seuraava hälytyssanoma:

Toiminta: Muodosta yhteys WiFi-verkot-luettelon verkkoon napsauttamalla sanomaa.

Kun yhteys on muodostettu, näyttöön tulee käytössä olevan WiFi-verkon nimi, yhteyden nopeus, signaalin laatu ja IP-osoite.

Hälytyssanomilla ilmoitetaan myös yhteysongelmista. Voit avata Intel® Wireless Troubleshooter -apuohjelman napsauttamalla hälytyssanomaa.

# Käynnistä Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelma tehtäväpalkista

Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelman käynnistäminen:

- Kaksoisnapsauta Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta tai
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse sitten Määritä WiFi.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet