חזרה לתוכן העניינים

# הגדרות מתקדמות

השתמש בחלון הגדרות מתקדמות כדי להגדיר פרמטרים נוספים עבור הפרופיל המצוין.

## כיצד לגשת

1. ליצירה או עריכה של פרופיל מנהל רשת, פתח את כלי מנהל הרשת. לחילופין, ליצירה או עריכה של פרופיל אישי, בחלון הראשי לחץ על פרופילים.
2. בחלון או בכרטיסייה פרופילים, לחץ על מאפיינים. לפרופיל חדש, לחץ על הוספה.
3. בחלון הגדרות כלליות, לחץ על מתקדם....

## תיאור הגדרות מתקדמות

שם | תיאור
--- | ---
התחברות אוטומטית | אוטומטית (ברירת מחדל): בחר כדי שתוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi תתחבר אוטומטית לפרופיל זה, כאשר הוא נמצא בטווח. לפי דרישה: בחר כדי למנוע התחברות אוטומטית של פרופיל, כאשר הרשת נמצאת בטווח. לדוגמה, אם נגבה תשלום עבור חיבור אלחוטי ואינך מעוניין להתחבר אוטומטית כאשר היא בטווח. ברשימת רשתות ה- WiFi וברשימת הפרופילים, הרשת תצוין באמצעות הסמל , אשר מציין חיבור לפי דרישה (נקרא גם חיבור ידני).

כדי להתחבר לרשת:

1. בחר את הרשת מהרשימה רשתות WiFi‏.
2. לחץ על התחבר.

ייבוא אוטומטי | מאפשר למנהל רשת להעביר בקלות את הפרופיל הנבחר למחשבים אחרים. כאשר הקובץ המיוצא מועתק לספרייה WiFi\AutoImport במחשב אחר, תוכנית השירות לחיבור WiFi מייבאת אוטומטית את הפרופיל. הערה: תכונה זו זמינה רק בעת קביעת תצורה של פרופיל משתמש. היא אינה זמינה בעת קביעת תצורה של פרופילי מנהל רשת.
בחירת פס | כאן באפשרותך לבחור את הפס שישמש עבור פרופיל חיבור זה:

- פס מעורב (ברירת מחדל): בחר באפשרות זו כדי שתוכנית השירות לחיבור WiFi תנסה לחבר פרופיל זה לרשת זמינה באמצעות אחד משני הפסים.
- פס ‎2.4 GHz‏: בחר באפשרות זו כדי שתוכנית השירות לחיבור WiFi תנסה לחבר פרופיל זה לרשת זמינה באמצעות פס ‎2.4 GHz בלבד.
- פס ‎5.2 GHz‏: בחר באפשרות זו כדי שתוכנית השירות לחיבור WiFi תנסה לחבר פרופיל זה לרשת זמינה באמצעות פס ‎5.2 GHz בלבד.

נקודת גישה הכרחית | אילוץ מתאם ה- WiFi להתחבר לנקודת גישה המשתמשת בכתובת MAC מסוימת. הזן את כתובת ה- MAC של נקודת הגישה (BSSID‏); 48 סיביות, 12 ספרות הקסדצימליות. לדוגמה, 00:06:25:0E:9D:84. ניקוי: ניקוי הכתובת הנוכחית. הערה: תכונה זו אינה זמינה בעת שימוש במצב הפעלה אד הוק.
הגנה באמצעות סיסמה |

1. הגנת פרופיל זה באמצעות סיסמה (10 תווים לכל היותר): בחר כדי לאפשר סיסמה עבור הפרופיל. אם הפרופיל אינו מוגן בסיסמה, הגדרת ברירת המחדל נמחקת.
2. סיסמה: הזן סיסמה. תווי הסיסמה שמוזנים מופיעים ככוכביות.
3. אישור סיסמה: הזן שוב את הסיסמה.

הערה: הקפד לרשום סיסמה זו. אם תשכח אותה, לא ניתן לאפס אותה.

הפעלת יישום אוטומטית | הפעלה אוטומטית של קובץ אצווה, קובץ הפעלה או script, בכל התחברות לפרופיל. לדוגמה, ייתכן שתרצה להפעיל אוטומטית רשת וירטואלית פרטית (VPN) בכל התחברות לרשת אלחוטית.

1. לחץ על אפשר הפעלת יישום אוטומטית.
2. הזן את שם התוכנית שברצונך להפעיל, או לחץ על עיון כדי לאתר את הקובץ בדיסק הקשיח.
3. לחץ על אישור כדי לסגור את ההגדרות המתקדמות.

שמור חיבור | האפשרות שמור חיבור שומרת את החיבור האלחוטי בפרופיל משתמש לאחר יציאה מהמערכת. אם נבחרה האפשרות שמור חיבור וקיים פרופיל מתמיד, הפרופיל המתמיד לא יוחל ביציאה מהמערכת. הפרופיל יוחל רק אם החיבור לפרופיל זה התנתק. הערה: ניתן להשתמש באפשרות זו עם לקוח Nortel VPN כאשר הוא מוגדר Logoff on Connect (יציאה מהמערכת בהתחברות).

הערה: תכונה זו זמינה רק בעת קביעת תצורה של פרופיל משתמש. היא אינה זמינה בעת קביעת תצורה של פרופילי מנהל רשת.

תבנית שם משתמש | תבנית שם משתמש: באפשרות מנהל רשת לבחור את תבנית שם המשתמש עבור שרת האימות. האפשרויות הן:

- משתמש (בברירת מחדל)
- user@domain
- user@domain.com
- תחום\משתמש

הערה: תכונה זו זמינה רק בעת קביעת תצורה של פרופילי מנהל רשת. היא איננה זמינה בעת יצירת פרופיל ממנהל יצירת פרופיל ה- WiFi‏.

בדיקת תחום PLC | בדיקת תחום טרום-כניסה: הגדרה זו זמינה אך ורק בעת שימוש בכלי מנהל הרשת ורק אם תבחר ליצור פרופיל טרום-כניסה/משותף. האפשרויות הן:

- בדוק נוכחות של שרת תחום: בעת שימוש בפרופיל חיבור טרום כניסה בזמן הצטרפות לתחום, הגדרה זו תוודא את הנוכחות של שרת התחום לפני סיום תהליך הכניסה של המשתמש. אם השרת לא נמצא, הכניסה עשויה להתעכב למשך דקה או יותר.
- רק המשך בכניסה: הכניסה ממשיכה כרגיל. לא נבדקת נוכחות שרת.

הערה: תכונה זו זמינה רק בעת קביעת תצורה של פרופילי מנהל רשת. היא איננה זמינה בעת יצירת פרופיל ממנהל יצירת פרופיל ה- WiFi‏.

אישור | סגירה ושמירת ההגדרות.
ביטול | סגירה וביטול של כל השינויים.
עזרה? | עזרה עבור דף זה.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור