返回目录页面

# 打开或关闭无线电

要打开或关闭 WIFi 无线电，使用以下方法之一：

- 计算机上可选的硬件无线电开关
- 英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序
- Microsoft Windows

> 注意： 当计算机开机时，无线电不断发射信号。如果要关闭无线电并在不发射无线电信号下使用笔记本电脑，可采用以下方法。

### 使用可选计算机无线电开关

如果计算机安装有硬件无线电开关，可用其快速打开或关闭无线电。参阅计算机生产商的文档了解有关此种开关的更多信息。硬件无线电开关的状态（打开或关闭）在 WiFi 连接实用程序主窗口或任务栏中显示。还请注意，如果用硬件无线电开关关闭 WiFi，则必须重新打开该开关以使 WiFi 无线电能重新工作。

### 使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

可以在英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口中打开或关闭 WiFi 无线电。主窗口中的状态图标显示无线电的当前状态。在主窗口，单击 WiFi 打开或 WiFi 关闭以打开或关闭无线电。

### 通过任务栏图标打开或关闭无线电

右击任务栏图标并选择 WiFi 打开或 WiFi 关闭。

### 使用 Windows 打开或关闭无线电

可以使用 Windows 打开或关闭 WiFi 无线电。

> 注意： 如果从 Microsoft Windows 关闭无线电，则必须使用 Microsoft Windows 来打开无线电。在使用 Windows 关闭无线电之后，您不能使用硬件开关或 WiFi 连接实用程序再启用无线电。

#### Windows* XP

1. 在“开始”菜单中，单击连接到。右击无线网络连接，并选择停用。
2. 或者，如果您有一个以上的 WiFi 适配器，在“开始”菜单，单击连接到 > 显示所有连接。右击要选定的适配器，并选择停用。

您可以使用同样方式重新打开无线电。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明