Vissza a tartalomjegyzékhez

# WiFi hálózatok lista

A WiFi hálózatok listán az adapter hatótávolságán belüli WiFi hálózatok láthatók. A lista frissítéséhez kattintson a Frissítés gombra, amely elindítja a WiFi hálózatok ismételt keresését.

## Megnyitás

A főablakban megjelenik az elérhető hálózatok listája.

Név | Leírás
--- | ---
WiFi hálózatok ( ) | A zárójelben álló szám jelzi, hány vezeték nélküli hálózat található a vezeték nélküli hálózati adapter hatótávolságán belül.
| A vezeték nélküli hozzáférési pont – vagy eszköz-eszköz (alkalmi) üzemmódban a társszámítógép – jelének erőssége. A jelerősség ikon sávjai jelzik, hogy a vezeték nélküli hálózat vagy számítógép elérhető, de nincs hozzáférési ponthoz – vagy eszköz-eszköz (alkalmi) üzemmódban számítógéphez – társítva.
Hálózatnév | Hálózatnév (SSID): Annak a hálózatnak a neve, amelyre az adapter csatlakozott. A hálózat nevének (SSID-jének) egyeznie kell a hozzáférési pont SSID-jével. Ha a hozzáférési pont nem teszi közzé hálózatnevét (SSID-jét), vagy ha a WiFi adapter rejtett hálózatnevet kap egy rejtett hozzáférési ponttól, a WiFi hálózatok listájában az <SSID nincs közzétéve> szöveg jelenik meg. Ha csatlakozni kíván egy <SSID nincs közzétéve> jelölésű hálózatra, a társításhoz előbb létre kell hoznia egy új profilt. A WiFi hálózatok listában a csatlakozás után is az <SSID nincs közzétéve> szöveg látható. A hozzárendelt SSID-profil a Profilok listában tekinthető meg.
Állapot | Arról tájékoztat, hogy az adapter éppen csatlakozik a WiFi hálózatra. A csatlakozás megtörténtével az állapot Csatlakoztatva értékűre változik.
| Profilok: A WiFi hálózatok lista egy hálózata, amelyre az adapter csatlakozott és amelyhez van profil a Profilok listában.
| A WiFi hálózat Hálózat (infrastruktúra) üzemmódban működik.
| A WiFi hálózat Eszköz-eszköz (alkalmi) üzemmódban működik.
| A WiFi hálózat Titkosítást alkalmaz.
| A vezeték nélküli hálózat által használt frekvenciasáv (802.11a, 802.11b, 802.11g vagy 802.11n).
| A WiFi hálózat szerepel a Kizárási listán, vagy a profil Kézi csatlakoztatásra van konfigurálva. Ha a profilban Kézi van beállítva, a hálózatra vagy hozzáférési pontra való csatlakozás nem automatikus. Ha csatlakozni kíván egy hálózatra, kattintson rá duplán.
Csatlakozás (lekapcsolódás) | Ide kattintva csatlakozhat egy WiFi hálózatra. A csatlakozás megtörténtével a gomb felirata Lekapcsolódás lesz. Kilistázza a választható hálózatok és profilok hálózatneveit. A hálózatállapot-jelző ikon kijelzi a kapcsolat pillanatnyi állapotát.

- Ha a kiválasztott hálózat 802.1X hitelesítést végez, megnyílik a Profil varázsló Általános beállítások oldala. Ha a hálózatnak nincs WEP titkosítása (Nyílt), WEP 64 vagy 128 bites titkosítása vagy előre közölt kulcsa (PSK), kattintson a Csatlakozás gombra.
- Ha a hálózathoz kell PSK kulcs (előre közölt kulcs) vagy WEP jelszó, azt a program a csatlakozás előtt bekéri. Ha további biztonsági beállításokat szeretne megadni, a Speciális gombra kattintva nyissa meg a WiFi profil létrehozása Általános beállítások lapot. További információk az Első csatlakozás című részben találhatók.

Tulajdonságok | Részletes információk az adott hálózatról és hozzáférési pontjairól. További információk A hálózat tulajdonságai című részben találhatók.
Frissítés | Frissíti az elérhető hálózatok listáját. Ha új hálózat jelenik meg az adapter hatókörzetében, annak neve megjelenik a listán.
Profilok | Megnyitja a Profilok ablakot, ahonnan kezelhetők a profilok.
WiFi be / WiFi ki | Itt kapcsolható be és ki a WiFi rádió. További információk A WiFi be- és kikapcsolása című részben találhatók.
Bezárás | Bezárja az Intel® PROSet/Wireless WiFi-csatlakozás segédprogram főablakát.
Súgó? | Megjeleníti az adott oldalhoz tartozó súgószöveget.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok