К содержанию

# Общие настройки - Мастер профилей

Страница Общие настройки - это первая страница мастера создания профилей WiFi.

См. в разделе Управление профилями описание запуска страницы общих настроек менеджера создания профилей WiFi.

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом файле справки термины "беспроводная сеть" и "сеть WiFi" взаимозаменяемы.

## Доступ

1. Если вы создаете или изменяете профиль администратора, откройте программу Администратор. Если вы создаете или изменяете персональный профиль, в главном окне щелкните Профили.
2. В окне или на вкладке "Профили" для существующего профиля выберите Свойства. Для добавления нового профиля щелкните Добавить.

Во время конфигурации профиля можно использовать левую панель для перехода на страницы "Общие настройки" и "Настройки защиты". Для этого также можно использовать кнопки Назад и Далее, расположенные в нижней части экрана мастера профилей.

## Описание страницы "Общие настройки"

Имя | Описание
--- | ---
Имя профиля | Имя профиля беспроводной сети. Когда вы конфигурируете сеть WiFi, которая была выбрана из списка беспроводных сетей, имя профиля должно соответствовать имени сети WiFi (SSID). Это имя можно изменить для того, чтобы оно было более описательным или отвечало вашим требованиям.

Примеры: "My Office Network", "Bob’s Home Network", "ABC Company Network" и т. д.

Имя сети WiFi (SSID) | Имя точки доступа беспроводной сети, используемое адаптером сети WiFi для подключения. Имя сети должно точно соответствовать имени беспроводной точки доступа. Оно зависит от регистра ввода. Когда вы конфигурируете сеть WiFi, которая была выбрана из списка беспроводных сетей, имя сети выбирается из списка беспроводных сетей. Вы не должны менять его.

<Не широковещательный SSID>: Если точка доступа не делает широковещательную рассылку своего сетевого имени (SSID) или адаптер WiFi получает имя сети от безымянной точки доступа, она отобразится в списке сетей WiFi. Для подключения к сети с параметром <не широковещательный SSID> нужно предварительно создать новый профиль. Укажите действительный SSID для точки доступа. После подключения в списке сетей WiFi все еще будет отображен <не широковещательный SSID>. Ассоциированный профиль SSID можно найти в списке профилей.

Режим работы | Сеть (Infrastructure): Подключение к точке доступа. Сеть типа "Infrastructure" состоит из одной или нескольких точек доступа и одного или нескольких компьютеров с адаптерами сети WiFi. Данное подключение относится к типу домашних, корпоративных, гостиничных и других сетей, предназначенных для осуществления доступа к сети и/или к Интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только параметр Сеть (Infrastructure) доступен для профилей администратора (профили предварительного/общего и постоянного подключения). См. раздел Программа Администратор для получения дополнительной информации.

Одноранговая сеть (ad hoc): Подключает непосредственно к другому компьютеру в беспроводной сети "ad hoc". Этот тип подключения полезен только для взаимодействия двух или более компьютеров. Он не обеспечивает доступа к ресурсам сети или к Интернету.

Тип профилей администратора (Отображается только в программе Администратор). | Постоянный: Профили постоянного подключения используются во время загрузки компьютера, или когда в систему еще не вошел ни один пользователь. После выхода пользователя из системы беспроводное подключение обслуживается постоянным профилем до тех пор, пока компьютер не будет выключен или в систему не войдет другой пользователь.

Предварительное подключение/общий: Эти профили доступны только в программе Администратор. Предварительные/общие профили работают только после входа пользователя в систему. Подключение выполняется как часть последовательности входа Windows (предварительный/общий). Этот профиль используется всеми пользователями.

Дополнительно | Щелкните Дополнительно для доступа к странице Дополнительные настройки. Дополнительные настройки предназначены для конфигурации параметров обслуживания подключения, формата имени пользователя, автоподключения или автоимпорта, запуска приложений (Автоматический запуск приложения), установки пароля профиля (Защита паролем) или указания адреса определенной точки доступа для подключения адаптера (Главная точка доступа), и установки параметров предварительного подключения.
Далее | Выполняет переход на страницу Настройки защиты.
ОК | Завершает создание нового профиля с текущими настройками.
Отмена | Закрывает мастер создания профилей WiFi и отменяет любые выполненные изменения.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств