Volver al índice

# Lista de redes WiFi

La lista de redes WiFi brinda una lista de redes WiFi dentro del alcance del adaptador. Para actualizar la lista, haga clic en Actualizar para volver a explorar en busca de redes WiFi.

## Cómo acceder

La lista de redes disponibles se muestra en la ventana principal.

Nombre | Descripción
--- | ---
Redes WiFi ( ) | El número que aparece dentro del paréntesis designa el número de redes inalámbricas encontradas dentro del rango de su adaptador de red inalámbrica.
| La potencia de la señal del punto de acceso o sistema de la red inalámbrica (modo Entre dispositivos [Ad Hoc]). Las barras del icono de potencia de la señal indican que la red o sistema inalámbrico está disponible para la conexión, pero no se ha asociado a un punto de acceso o sistema (modo Entre dispositivos [Ad Hoc]).
Nombre de la red | Nombre de la red (SSID): Nombre de la red a la que está conectado el adaptador. El nombre de red (SSID) debe ser el mismo que el SSID del punto de acceso. Si un punto de acceso no emite su nombre de red (SSID) o el adaptador de red WiFi recibe un nombre de red oculto de un punto de acceso oculto, aparecerá <no se emite el SSID> en la Lista de redes WiFi. Para asociarse con una entrada de red <no se emite el SSID>, deberá crearse un nuevo perfil antes de la conexión. Tras la conexión, <no se emite el SSID> continuará apareciendo en la Lista de redes WiFi. El perfil asociado con el SSID se mostrará en la Lista de perfiles.
Estado | Notificación de que el adaptador está estableciendo conexión con la red WiFi. Una vez conectado, el estado cambia a Conectado.
| Perfiles: Identifica una red en la Lista de redes WiFi que está conectada y tiene un perfil en la Lista de perfiles.
| La red WiFi utiliza modo de Red (infraestructura).
| La red WiFi utiliza modo Entre dispositivos (Ad Hoc).
| La red WiFi utiliza codificación de Seguridad.
| Frecuencia de banda utilizada por la red inalámbrica (802.11a, 802.11b, 802.11g o 802.11n).
| La red WiFi se encuentra en la lista Exclusiones o el perfil está configurado para la conexión Manual. Cuando se ajusta en Manual en el perfil, la conexión a la red o a un punto de acceso no es automática. Haga doble clic en la red de la lista para conectarse a ella.
Conectar (Desconectar) | Haga clic para conectarse a una red WiFi. Una vez conectado, el botón cambia a Desconectar. Muestra los nombres de red de las redes y perfiles disponibles. Los iconos de estado de la red indican el estado actual de la conexión.

- Si la red seleccionada tiene autenticación de 802.1X, entonces Opciones generales del Asistente de perfil se abre. Si la red no tiene la seguridad WEP (abierta), ni la codificación WEP (64 o 128 bits), ni la clave precompartida (PSK), haga clic en Conectar.
- Si se requiere una contraseña PSK o WEP, se le pedirá que introduzca esta información antes de la conexión. Si necesita agregar opciones de seguridad, haga clic en Avanzadas para acceder a las Opciones generales de Crear perfil WiFi. Consulte Conexión inicial si desea más información.

Propiedades | Brinda información detallada sobre la red conectada y sus puntos de acceso. Consulte Propiedades de la red, si desea más información.
Actualizar | Actualiza la lista de redes disponibles. Si surgen redes nuevas disponibles dentro del alcance del adaptador, la lista se actualiza para mostrar el nombre de las redes nuevas.
Perfiles | Abre la ventana de Perfiles, desde donde puede administrar los perfiles.
WiFi activado / WiFi desactivado | Apaga o enciende el aparato de radio WiFi. Consulte Activar o desactivar WiFi si desea más información.
Cerrar | Cierra la ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Ayuda | Proporciona información de ayuda de esta página.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad