Tillbaka till innehåll

# Profilhantering

OBS! I detta avsnitt beskrivs de profiler som skapats med verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar. För användare/klienter som kör Windows* XP, används inte dessa profiler av Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration.

OBS! I hela den här hjälpen används termerna "trådlöst" omväxlande med "WiFi".

- Vad är en profil?
- Profiltyper
- Profillista
- Profilikoner
- Ansluta till profil
- Skapa ny profil
- Redigera befintlig profil
- Ta bort profil
- Ange profillösenord
- Exportera eller importera profiler

# Vad är en profil?

En profil är en sparad grupp med nätverksinställningar. Profiler visas i profillistan. Profiler är användbara när du förflyttar dig från ett trådlöst nätverk till ett annat. Du kan konfigurera en ny profil för varje trådlöst nätverk. Profilinställningar inkluderar nätverksnamnet (SSID), läget och säkerhetsinställningarna.

En profil skapas när du ansluter till ett trådlöst nätverk.

1. Markera ett nätverk i listan WiFi-nätverk.
2. Klicka på Anslut.
3. Om det trådlösa nätverket behöver ett lösenord eller en krypteringsnyckel för WEP, instrueras du att ange denna information före anslutningen. Ändra säkerhetsalternativen genom att klicka på Avancerat för att öppna Konfigurera WiFi-inställningar.
4. Anslut genom att klicka på OK. En profil skapas och läggs till i profillistan.

Guiden Skapa WiFi-profil hjälper dig med inställningarna som krävs för att ansluta till det trådlösa nätverket. När det är klart har en profil sparats och lagts till i profillistan. Eftersom dessa nätverkinställningar sparas så kommer uppkopplingen till det trådlösa nätverket att ske automatiskt så snart du befinner dig inom dess täckningsområde.

## Profiltyper

Det finns två grundläggande profiltyper som kan användas för att ansluta till ett trådlöst nätverk. Profiltyperna är:

- Användarprofiler: Dessa profiler skapas av olika användare. Om det finns mer än en användare på en dator måste varje användare skapa sin egen uppsättning med användarprofiler. Användarskapade profiler för trådlösa anslutningar kan inte nås av andra användare på en dator.
- Administratörsprofiler: Om en eller flera profiler måste delas bland användare på en dator, måste Administratörsverktyget vara installerat för att kunna skapa administratörsprofiler. För mer information, se Administratörsprofiler

## Profillista

Profillistan visas en lista över befintliga profiler. När du kommer inom ett trådlöst nätverks täckningsområde, avsöker WiFi-anslutningsprogrammet profillistan för att se om det finns någon matchande profil. Om någon sådan hittas kommer den automatiskt att anslutas till nätverket.

### Prioritetspilar i profillistan

- Använd pil upp för att flytta upp positionen för en markerad profil i profillistan.
- Använd pil ner för att flytta ner positionen för en markerad profil i profillistan.

## Profilikoner

Statusikoner för nätverksprofiler anger om kortet är associerat till ett nätverk, den typ av läge som används och om säkerhetskryptering är aktiverad. Dessa ikoner visas bredvid profilnamnet i profillistan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Profilnamn | Profilnamn är ditt namn för detta nätverk. Du anger något som hjälper dig identifiera just detta nätverk. Exempel: Mitt hemnätverk, Internet-kafé på gatan.
Nätverksnamn | Namn på det trådlösa nätverket (SSID) eller datorn.
Anslutningsikoner: Statusikoner för nätverksprofiler visar olika anslutningslägen för kort i ett trådlöst nätverk, vilken typ av läge som används och huruvida nätverkssäkerhet används.
| Blå cirkel: WiFi-kortet är associerat med en åtkomstpunkt eller dator (enhet-till-enhet-läge (ad hoc)). Om en profil har aktiverad 802.1X-säkerhet anger detta att WiFi-kortet är associerat och autentiserat.
| Indikerar Nätverksläge (Infrastruktur).
| Indikerar läget Enhet-till-enhet (ad hoc)
| Indikerar administratörsprofil.
| Det trådlösa nätverket använder kryptering av typ Säkerhet.
| Anger att detta nätverk finns i undantagslistan, t.ex. angivet för manuell snarare än automatisk anslutning. När det anges i undantagslistan måste användaren ansluta manuellt.
Pilar | Använd pilarna för att placera profiler i önskad ordning för automatisk anslutning.

- Pil upp: Flytta upp positionen för en markerad profil i profillistan.
- Pil ned: Flytta ned positionen för en markerad profil i profillistan.

Anslut | Anslut den markerade profilen för det trådlösa nätverket.
Lägg till | Öppnar Allmänna inställningar i Skapa WiFi-profil som används för att skapa en ny profil. Se Skapa ny profil för mer information.
Ta bort | Tar bort en markerad profil från profillistan. Se Ta bort profil för mer information.
Egenskaper | Används till att redigera innehållet i en befintlig profil. Du kan också redigera profilen genom att dubbelklicka på en profil i profillistan. Se Redigera befintlig profil för mer information.
| Exportera/importera: Importerar och exporterar användarbaserade profiler till och från profillistan. Trådlösa profiler kan importeras automatiskt till profillistan. Se Exportera eller importera profiler för mer information.
Stäng | Stänger profilhanteringsfönstret.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

## Ansluta till profil

När du befinner dig inom det trådlösa nätverks täckningsområde med en matchande profil, kommer du automatiskt att anslutas till detta nätverk. Om ett nätverk med lägre prioritet också finns inom täckningsområdet kan du tvinga fram en anslutning till nätverket med lägre profil. Detta görs från WiFi-anslutningsprogrammet eller från ikonen i Aktivitetsfältet.

Anslut manuellt till en profil från programvaran för Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar:

1. Öppna huvudfönstret genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.
2. Klicka på Profiler för att öppna profillistan.
3. Markera profilen i profillistan.
4. Klicka på Anslut. Kom ihåg att anslutningen endast görs om det trådlösa nätverket finns inom täckningsområdet.

Anslut manuellt till en profil från Aktivitetsfältet:

1. Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.
2. Klicka på Anslut till profil.
3. Markera profil.
4. Klicka för att starta anslutningen.

## Skapa ny profil

Markera ett nätverk i listan WiFi-nätverk. Klicka på Anslut. Hanteraren Skapa WiFi-profil hjälper dig med de nödvändiga åtgärderna för att skapa en profil och ansluta till nätverket. Under den här processen kommer Säkerhetsinställningar i Skapa WiFi-profil att försöka upptäcka de korrekta säkerhetsinställningarna åt dig.

Skapa en ny profil och ansluta till ett trådlöst nätverk:

1. Klicka på Profiler i huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
2. På profilsidan klickar du på Lägg till för att öppna Allmänna inställningar i Skapa WiFi-profil. (Se Allmänna inställningar för mer information.)
3. Profilnamn: Ange ett beskrivande profilnamn.
4. Namn på WiFi-nätverk (SSID): Ange nätverksnamnet för WiFi-nätverket
5. Välj Driftsläge: Nätverk (Infrastruktur) eller Enhet-till-enhet (ad hoc).
6. Klicka på knappen Avancerat för följande alternativ:

- Anslut automatiskt: Markera huruvida du vill ansluta automatiskt eller manuellt till en profil.
- Importera automatiskt: Nätverksadministratören kan exportera en profil på en annan dator.
- Välj band: Välj vilket/vilka band som ska användas för nätverksanslutningarna.
- Obligatorisk åtkomstpunkt: Markera om du vill associera WiFi-kortet med en specifik åtkomstpunkt.
- Lösenordsskydd: Markera om du vill lösenordsskydda en profil.
- Starta program automatiskt: Ange program som ska startas när en trådlös anslutning görs.
- Upprätthåll anslutning: Markera om du vill förbli ansluten till användarprofil efter utloggning.

7. Klicka på Nästa från Allmänna inställningar för att öppna Säkerhetsinställningar.
8. Markera antingen Personlig säkerhet eller Företagssäkerhet för att välja Nätverksautentisering och Datakryptering alternativ. Ange krypteringsnyckelinställningar och konfigurera 802.1X-inställningarna enligt krav.
9. Klicka på OK när du har slutfört profilinställningarna. Ändra eller verifiera profilinställningarna genom att klicka på knappen Bakåt.
10. Om du inte för närvarande är ansluten till ett nätverk kommer verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar att upptäcka att en ny profil har lagts till och automatiskt försöka ansluta till den nya profilen.
11. Om du vill ansluta till den här profilen manuellt klickar du på Anslut. Anslutningsikonen visar aktuell anslutningsstatus. Nätverksnamnet, sändnings- och mottagningshastigheter och signalkvalitet visas också.

## Redigera befintlig profil

Redigera befintlig profil:

1. Klicka på Profiler... i huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
2. Markera profilen att redigera i profillistan.
3. Klicka på Egenskaper för att öppna Allmänna inställningar i Egenskaper för WiFi-profil.
4. Klicka på Nästa och Bakåt för att navigera igenom Allmänna inställningar och Säkerhetsinställningar i WiFi-profilegenskaper:

- Allmänna inställningar: Se Allmänna inställningar för mer information.
- Säkerhetsinställningar: Se Säkerhetsinställningar för mer information.

5. Spara inställningen och avsluta genom att klicka på OK. Klicka på Avbryt för att avsluta utan att spara ändringarna.

## Ta bort profil

Ta bort profil:

1. Klicka på Profiler... i huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
2. Markera profilen i listan.
3. Klicka på Ta bort. Du informeras om att Markerade profiler tas bort permanent. Vill du fortsätta?
4. Klicka på Ja. Profilen tas bort ur profillistan.

Om du fortfarande är ansluten till nätverket:

1. Klicka på Profiler i huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
2. Markera profilen i listan.
3. Klicka på Ta bort. Du informeras om att Markerade profiler tas bort permanent. Vill du fortsätta?
4. Klicka på Ja. Du informeras om att <profilnamn> är aktiv och tas bort permanent. Vill du fortsätta?
5. Klicka på Ja. Profilen tas bort ur profillistan.

OBS! Om profilen skyddas med ett lösenord kan du inte ta bort eller redigera profilinställningarna utan att ange lösenordet. Om varken administratören eller du själv känner till lösenordet finns det ingen tillgänglig process att återställa lösenordet.

## Ange profillösenord

Lösenordsskydda en befintlig profil så här:

1. Klicka på Profiler... i huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
2. Markera profilen i listan.
3. Klicka på Egenskaper för att öppna Allmänna inställningar i WiFi-profilegenskaper.
4. Klicka på Avancerat för att öppna Avancerade inställningar.
5. Klicka på Lösenordsskydd för att öppna dialogrutan med inställningar för lösenordsskydd.
6. Klicka på Lösenordsskydda denna profil (max. 10 tecken).
7. Lösenord: Ange lösenordet.
8. Bekräfta lösenord: Ange lösenordet igen.
9. Klicka på OK när du vill spara inställningarna och gå tillbaka till sidan Allmänna inställningar.
10. Återgå till huvudfönstret genom att klicka på OK.

## Importera eller exportera profiler

Med den här funktionen kan du importera användarbaserade profiler till och exportera användarbaserade profiler från profillistan. Trådlösa profiler kan importeras automatiskt till profillistan.

En administratör kan ange profiler som ska importeras automatiskt till profillistan. Verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar bevakar importmappen på din hårddisk så att du kan se när det kommer nya profilfiler. Det är bara profiler som har aktiverats genom Aktivera automatisk import i Avancerade inställningar som kan importeras automatiskt. Om det redan finns en profil med samma namn i profillistan, får du ett meddelande om att antingen förkasta den importerade profilen eller acceptera den. Om det accepteras ersätts den befintliga profilen. Alla importerade användarbaserade profiler placeras längst ner i profillistan.

OBS! Om du vill exportera administratörsprofiler, se Administratörspaket.

### Importera profiler till profillistan

Importerar profiler manuellt så här:

1. Klicka på Importera på profilsidan.
2. Markera profilfilerna för import.
3. Klicka på Importera.
4. Du får ett meddelande om att profilen har importerats.

### Exportera profiler från profillistan

1. Markera individuella eller flera profiler i listan.
2. Välj Exportera för att exportera en eller flera profiler från profillistan.
3. Markera målmappen. Klicka på Bläddra på hårddisken för att se målmappen. Enheten C:\ är standardmappen.
4. Klicka på OK för att exportera den markerade profilen. Du får ett meddelande: Exporterade markerade profiler till målmappen: C:\.

Markera flera profiler:

1. Använd musen för att markera en profil.
2. Tryck på Ctrl.
3. Klicka på varje profil du vill markera. Om du vill exportera flera profiler följer du anvisningarna från steg 2 ovan.

### Lösenordsskyddade profiler

Importera och exportera lösenordsskyddade, användarbaserade profiler till fjärrsystem automatiskt. Om en profil är lösenordsskyddad måste du ange det allokerade lösenordet innan du kan redigera den. Se Ange profillösenord för mer information.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar