목차로 돌아가기

# WiFi 네트워크 목록

WiFi 네트워크 목록에 어댑터 범위 내의 WiFi 네트워크들이 표시됩니다. 목록을 업데이트하려면 새로 고침을 클릭하여 WiFi 네트워크를 다시 검색합니다.

## 액세스 방법

사용 가능한 네트워크 목록은 주 창에 표시됩니다.

이름 | 설명
--- | ---
WiFi 네트워크 ( ) | 괄호 안의 숫자는 무선 네트워크 어댑터 범위 내에서 발견한 무선 네트워크의 수를 나타냅니다.
| 무선 네트워크 액세스 포인트 또는 컴퓨터(장치 대 장치[Ad Hoc] 모드)의 신호 강도. 신호 강도 아이콘 막대는 무선 네트워크 또는 컴퓨터를 연결에 사용할 수 있지만 여전히 액세스 포인트 또는 컴퓨터(장치 대 장치[Ad Hoc] 모드)에 연결되어 있지는 않음을 나타냅니다.
네트워크 이름 | 네트워크 이름(SSID): 어댑터가 연결되는 무선 네트워크의 이름입니다. 네트워크 이름(SSID)은 액세스 포인트의 SSID와 동일해야 합니다. 액세스 포인트가 해당 네트워크 이름(SSID)을 브로드캐스트하지 않거나 WiFi 어댑터가 스텔스 액세스 포인트에서 숨겨진 네트워크 이름을 수신하는 경우에는 WiFi 네트워크 목록에 <SSID가 브로드캐스트되지 않음>이라고 표시됩니다. <SSID가 브로드캐스트되지 않음> 네트워크 항목에 연결하려면 연결하기 전에 새 프로파일을 만들어야 합니다. 연결한 후에도 <SSID가 브로드캐스트되지 않음>이 WiFi 네트워크 목록에 표시됩니다. 연결된 SSID 프로파일이 프로파일 목록에 표시됩니다.
상태 | 어댑터가 WiFi 네트워크에 연결 중임을 나타내는 알림. 네트워크에 연결되면 상태가 연결됨으로 바뀝니다.
| 프로파일: 연결되어 있으며 프로파일 목록에 프로파일을 가지고 있는 WiFi 네트워크 목록의 네트워크를 나타냅니다.
| 네트워크(인프라) 모드를 사용하는 WiFi 네트워크
| 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드를 사용하는 WiFi 네트워크
| WiFi 네트워크는 보안 암호화를 사용합니다.
| 무선 네트워크에 사용된 밴드 주파수(802.11a, 802.11b, 802.11g 또는 802.11n).
| WiFi 네트워크가 제외 목록에 있거나 프로파일이 수동 연결에 맞게 구성되어 있습니다. 프로파일이 수동으로 설정되어 있으면 네트워크 또는 액세스 포인트에 연결이 자동으로 수행되지 않습니다. 목록에서 네트워크를 두 번 클릭하여 연결합니다.
연결(연결 해제) | WiFi 네트워크에 연결하려면 클릭합니다. 연결되면 단추가 연결 해제로 바뀝니다. 사용 가능한 네트워크 및 프로파일 이름이 표시됩니다. 네트워크 상태 아이콘이 현재의 연결 상태를 나타냅니다.

- 선택한 네트워크에 802.1X 인증이 있는 경우 프로파일 마법사 일반 설정이 열립니다. 네트워크에 WEP 보안(개방) 또는 WEP(64비트 또는 128비트) 암호화가 없거나 미리 공유된 키(PSK)가 있으면 연결을 클릭합니다.
- PSK 또는 WEP 암호가 필요한 경우 연결하기 전에 이 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 보안 설정을 추가하려는 경우 고급을 클릭하고 WiFi 프로파일 일반 설정 만들기에 액세스합니다. 자세한 내용은 처음 연결을 참조하십시오.

속성 | 연결된 네트워크와 해당 액세스 포인트에 대한 상세 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 네트워크 속성을 참조하십시오.
새로 고침 | 사용 가능한 네트워크 목록을 새로 고칩니다. 어댑터 범위 내에서 새 네트워크를 사용할 수 있는 경우 목록이 업데이트되며 새 네트워크 이름이 표시됩니다.
프로파일 | 프로파일을 관리할수 있는곳에서 프로파일 창을 엽니다.
WiFi 켜기 / WiFi 끄기 | WiFi 라디오를 켜고 끕니다. 자세한 내용은 WiFi 켜기 또는 끄기를 참조하십시오.
닫기 | 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창을 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보