חזרה לתוכן העניינים

# הגדרות כלליות של אשף הפרופילים

הדף הגדרות כלליות הוא הדף הראשון באשף יצירת פרופיל ה- WiFi‏.

לקבלת תיאור מתי ההגדרות הכלליות של יצירת פרופיל WiFi מופעלות, ראה "ניהול פרופילים".

הערה: בעזרה זו, המונחים "אלחוטי" ו- "WiFi" הם מונחים נרדפים.

## כיצד לגשת

1. ליצירה או עריכה של פרופיל מנהל רשת, פתח את כלי מנהל הרשת. לחילופין, ליצירה או עריכה של פרופיל אישי, בחלון הראשי לחץ על פרופילים.
2. בחלון או בכרטיסייה פרופילים, לחץ על מאפיינים. לפרופיל חדש, לחץ על הוספה.

בעת הגדרת תצורה של פרופיל, באפשרותך להשתמש בחלונית הימנית כדי לנווט לדפים כללי והגדרות אבטחה. הלחצנים הקודם והבא נמצאים בחלק התחתון של אשף הפרופילים וניתן להשתמש בהם גם עבור אותן פונקציות.

## תיאור הדף הגדרות כלליות

שם | תיאור
--- | ---
שם פרופיל | שם הפרופיל של הרשת האלחוטית. בעת הגדרת תצורה של רשת אלחוטית שנבחרה מהרשימה רשתות WiFi, שם הפרופיל זהה לשם רשת ה- WiFi‏ (SSID‏). ניתן לשנות שם זה לשם תיאורי או להתאימו לשימוש אישי. דוגמאות: רשת המשרד שלי, הרשת הביתית של משה, הרשת של חברת אבג
שם רשת WiFi‏ (SSID‏) | שם נקודת הגישה של הרשת האלחוטית, המשמש את מתאם ה- WiFi להתחברות. על שם הרשת להיות זהה לשם של נקודת הגישה האלחוטית. השם תלוי רישיות. בעת הגדרת תצורה של רשת אלחוטית שנבחרה מהרשימה רשתות WiFi, שם הרשת נלקח מרשימת הרשתות האלחוטיות. לא ניתן, ואסור לשנות אותו.

<SSID לא שודר>: אם נקודת גישה אינה משדרת את שם הרשת (SSID) שלה או שמתאם ה- WiFi מקבל שם רשת מוסתר מנקודת גישה חשאית, ברשימת רשתות ה- WiFi מוצג ערך זה. כדי להשתייך לערך של <SSID לא שודר>, יש ליצור פרופיל חדש לפני ההתחברות. ספק את ה- SSID האמיתי של נקודת הגישה. לאחר ההתחברות, <SSID לא שודר> עדיין מוצג ברשימה רשתות WiFi‏. פרופיל ה- SSID המשויך מוצג ברשימה פרופילים.

מצב הפעלה | רשת (תשתית): התחברות לנקודת גישה. רשת תשתית מורכבת מנקודת גישה אחת או יותר וממחשב אחד או יותר עם מתאם WiFi‏. זהו סוג החיבור המשמש ברשתות ביתיות, רשתות ארגוניות, בתי מלון ותחומים אחרים המספקים גישה לרשת ו/או לאינטרנט. הערה: רק האפשרות רשת (תשתית) זמינה עבור פרופילי מנהל רשת (פרופילי טרום-כניסה/משותף ומתמיד). לקבלת מידע נוסף, ראה כלי מנהל רשת.

התקן להתקן (אד הוק): התחבר ישירות למחשבים אחרים ברשת אלחוטית אד הוק. סוג חיבור זה שימושי רק לחיבורים בין שני מחשבים או יותר. חיבור זה אינו מספק גישה למשאבי רשת או לאינטרנט.

סוג פרופיל מנהל הרשת (גלוי רק בכלי מנהל הרשת) | מתמיד: פרופילים מתמידים מיושמים בזמן אתחול או כאשר משתמשים אינם מחוברים למחשב. לאחר שמשתמש מתנתק, פרופיל מתמיד שומר על חיבור אלחוטי עד כיבוי המחשב או עד שמשתמש אחר מתחבר אליו. טרום-כניסה/משותף: פרופילים אלה זמינים רק באמצעות כלי מנהל הרשת. פרופילי טרום-כניסה/משותף מיושמים לאחר התחברות משתמש. החיבור מבוצע כחלק מרצף הכניסה (טרום-כניסה/משותף) של Windows‏. פרופיל זה משותף לכל המשתמשים.
מתקדם | לחץ על מתקדם כדי לגשת להגדרות מתקדמות. השתמש בהגדרות מתקדמות כדי להגדיר את האפשרויות שמור חיבור, תבנית שם משתמש, התחברות אוטומטית או ייבוא אוטומטי, להפעיל יישום (הפעלת יישום אוטומטית), להגדיר סיסמת פרופיל (הגנה באמצעות סיסמה), לציין כתובת של נקודת גישה מסוימת לחיבור מתאם (נקודת גישה הכרחית) ולהגדיר אפשרויות חיבור טרום-כניסה.
הבא | מעבר לדף הגדרות אבטחה.
אישור | סיום יצירה של פרופיל חדש בהגדרות הנוכחיות.
ביטול | סגירת אשף יצירת פרופיל ה- WiFi וביטול שינויים שנעשו.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור