목차로 돌아가기

# 무선 네트워크 개요

무선 네트워크 정보
무선 네트워크 설정 시 요구 사항
무선 네트워킹 기본 정보

- 무선 네트워크 관리 유틸리티란?
- 네트워크 이름
- 프로파일
- 보안
- 무선 네트워크 식별
- 무선 네트워크 모드 선택

라디오 켜기 및 끄기

참고: 이 도움말 전체에서 "무선(wireless)"과 "WiFi"라는 용어는 같은 의미로 사용되었습니다.

## 무선 네트워크 정보

WLAN은 네트워크 케이블을 사용하지 않고 컴퓨터를 연결합니다. 대신에 컴퓨터가 라디오 통신을 사용하여 다른 컴퓨터로 데이터를 전송합니다. WLAN에서, 액세스 포인트 또는 무선 라우터라고 하는 라디오 통신 장치는 네트워크 컴퓨터를 연결하며 인터넷 또는 네트워크 액세스를 제공합니다. 사용자는 다른 무선 컴퓨터와 직접 통신하거나 무선 액세스 포인트를 통해 기존 네트워크에 연결할 수 있고

WiFi 어댑터를 설정할 때 원하는 무선 네트워크 종류에 맞는 운영 모드를 선택합니다. 인텔® PRO/무선 네트워크 연결 어댑터를 사용하여 무선 네트워킹용 802.11 표준을 준수하는 다른 유사한 무선 장치에 연결할 수 있습니다. 이 도움말에서 무선 네트워크는 WiFi 네트워크라고도 합니다.

## 무선 네트워크 설정 시 요구 사항

가장 공통적인 무선 네트워크 유형은 인프라 네트워크입니다. 인프라 네트워크 설정에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

- 무선 라우터.
- 무선 네트워크에 연결하려는 각 컴퓨터에 맞는 무선 네트워크 어댑터.
- WLAN용 인터넷 액세스를 원하는 경우 케이블 또는 DSL과 같은 광대역 인터넷 서비스도 필요합니다. 여기에는 광대역 모뎀도 포함됩니다.

## 무선 네트워킹 기본 정보

### 무선 네트워크 관리 유틸리티란?

WiFi 연결 유틸리티는 무선 네트워크 관리 유틸리티로, 무선 연결을 쉽게 관리할 수 있을 뿐 아니라 무선 연결의 초기 설정을 도와주며 필요에 따라 연결의 열기/닫기, 보안 관리 등의 연결 관리를 쉽게 수행할 수 있습니다. Microsoft Windows Zero Configuration이 제공되는 일부 컴퓨터는 또 다른 무선 네트워워크 관리자이므로 이러한 관리 유틸리티를 함께 사용하면 안됩니다. 하나의 유틸리티에서 만들어진 네트워크 설정은 다른 유틸리티가 무선 연결을 관리할 때는 적용되지 않아서 이러한 문제가 생기는 것입니다. 무선 연결 관리 도구를 하나 선택해서 계속 사용하는 것이 좋습니다.

Microsoft Windows*를 사용하여 WiFi 관리와 연결하기를 참조하십시오.

### 네트워크 이름(SSID)

각 WLAN(Wireless LAN)은 고유 네트워크 이름을 사용하여 네트워크를 식별합니다. 이러한 이름을 서비스 세트 ID(SSID)라고도 하며, WiFi 어댑터를 설정할 때 이 SSID를 지정합니다. 기존 WLAN에 연결하려는 경우 해당 네트워크의 이름을 사용해야 합니다. 사용자 소유의 WLAN을 구축할 때는 사용자 자신의 이름을 만들어 각 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. 이름에는 문자와 숫자를 포함하여 최대 32자를 사용할 수 있습니다. SSID 또는 네트워크 이름은 액세스 포인트 또는 무선 라우터에서 할당됩니다.

### 프로파일

프로파일은 WLAN에 대한 컴퓨터 연결을 관리하는 데 사용됩니다. 프로파일은 컴퓨터가 WLAN에 연결되는 방법을 결정하는 설정의 모음입니다. 이러한 설정(프로파일)은 컴퓨터에 저장되어 해당 WLAN에 연결할 때마다 사용됩니다. 프로파일에는 모든 네트워크 정보 및 보안 설정이 포함됩니다. WLAN마다 그에 맞는 프로파일이 작성됩니다. 컴퓨터에 대해, 각 WLAN은 해당 WLAN과의 연결을 관리하는 자체 프로파일을 가집니다. 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어를 사용하는 경우 컴퓨터의 프로파일은 프로파일 목록에 표시됩니다. 유틸리티를 사용하면 프로파일을 만들고 편집 및 제거할 수 있습니다.

### 보안

WLAN은 개방 또는 비보안 네트워크일 수도 있고 보안 네트워크일 수도 있습니다. 보안 WLAN은 네트워크에 액세스할 수 있는 사람을 제한합니다. 보안 방법에는 여러 레벨에 있습니다. WiFi 연결 유틸리티를 사용하면 WLAN용 보안 방법을 쉽게 설정할 수 있습니다.

WLAN에 대한 공통 보안 방법은 키 또는 암호를 사용하며, 액세스가 필요한 컴퓨터는 키 또는 암호를 제공해야 합니다. WLAN은 암호화를 사용하여 데이터를 인코딩하기도 합니다. 암호화를 사용하여 컴퓨터에서 데이터를 전송하기 전에 암호화 키를 사용하여 데이터를 스크램블합니다. 수신측 컴퓨터는 같은 키를 사용하여 스크램블된 데이터를 정상 상태로 복원합니다. 기존 네트워크에 연결할 때는 무선 네트워크 관리자가 제공하는 암호화 키를 사용하며 사용자 소유의 네트워크를 구축할 때는 사용자 자신의 키를 만들어 각 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. WiFi 연결 유틸리티가 도움이 될 수 있습니다. WLAN 액세스 권한을 얻기 위해 컴퓨터에서 사용하는 보안 방법은 프로파일에 저장됩니다. 자세한 내용은 보안을 참조하십시오.

### 무선 네트워크 식별

무선 네트워크의 규모와 구성 요소에 따라 다양한 방법으로 무선 네트워크를 식별할 수 있습니다.

- 네트워크 이름 또는 서비스 세트 ID(SSID): 무선 네트워크를 식별합니다. 네트워크 상의 모든 무선 장치에서 동일한 SSID를 사용해야 합니다. 이는 대부분 공통 방법입니다.
- 기본 서비스 세트(BSS): 통신을 설정하며 서로 인식하는 두 개 이상의 무선 노드 또는 스테이션으로 구성되는 기본 서비스 세트입니다.
- 브로드캐스트 SSID: 액세스 포인트는 브로드캐스트 SSID를 갖는 프로브 패킷을 전송하여 컴퓨터에 응답할 수 있습니다. 액세스 포인트에서 이 기능이 활성화되어 있는 경우 무선 사용자는 공백(Null) SSID를 사용하여 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다.
- 기본 서비스 세트 ID(BSSID): 각 무선 장치를 식별하는 고유한 ID입니다. BSSID는 장치의 이더넷 MAC 주소입니다.
- 확장 서비스 세트 ID(ESSID): 액세스 포인트를 포함하는 무선 네트워크를 식별할 때 사용되는 특수한 SSID입니다.
- 독립 기본 서비스 세트(IBSS): 액세스 포인트를 사용하여 통신 세션을 설정할 필요 없이 802.11 장치들 간에 직접 통신할 수 있는 802.11 시스템 운영 모드 중 하나입니다.
- 독립 기본 서비스 세트 ID(IBSSID): 액세스 포인트를 사용하지 않고 서로 직접 통신하도록 구성된 무선 컴퓨터 네트워크를 식별하는 데 사용되는 특별한 경우의 SSID입니다.

### 무선 네트워크 모드 선택

무선 네트워크의 작동에는 네트워크 사용자 수에 따라 액세스 포인트가 사용될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 기초 모드는 액세스 포인트를 사용하여 무선 컴퓨터의 정보 송수신을 가능하게 합니다. 무선 컴퓨터가 액세스 지점으로 전송하면 액세스 지점은 정보를 수신하여 다른 컴퓨터로 다시 전달합니다. 액세스 포인트를 무선 네트워크나 인터넷에 연결할 수도 있으며 여러 액세스 포인트를 함께 사용하여 넓은 지역에서 통신이 가능하도록 할 수도 있습니다.

장치 대 장치 모드(Ad Hoc 모드라고도 함)는 액세스 포인트 없이 작동하며 무선 컴퓨터에서 다른 무선 컴퓨터로 직접 정보를 전송할 수 있도록 합니다. 장치 대 장치 모드를 사용하면 가정 또는 소규모 사무실의 컴퓨터를 네트워크에 연결하거나 회의를 위한 임시 무선 네트워크를 구축할 수 있습니다.

## 라디오 켜기 및 끄기

여러 가지 상황에서 WiFi 어댑터 라디오를 꺼야(켜야) 할 수 있습니다. 예를 들어 비행기 이륙 시 라디오를 꺼야 하며 배터리 전원을 절약하기 위해 끌 수도 있습니다.

라디오를 켜거나 끄는 방법은 세 가지가 있습니다.

- 무선 라디오 하드웨어 스위치(일부 컴퓨터에는 없을 수도 있음) 사용
- WiFi 연결 유틸리티 주 창의 WiFi 켜기 / WiFi 끄기 단추 사용
- Windows 사용

무선 네트워크에 연결하려면 무선 라디오를 다시 켜야 합니다. 무선 네트워크에 연결할 수 없는 경우에는 WiFi 연결 유틸리티의 하드웨어 스위치와 WiFi 켜기/WiFi 끄기 단추 모두로 라디오를 켜십시오.

자세한 내용은 라디오 켜기 또는 끄기를 참조하십시오.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보