Takaisin Sisällys-sivulle

# Lisäasetukset

Lisäasetukset-ikkunassa voit asettaa lisäparametrit tietylle profiilille.

## Avaaminen

1. Jos luot tai muokkaat järjestelmänvalvojan profiilia, avaa Hallinta-apuohjelma. Tai jos luot tai muokkaat henkilökohtaista profiilia, valitse pääikkunassa Profiilit.
2. Valitse Profiilit-ikkunassa tai välilehdessä profiilin Ominaisuudet. Jos uusi profiili, valitse Lisää.
3. Valitse Yleisasetukset-ikkunassa Lisäasetukset....

## Lisäasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Yhteyden automaattinen muodostaminen | Automaattinen (oletus): Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman määrittäminen muodostamaan yhteys automaattisesti tähän profiiliin sen ollessa toiminta-alueella. Pyydettäessä: Profiilin automaattisen yhteydenmuodostuksen estäminen verkon ollessa toiminta-alueella. Esimerkiksi jos langattoman yhteyden käyttäminen on maksullista, et ehkä haluat muodostaa yhteyttä siihen automaattisesti. WiFi-verkot-luettelossa ja Profiilit-luettelossa verkko on merkitty tällä kuvakkeella , mikä ilmaisee yhteyden muodostuksen pyydettäessä (eli yhteyden muodostamisen manuaalisesti).

Verkkoyhteyden muodostaminen:

1. Valitse verkko WiFi-verkot-luettelosta.
2. Valitse Yhdistä.

Automaattinen tuonti | Sallii verkonvalvojan siirtää valitun profiilin helposti muihin tietokoneisiin. Kun viety profiili sijoitetaan WiFi\AutoImport-kansioon toisessa tietokoneessa, WiFi-yhteysapuohjelma tuo profiilin automaattisesti. HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain käyttäjäprofiileja määritettäessä. Se ei ole käytettävissä järjestelmänvalvojan profiileja määritettäessä.
Kaistanvalinta | Tässä voit valita yhteysprofiilissa käytettävän kaistan:

- Sekakaista (oletus): Valitse tämä asetus, jos haluat WiFi Connection –apuohjelman yrittävän yhdistää tämän profiilin käytettävissä olevaan verkkoon käyttämällä jompaakumpaa kahdesta kaistasta.
- 2,4 GHz:n kaista: Valitse tämä asetus, jos haluat WiFi –yhteysapuohjelman yrittävän yhdistää tämän profiilin käytettävissä olevaan verkkoon käyttämällä vain 2,4 GHz:n kaistaa.
- 5,2 GHz:n kaista: Valitse tämä asetus, jos haluat WiFi yhteysapuohjelman yrittävän yhdistää tämän profiilin käytettävissä olevaan verkkoon käyttämällä vain 5,2 GHz:n kaistaa.

Pakollinen tukiasema | Pakottaa WiFi-sovittimen yhdistämään tukiasemaan käyttäen määrättyä MAC-osoitetta. Anna tukiaseman (BSSID) MAC-osoite (48 bittiä, 12 heksadesimaalilukua). Esimerkiksi 00:06:25:0E:9D:84. Tyhjennä: Nykyisen osoitteen poistaminen. HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Ad Hoc -toimintatilassa.
Salasanasuojaus |

1. Suojaa tämä profiili salasanalla (enintään 10 merkkiä): Ota profiilin salasanasuojaus käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Oletusarvon mukaan valintaruutu ei ole valittuna.
2. Salasana: Kirjoita salasana. Salasanaa kirjoitettaessa merkit tulostuvat näyttöön tähtinä.
3. Vahvista salasana: Kirjoita salasana uudelleen.

HUOMAUTUS: Muista kirjoittaa tämä salasana muistiin. Jos unohdat salasanan, sitä ei voi nollata.

Sovelluksen automaattinen käynnistys | Eräajotiedoston, suoritettavan tiedoston tai komentosarjan käynnistäminen automaattisesti, kun muodostetaan yhteys profiiliin. Saatat esimerkiksi haluta, että näennäisen yksityisverkon (VPN) istunto käynnistyy aina, kun muodostat yhteyden johonkin langattomaan verkkoon.

1. Valitse Ota sovelluksen automaattinen käynnistys käyttöön.
2. Anna käynnistettävän ohjelman nimi tai paikanna suoritettava tiedosto kiintolevyltä valitsemalla Selaa.
3. Sulje Lisäasetukset-valintaikkuna valitsemalla OK-painike.

Ylläpidä yhteys | Ylläpidä yhteys -asetus ylläpitää langatonta yhteyttä käyttäjäprofiiliin uloskirjauksen jälkeen. Jos Ylläpidä yhteys -asetus on valittuna ja olemassa on pysyvä profiili, pysyvää profiilia ei käytetä uloskirjauksessa. Sitä käytetään vain jos yhteys tähän profiiliin menetetään.

HUOMAUTUS: Tätä asetusta voidaan käyttää Nortel VPN -asiakkaan kanssa, kun se on määritetty säilyttämään yhteys uloskirjauksen jälkeen (Logoff on Connect).

HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain käyttäjäprofiileja määritettäessä. Se ei ole käytettävissä järjestelmänvalvojan profiileja määritettäessä.

Käyttäjänimen muoto | Käyttäjänimen muoto: Järjestelmänvalvoja voi valita käyttäjänimen muodon laillisuustarkistuspalvelinta varten. Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- käyttäjä (oletus)
- käyttäjä@toimialue
- käyttäjä@toimialue.com
- TOIMIALUE\käyttäjä

HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain hallintaprofiileja määritettäessä. Se ei ole käytettävissä, kun käyttäjäprofiili luodaan Luo WiFi-profiili -toiminnolla.

Logiikkaohjaimen toimialuetarkistus | Toimialuetarkistus ennen sisäänkirjautumista: Tämä asetus näkyy ainoastaan käytettäessä Hallinta-apuohjelmaa ja ainoastaan luotaessa Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilia. Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- Tarkista toimialuepalvelimen läsnäolo: Käytettäessä Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiilia oltaessa liittyneenä toimialueeseen, tämä asetus varmistaa toimialuepalvelimen läsnäolon, ennen kuin sisäänkirjautuminen suoritetaan loppuun. Jos palvelinta ei löydy, sisäänkirjautuminen saattaa viivästyä muutamalla minuutilla.
- Jatka sisäänkirjautumista: Sisäänkirjautuminen etenee normaalisti. Palvelimen läsnäoloa ei ole tarkastettu.

HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain hallintaprofiileja määritettäessä. Se ei ole käytettävissä, kun käyttäjäprofiili luodaan Luo WiFi-profiili -toiminnolla.

OK | Sulkeminen ja asetusten tallentaminen.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet