Powrót do Spisu treści

# Łączenie

- Łączenie się z siecią WiFi
- Pierwsze łączenie
- Konfigurowanie sieci i zarządzanie siecią za pomocą Kreatora konfiguracji funkcji Wi-Fi Protected Setup*
- Użyj systemu Windows XP do zarządzania połączeniami WiFi
- Inni menedżerowie sieci bezprzewodowej

## Łączenie się z siecią WiFi

Z siecią WiFi można się połączyć na jeden z poniższych sposobów.

- Łączenie automatyczne: Jeśli istniejący profil na komputerze jest zgodny z dostępną siecią, połączenie z tą siecią następuje automatycznie.
- Konfigurowanie nowego profilu: Wybierz sieć bezprzewodową z listy sieci WiFi w oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. Kliknij przycisk Połącz. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, na liście profili utworzony zostanie profil na przyszły użytek.
- Łączenie z profilem z listy profili: Można wybrać profil z listy profili. Aby go uaktywnić, kliknij przycisk Połącz. Dzięki temu można nawiązać połączenie z siecią, która znajduje się niżej na liście (jeśli jest dostępna).
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu Windows. Kliknij opcję Połącz z profilem. Wyświetlona zostanie lista utworzonych wcześniej profili. Wybierz profil.

## Pierwsze łączenie

Narzędzie do połączeń WiFi automatycznie wykrywa sieci WiFi, które znajdują się w zasięgu karty WiFi. Po znalezieniu sieci wyświetlane jest powiadomienie (alert na pulpicie): Znaleziono sieci WiFi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ikony na pasku zadań.

1. Kliknij dwukrotnie alert na pulpicie, aby otworzyć okno główne narzędzia do połączeń WiFi.
2. Wybierz sieć z listy Sieci WiFi.
3. Kliknij przycisk Połącz. Jeśli dla sieci nie jest wymagane uwierzytelnianie zabezpieczające, alert na pulpicie powiadamia o uzyskaniu połączenia z siecią. Więcej informacji o menu i ikonach na pasku zadań można znaleźć w sekcji Okno główne i Pasek zadań.
4. Jeśli dla sieci włączono zabezpieczenia, Kreator profili otworzy okno Konfigurowanie ustawień WiFi. Użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces tworzenia profilu WiFi dla tej sieci. Po utworzeniu profilu, łączenie z tą siecią będzie w przyszłości o wiele łatwiejsze.
5. Wyświetlone zostanie żądanie określenia Nazwy profilu. Nazwa profilu to nazwa użytkownika dla danej sieci. Użytkownik może zaakceptować istniejącą nazwę profilu (jeśli istnieje) lub wprowadzić własną. Nazwa profilu może być dowolną nazwą pozwalającą użytkownikowi identyfikować sieć. Przykłady: Moja sieć domowa, Kawiarnia itd.
6. Wyświetlone zostanie żądanie określenia Nazwy sieci WiFi (SSID): Zawiera nazwę (identyfikator) sieci. Jest to unikatowy identyfikator, umożliwiający odróżnianie sieci WiFi. Jeśli istnieje już wprowadzony identyfikator, można go zachować.
7. Kliknij przycisk Dalej. Następnie Kreator profili wykryje ustawienia zabezpieczeń sieci. Dane wprowadzane przez użytkownika są zależne od tych ustawień zabezpieczeń. Informacje na temat ustawień zabezpieczeń można znaleźć w sekcji Ustawienia zabezpieczeń. Więcej informacji o kluczach i hasłach można znaleźć w sekcji Klucze sieciowe. Więcej informacji o profilach można znaleźć w sekcji Profile. Aby uzyskać dane niezbędne do zalogowania się do tej sieci, konieczne może być skontaktowanie się z administratorem sieci.
8. Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij przycisk OK w celu połączenia się z siecią bezprzewodową.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Okno główne.

## Inni menedżerowie sieci bezprzewodowej

Jeśli narzędzie do połączeń WiFi wykryje próbę komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym przez inną aplikację, użytkownik jest o tym powiadamiany.

## Zarządzanie siecią WiFi przez system Microsoft Windows* XP

Do zarządzania połączeniami Wi-Fi* można używać systemu Windows* XP.

1. W oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi, w menu Zaawansowane, wybierz opcję Użyj systemu Windows* do zarządzania połączeniami WiFi.
2. Wyświetlone zostanie okno monitu: Czy chcesz, aby system Windows* zarządzał połączeniami sieci WiFi? Kliknij opcję Tak.
3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań i wybierz opcję Otwórz konfigurację zerową sieci bezprzewodowej.

UWAGA: Jeśli konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows* XP zostanie włączona jako menedżer sieci bezprzewodowej, funkcje narzędzia do połączeń WiFi zostaną wyłączone.

Aby włączyć zarządzanie połączeniami WiFi przez Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę narzędzia na pasku zadań, a następnie wybierz polecenie Włącz kontrolę WiFi.

## Oprogramowanie innych firm do sieci bezprzewodowych

W przypadku korzystania z oprogramowania aktywnych obszarów łączności bezprzewodowej (kawiarni, terminalu na lotnisku) wyświetlane jest powiadomienie narzędzia do połączeń WiFi, a następnie usługa zostaje wyłączona. Usługa nie może zarządzać urządzeniem bezprzewodowym, jeśli z urządzeniem tym komunikuje się inny menedżer sieci bezprzewodowej. Aby korzystać z funkcji narzędzia do połączeń WiFi, po opuszczeniu aktywnego obszaru łączności bezprzewodowej oprogramowanie to należy wyłączyć lub usunąć.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia