Tilbage til indhold

# Adapterindstillinger (Administrator)

Skærmbilledet Adapterindstillinger styrer og viser enhedsegenskaberne for WiFi adapteren, der er installeret på en computer. Ikke alle indstillinger anført her gælder for alle adaptere - see beskrivelse af indstillingen.

Denne version af Intel® PROSet/Wireless WiFi-software er kompatibel med følgende adaptere:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Sådan får du adgang til

1. Åbn Administratorværktøjet.
2. Vælg for at Oprette en ny pakke eller Åbn en eksisterende pakke.
3. Klik på fanebladet Adapterindstillinger og klik på Medtag adapterindstillinger i denne pakke.

## Konfigurer adapterindstillinger

1. Klik på Medtag adapterindstillinger i denne pakke i administratorværktøjet.
2. Vælg én af følgende muligheder for hver indstilling i nedenstående tabel:
   - Brug standardværdi: Nulstiller indstillingen på brugerens maskine til standardværdien.
   - Ingen ændring: (Kun for brugere af Windows* XP og Windows* 7). Bibeholder den brugervalgte værdi. Administratoren beslutter ikke at gennemtvinge alle indstillingerne på en brugers computer. Brugeren kan ændre WiFi-adapterindstillingsværdierne fra menuen Avanceret i Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilslutningsværktøjet.
   - Ingen ændring: (Kun for brugere af Windows Vista*). Bibeholder den brugervalgte værdi. Administratoren beslutter ikke at gennemtvinge alle indstillingerne på en brugers computer. Brugeren kan ændre værdierne for WiFi-adapterindstillingen i Enhedshåndtering.
   - Vælg værdien: Administratoren vælger hvilken værdi, der skal anvendes på brugerens computer.

## Beskrivelse af WiFi-adapterindstillinger

Det følgende er beskrivelserne af WiFi-adapterindstillingerne.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n kanalbredde (2,4 GHz) | Indstil båndbredden på højhastighedskanalen for at maksimere ydelsen. Indstil kanalbredden til Auto eller 20 MHz. 20MHz er standardindstillingen. Brug 20 MHz, hvis 802.11n-kanaler er begrænsede. Denne indstilling gælder kun for 802.11-kompatible adaptere.

BEMÆRK: Denne indstilling gælder ikke for følgende adaptere:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (kun 20 MHz kanalbredde)

802.11n kanalbredde (5,2 GHz) | Indstil båndbredden på højhastighedskanalen for at maksimere ydelsen. Indstil kanalbredden til Auto eller 20 MHz. Auto er standardindstillingen. Brug 20 MHz, hvis 802.11n-kanaler er begrænsede. Denne indstilling gælder kun for 802.11-kompatible adaptere.

BEMÆRK: Denne indstilling gælder ikke for følgende adaptere:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n-tilstand | 802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11.11-standarder med tilføjelse af MIMO (multiple-input multiple-output). MIMO forøger datakapaciteten for at forbedre overførselshastigheden. Vælg Aktiveret eller Deaktiveret for at indstille 802.11n-tilstanden i WiFi-adapteren. Aktiveret er standardindstillingen. Denne indstilling gælder kun for 802.11-kompatible adaptere.

BEMÆRK: Hvis du vil opnå overførselshastigheder, der er større end 54 Mbps, på 802.11n-tilslutninger, skal du vælge WPA2-AES*. Ingen sikkerhed (Ingen) kan vælges for at gøre netværksopsætning og fejlfinding mulig.

En administrator kan aktivere eller deaktivere understøttelse af høj hastighed for at reducere strømforbruget, konflikter med andre bånd eller på grund af kompatibilitetsproblemer.

Ad hoc-kanal | Medmindre de andre computere på ad hoc-netværket bruger en anden kanal end standardkanalen, er der intet behov for at ændre kanalen. Værdi: Vælg den tilladte driftskanal på listen.

- 802.11b/g: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11b og 802.11g (2,4 GHz) Ad hoc-båndfrekvensen. For dette bånd er standardkanalen 11.
- 802.11a: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvensen. For dette bånd er standardkanalen 36. Denne indstilling gælder ikke for Intel® WiFi Link 1000-adapteren

BEMÆRK: Når en 802.11a-kanal ikke vises, understøttes initiering af ad hoc-netværk ikke for 802.11a-kanaler.

Ad hoc-strømstyring | Indstil strømbesparelsesfunktioner for enhed-til-enhed (ad hoc) netværk.

- Deaktiver: Vælg ved tilslutning til ad hoc-netværk, som indeholder stationer, der ikke understøtter ad hoc-strømstyring.
- Maksimal strømbesparelse: Vælg for optimering af batterilevetid.
- Støjfyldt miljø: Vælg, for at optimere ydelsen eller tilslutte med flere klienter.

Ad hoc QoS-tilstand | Quality of Service (QoS)-kontrol i ad hoc-netværk. QoS sikrer prioritering af trafik fra adgangspunktet over et trådløst netværk, baseret på trafikklassificering. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) er QoS-certificeringen af Wi-Fi-Alliancen* (WFA). Hvis WMM* er aktiveret, bruger WiFi-adapteren WMM til understøttelse af prioritetsmærkning og køkapaciteter for Wi-Fi* netværk.

- WMM aktiveret
- WMM deaktiveret (standard)

Intolerant over for bred kanal | Denne indstilling kommunikerer med de omgivende netværk og angiver, at denne WiFi-adapter ikke er tolerant over for 40 MHz kanaler i 2,4 GHz båndet. Standardindstillingen for dette er slået fra (deaktiveret), så adapteren ikke sender denne besked.

BEMÆRK: Denne indstilling gælder ikke for følgende adaptere:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Beskyttelse til blandet-tilstand | Bruges for at undgå datakollisioner i et blandet 802.11b/11g/11a/11n-miljø. Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) bør anvendes i et miljø, hvor klienterne muligvis ikke hører hinanden. CTS-to-self kan bruges til at forbedre ydelsen i et miljø, hvor klienterne er i nærheden af hinanden og kan høre hinanden. (CTS-to-self understøttes ikke for 802.11n).
Strømstyring (Administratorvisning) | Når du opretter en administratorpakke, giver Strømstyring dig mulighed for at vælge en balance mellem strømforbrug og WiFi-adapterydelse.

> PSP - Power Saving Mode
> CAM - Constantly Awake Mode

Vælg en af strømbesparingstilstandsniveauerne:

> PSP CAM: Klientadapteren strømforsynes hele tiden.
> PSP niveau 1: PSP sat til maks. strøm.
> PSP niveau 2-4: PSP sat til maks. strøm.
> PSP niveau 5: PSP sat til maks. batterilevetid.
> PSP Auto: Default is PSP Level 5.

BEMÆRK: Strømforbruget varierer efter infrastrukturindstillingerne.

Starttegns-tilstand | Ændrer længden på den starttegns-indstilling, der modtages af adgangspunktet under forbindelsesindledning. Brug altid Auto Tx-starttegn for at sikre optimal netværksydelse. Med Auto Tx-starttegn sker automatisk detektering af starttegn. Hvis det understøttes, bør korte starttegn anvendes. Hvis ikke, bruges Langt Tx-starttegn (Long Tx Preamble).

BEMÆRK: Denne indstilling er kun til rådighed, hvis klient-WiFi-adapteren er en Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection eller en Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Roaming-aggressivitet | Med denne indstilling kan du definere, hvor aggressivt din trådløse klient roamer for at forbedre forbindelsen til et adgangspunkt. Klik på Brug standardværdi til at afstemme mellem ikke-roaming og ydelse, eller vælg en værdi på listen.

> Værdier:

> 0: Ikke-roaming: Din trådløse klient roamer ikke. Kun en væsentlig linkkvalitetsnedsættelse vil få den til at roame til et andet adgangspunkt.
> 1-3: Tillad roaming
> 2: Standard: Afbalanceret mellem ikke-roaming og ydelse.
> 4: Maksimal roaming

Forbedring af ydelse | Ændrer værdien for Packet Burst Control.

- Aktiver: Vælg for at aktivere forbedring af ydelsen.
- Deaktiver: (Standard) Vælg for at deaktivere forbedring af ydelsen.

Sendeeffekt | Hvis du reducerer sendeeffekten, reducerer du WiFi-radiodækningen. Standardindstilling: Højeste effektindstilling Værdier:

> Tx minimum: Laveste minimumsdækning: Indstiller adapteren til den laveste sendeeffekt. Gør det muligt at udvide antallet af dækningsområder eller indkredse et dækningsområde. Reducerer dækningsområdet i områder med megen trafik, for at forbedre den overordnede transmissionskvalitet og undgå interferings med andre enheder.
> Tx niveau 1, Tx niveau 2, Tx niveau 3: Indstil efter landekrav.
> Tx maksimum: Højeste maksimale dækning: Indstil adapteren til det maksimale sendeeffektniveau. Vælg for maksimal ydelse og dækning i miljøer med begrænset antal yderligere radioenheder.

Hvis du vælger Ingen ændring, ændres denne indstilling ikke på brugerens computer.

BEMÆRK: Den optimale indstilling er nået, når brugeren altid indstiller sendeeffekten på det lavest mulige niveau, hvor kommunikationskvaliteten stadig bibeholdes. Dette tillader brug af det maksimale antal trådløse enheder i tæt befolkede områder, og mindsker interferens med andre enheder, som denne radio deler frekvensspektrum med.

BEMÆRK: Denne indstilling træder i kraft, når enten netværk (infrastruktur) eller enhed-til-enhed-tilstand (ad hoc) anvendes.

Trådløs tilstand | Vælg hvilken tilstand, der skal bruges for tilslutning til et trådløst netværk:

- Kun 802.11a: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11a-netværk. Gælder ikke for alle adaptere.
- Kun 802.11b/g: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11b-netværk. Gælder ikke for alle adaptere.
- Kun 802.11g: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11g-netværk.
- 802.11a og 802.11g: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11a- og 802.11g-netværk. Gælder ikke for alle adaptere.
- 802.11b og 802.11g: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11b- og 802.11g-netværk. Gælder ikke for alle adaptere.
- 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Tilslut til enten 802.11a, 802.11b eller 802.11g trådløse netværk. Gælder ikke for alle adaptere.

BEMÆRK: Disse trådløse indstillinger (modulationstyper) bestemmer de fundne adgangspunkter, som vises på WiFi netværkslisten.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser