목차로 돌아가기

# 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 사용

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 무선 관리자로 사용
인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 시작
작업 표시줄에서 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 시작

- 작업 표시줄 아이콘
- 도구 팁 및 바탕 화면 경고

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창

- 처음 연결
- WiFi 네트워크 목록
- 연결 상태 아이콘
- 네트워크 속성
- 연결 정보

인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어 메뉴

- 도구 메뉴
  - 응용 프로그램 설정
  - 인텔® 무선 문제 해결 도우미
  - 수동 진단 도구
  - 관리자 도구
- 고급 메뉴
  - 어댑터 설정
  - 고급 통계
  - Windows를 사용하여 WiFi 관리
- 프로파일 메뉴
  - 프로파일 관리
  - 제외 관리

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 프로파일 기능 사용
무선 라디오 켜기/끄기
인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 설치
추가 소프트웨어 기능 설치
인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 제거

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 무선 관리자로 사용

인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어는 WiFi 네트워크에 연결할 WiFi 네트워크 프로파일을 설정, 편집 및 관리하는 데 사용됩니다. 이 소프트웨어에는 Ad-Hoc WiFi 네트워크 설정을 위한 전원 관리 및 채널 선택과 같은 고급 기능도 포함되어 있습니다 .

Microsoft* Windows* XP Wireless Zero Configuration을 무선 관리자로 사용하는 경우에는 Microsoft Windows Wireless Network 탭에서 비활성화할 수 있습니다.

Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration을 무선 관리자로 사용하지 않으려면:

1. 시작 > 제어판을 클릭합니다.
2. 네트워크 연결을 두 번 클릭합니다.
3. 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
4. 속성을 클릭합니다.
5. WiFi 네트워크를 클릭합니다.
6. Windows에서 무선 네트워크 구성이 선택되어 있지 않은지 확인합니다. 선택되어 있으면 선택을 취소합니다.
7. 확인을 클릭합니다. 그러면 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 네트워크 프로파일을 관리하도록 구성됩니다.

> 참고: 응용 프로그램 설정 옵션 다른 응용 프로그램에서 WiFi 어댑터를 사용하고 있을 때 알림이 선택되어 있는지 확인합니다. 이 옵션은 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration이 네트워크 프로파일을 관리하기 시작하면 해당 사실을 사용자에게 알려줍니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 시작

WiFi 연결 유틸리티를 시작하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 시작 > 프로그램 > 인텔 PROSet 무선 > WiFi 연결 유틸리티를 클릭합니다.
- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 작업 표시줄 메뉴를 엽니다. WiFi 구성을 클릭합니다.
- 작업 표시줄 아이콘을 두 번 클릭합니다.

주 창에서 WiFi 연결 유틸리티를 닫으려면 다음 중 하나를 사용하십시오.

- 주 창에서 파일 > 종료를 선택합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
- 창 오른쪽 위 모서리에 있는 닫기 단추(X)를 클릭합니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창

WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 현재 연결 정보 (신호 품질, 속도 및 현재 네트워크 이름) 보기
- 사용 가능한 WiFi 네트워크 검색
- 프로파일 관리
- 프로파일 목록에 정의된 특정 순서에 따라 사용 가능한 네트워크에 프로파일 자동 연결
- 인프라 및 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크에 연결
- 어댑터 설정 구성
- 무선 연결 문제 해결

### 연결 정보

주 창에서, 정보를 클릭하여 액세스 포인트 및 네트워크 어댑터의 자세한 매개변수를 확인합니다. 연결 정보 창에는 현재의 네트워크 연결 정보가 표시됩니다. 자세한 내용은 연결 정보를 참조하십시오.

작업 표시줄 아이콘도 현재 연결 상태를 나타냅니다. 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오.

### 주 창 연결 상태 아이콘

연결 상태 아이콘은 WiFi 어댑터의 현재 연결 상태를 나타냅니다. 연결 상태 아이콘은 WiFi 연결 유틸리티 주 창에 표시됩니다. 연결 상태 아이콘을 참조하십시오.

### 프로파일 관리

WiFi 연결 유틸리티 주 창의 WiFi 네트워크에서 연결을 클릭합니다. 연결되면 프로파일 목록에 프로파일이 만들어집니다. 프로파일 목록에는 적용될 순서로 현재 사용자 프로파일이 표시됩니다. 위/아래 화살표를 사용하여 WiFi 네트워크에 자동 연결할 순서로 프로파일을 정렬합니다.

프로파일 목록에서는 프로파일에 대한 추가, 편집 및 제거 작업도 할 수 있습니다. WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 프로파일을 클릭합니다.

각 무선 네트워크에 대해 프로파일을 다르게 구성할 수 있습니다. 프로파일 설정에는 네트워크 이름(SSID), 운영 모드 및 보안 설정이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일 관리를 참조하십시오.

## 메뉴

파일, 도구, 고급, 프로파일 및 도움말 메뉴를 사용하여 네트워크 설정을 구성합니다.

이름 | 설명
파일 | 종료: WiFi 연결 유틸리티 주 창을 닫습니다.
도구 | 응용 프로그램 설정: 시스템 단위 연결 기본 설정을 구성하려면 사용합니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 설정을 참조하십시오. 인텔® 무선 문제 해결 도우미: 무선 네트워크 연결 문제를 해결하려면 사용합니다. 자세한 내용은 인텔® 무선 문제 해결 도우미를 참조하십시오. 수동 진단 도구: 수동 진단 도구를 사용하여 WiFi 어댑터의 기능을 확인하는 일련의 진단 테스트를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 수동 진단 도구를 참조하십시오. 관리자 도구: 관리자 또는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 공유 프로파일(사전 로그온/공통, 영구 및 VoIP)를 구성하는 데 사용합니다. 정보 기술 부서에서는 관리자 도구를 사용하여 WiFi 연결 유틸리티 내에서 사용자 설정을 구성하고 다른 시스템으로 내보내기 위한 사용자 정의 설치 패키지를 만들 수도 있습니다. 자세한 내용은 관리자 도구를 참조하십시오.

참고: 관리자 도구는 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어의 사용자 정의 설치 과정에서 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 설치에 대한 자세한 내용은 추가 소프트웨어 기능 설치를 참조하십시오.

고급 | 어댑터 설정: Microsoft Windows 고급 설정에서 구성한 설정에 해당하는 어댑터 설정을 표시합니다. 자세한 내용은 어댑터 설정을 참조하십시오. Microsoft Windows에서 어댑터 설정에 액세스하려면

- Windows 제어판에서 네트워크 연결을 두 번 클릭합니다.
- "무선 네트워크 연결"을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
- 메뉴에서 속성을 선택합니다.
- 구성을 클릭하면 어댑터에 대한 고급 설정이 표시됩니다.

고급 통계: WiFi 어댑터 및 연결에 대한 자세한 정보를 보려면 선택합니다. 자세한 내용은 고급 통계를 참조하십시오.

Windows를 사용하여 WiFi 관리: 무선 관리자로 Microsoft Windows* XP를 사용하려면 선택합니다. 자세한 내용은 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration을 참조하십시오.

프로파일 | 프로파일 관리: 프로파일을 만들거나 편집하려면 선택합니다. 제외 관리: 자동 연결에서 네트워크를 제외하려면 선택합니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오.
도움말 | 도움말: 온라인 도움말을 시작합니다. 정보: 현재 설치된 응용 프로그램 구성 요소에 대한 버전 정보를 표시합니다.

## 관리자 도구(도구 메뉴)

관리자 도구는 관리자 또는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 사용하며 이 도구를 사용하여 관리자는 이 컴퓨터의 사용자가 무선 연결을 제어하는 수준을 제한할 수 있습니다. 이 도구는 공통(공유) 프로파일을 구성하는 데도 사용됩니다.

이 도구에 대한 암호가 없는 사용자는 관리자 설정 또는 프로파일을 수정할 수 없습니다. 안전하고 예측하기 어려운 암호를 선택해야 합니다.

이러한 설정 및 프로파일을 하나의 패키지로 네트워크상의 다른 컴퓨터로 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자 도구 섹션을 참조하십시오.

이름 | 설명
--- | ---
관리자 패키지 | 관리자 패키지는 관리자 프로파일 및 다른 설정을 저장하는 데 사용됩니다. Windows* XP의 경우 자동으로 압축이 풀리는 이 실행 파일을 복사하거나 사용자 네트워크의 클라이언트로 보낼 수 있습니다. 실행될 때 대상 컴퓨터에서 해당 내용이 설치 및 구성됩니다. 관리자 도구 패키지를 참조하십시오.
응용 프로그램 설정 | 관리자는 사용자 컴퓨터에서 응용 프로그램이 동작하는 방법을 제어하고 무선 연결의 다양한 측면을 사용자가 제어할 수 있는 수준을 선택하도록 WiFi 연결 유틸리티 응용 프로그램 설정을 구성할 수 있습니다. 관리자 도구 응용 프로그램 설정을 참조하십시오.
관리자 프로파일 | 컴퓨터에서 영구, 사전 로그온/공통 프로파일을 활성화 또는 비활성화하고 VoIP(Voice over IP) 설정을 구성합니다. 관리자 도구 프로파일을 참조하십시오.
어댑터 설정 | 관리자는 무선 네트워크 연결에 대한 사용자 제어 수준을 선택할 수 있습니다. 관리자 도구 어댑터 설정을 참조하십시오.
EAP-FAST A-ID 그룹 | 관리자는 EAP-FAST 인증을 사용하는 프로파일에 대한 보호 액세스 자격 증명(PAC)을 제공하는 A-ID(Authority Identifier) Radius 서버를 선택할 수 있습니다. A-ID 그룹은 컴퓨터의 모든 사용자와 공유되고 EAP-FAST 프로파일이 여러 A-ID의 여러 PAC를 지원할 수 있도록 허용합니다. 관리자 도구 EAP-FAST A-ID 그룹을 참조하십시오.
암호 변경 | 관리자 도구의 암호를 변경합니다. 자세한 내용은 암호 변경을 참조하십시오.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

## Windows를 사용하여 WiFi 관리(고급 메뉴)

Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 기능에는 내장형 무선 구성 유틸리티가 있습니다. 이 기능은 WiFi 연결 유틸리티 내에서만 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 고급 메뉴에서 Windows를 사용하여 Wi-Fi 관리를 클릭합니다. Windows* XP Wireless Zero Configuration이 활성화되면 WiFi 연결 유틸리티의 기능이 비활성화됩니다. WiFi 연결 유틸리티로 WiFi 연결을 관리하려면 주 창에서 WiFi 컨트롤 사용을 클릭합니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 설치

### 일반 설치

다음 구성 요소는 일반 설치 중에 설치됩니다.

- WiFi 연결 유틸리티 드라이버. 원하는 경우에만 드라이버를 설치하도록 선택할 수 있습니다. 이것은 최소 설치입니다.
- WiFi 연결 유틸리티. 일반 설치의 경우, 다음 프로그램이 포함됩니다.
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - 인텔® 무선 문제 해결 도우미

> 참고: Windows용 Novell Client*를 사용할 계획이면 WiFi 연결 유틸리티를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 먼저 설치해야 합니다. WiFi 연결 유틸리티가 이미 설치되어 있으면 Novell Client for Windows를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 제거해야 합니다.

### 사용자 정의 설치

다음 기능은 사용자 정의 설치 중에 설치됩니다. 이중 Wi-Fi Protected Setup*과 인텔® 무선 문제 해결 도우미도 일반 설치 중에 설치됩니다.

- 관리자 도구
- WMI 지원
- 단일 사인온
  - 사전 로그온 연결
- WiFi Protected Setup
- 인텔® 무선 문제 해결 도우미

관리자 도구: 도구 메뉴에 관리자 도구를 설치합니다. 이 도구는 공통(공유) 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다. 정보 기술 부서에서는 관리자 도구를 사용하여 WiFi 연결 유틸리티의 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

WMI 지원: WiFi 연결 유틸리티가 설치되어 있지 않은 경우 관리자는 Windows 관리 기기 기능을 사용하여 WiFi 연결 유틸리티가 설치되어 있는 클라이언트를 원격으로 관리할 수 있습니다.

단일 사인온: 단일 사인온 사전 로그인 연결 기능을 설치합니다. 이 도구는 관리자 도구와 함께 공통(공유) 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다. 단일 사인온은 사용자가 사용자 이름, 암호 및 도메인(선택적)을 사용하여 컴퓨터에 로그온하는 엔터프라이즈 환경을 위해 고안된 것입니다. 빠른 사용자 전환은 도메인 로그온을 지원하지 않습니다. 단일 사인온 지원이 설치되면 빠른 사용자 전환 및 Windows* XP 시작 화면이 비활성화됩니다.

> 참고: Windows* XP Home Edition을 사용하는 경우 기본적으로 Windows 빠른 사용자 전환이 활성화됩니다. 이 기능은 가정 사용자를 위한 것으로, 독립형 또는 작업 그룹에 연결된 컴퓨터에 설치하는 경우에는 Windows* XP Professional에서도 이 기능이 활성화됩니다. Windows* XP Professional을 실행하는 컴퓨터가 도메인에 추가되면 빠른 사용자 전환 옵션을 사용할 수 없습니다.

사전 로그온 연결: 사전 로그온/공통 프로파일은 사용자가 컴퓨터에 로그온한 후에 활성화됩니다. 사전 로그온 연결은 사용자가 Windows에 로그온하기 전에 무선 연결을 설정합니다. 이 기능은 단일 사인온 기능과 함께 설치됩니다.

WiFi Protected Setup: 일반 설치 시 함께 설치되는 이 기능은 호환되는 무선 라우터를 찾아서 쉽게 해당 라우터에 연결해줍니다.

인텔® 무선 문제 해결 도우미: 무선 WiFi 연결 문제를 해결하는 데 많은 도움이 됩니다.

이러한 기능을 설치하려면 설치 과정에서 사용자 정의 옵션을 선택하십시오. 이러한 기능을 설치하려면 아래의 지침을 따르십시오. WiFi 연결 유틸리티가 설치되어 있으면 설치 후 지침을 참조하십시오.

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 설치

1. CD 드라이브에 설치 CD를 넣습니다.
2. 설치 프로그램에서 다음 메시지를 표시합니다:
   인텔® PROSet 무선 도구 설치 마법사에 오신 것을 환영합니다. 다음을 클릭합니다.
3. 다음 메시지가 표시됩니다:
   인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어의 InstallShield Wizard를 시작합니다. 다음을 클릭합니다.
4. 라이센스 계약을 읽습니다.
5. 라이센스 계약 내용에 동의를 클릭합니다. 계약서 인쇄본을 원하는 경우 인쇄를 클릭하여 인쇄할 수 있습니다. 다음을 클릭합니다.
6. 기본 설치 대상 폴더를 그대로 사용하려면 다음을 클릭합니다. 그렇지 않을 경우 변경을 클릭하여 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 확인과 다음을 클릭합니다.
7. 일반 또는 사용자 정의를 클릭합니다. "일반"을 클릭한 경우 단계 9로 진행합니다.
8. 사용자 정의 설치 시 설치할 기능을 목록에서 선택합니다. 사용 가능한 기능에 대한 설명은 사용자 정의 설치를 참조하십시오. 각 기능에 대해 다음을 선택할 수 있습니다.

- 이 구성요소를 로컬 하드 드라이브에 설치합니다.
- 이 구성요소 및 모든 하위 구성요소를 로컬 하드 드라이브에 설치합니다.
- 이 구성요소를 사용할 수 없게 됩니다.

9. 다음을 클릭합니다.
10. 설치 작업에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 설치가 완료되면 InstallShield Wizard 완료 메시지가 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.
11. 컴퓨터를 재부팅할지 묻는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 이 경우 지금 컴퓨터를 다시 부팅해야 합니다. 예를 클릭하여 지금 재부팅하거나 아니오를 클릭해서 나중에 재부팅할 수 있습니다.

## 추가 소프트웨어 기능 설치

WiFi 연결 유틸리티가 설치되어 있으면 아래의 지침을 따라 관리자 도구 및 사전 로그인 연결을 추가하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 프로그램 추가 또는 제거 > 인텔 PROSet/무선 WiFi 소프트웨어를 차례로 클릭합니다.
2. 변경을 클릭합니다.
3. 다음 메시지가 표시됩니다:
   인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어의 InstallShield Wizard를 시작합니다. 다음을 클릭합니다.
4. 변경을 클릭합니다. 다음을 클릭합니다.
5. 현재 설치되지 않은 기능 옆에 있는 빨간색 X를 클릭합니다.
6. 설치하려는 각 기능에 대해, 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
   - 이 구성요소를 로컬 하드 드라이브에 설치합니다.
   - 이 구성요소 및 모든 하위 구성요소를 로컬 하드 드라이브에 설치합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 설치 작업에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 설치가 완료되면 InstallShield Wizard 완료 메시지가 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.
9. 컴퓨터를 재부팅할지 묻는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 이 경우 지금 컴퓨터를 다시 부팅해야 합니다. 예를 클릭하여 지금 재부팅하거나 아니오를 클릭해서 나중에 재부팅할 수 있습니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 제거

WiFi 연결 유틸리티를 제거하려면:

1. 시작 > 제어판 > 프로그램 추가 및 제거를 차례로 클릭합니다.
2. 인텔 PROSet/무선 WiFi 소프트웨어를 클릭합니다.
3. 변경을 클릭합니다.
4. 다음 메시지가 표시됩니다:
   인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어의 InstallShield Wizard를 시작합니다. 다음을 클릭합니다.
5. 제거를 클릭합니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 다음 메시지가 나타납니다. 목록에서 선택한 후 다음을 클릭합니다.
   사용자 정의 설정 저장. 현재 응용 프로그램 설정을 사용하여 수행할 작업을 선택합니다.
   - 저장. 현재 응용 프로그램 버전과 호환되는 형식으로 설정과 파일을 저장합니다.
   - 변환 및 저장. 설정 및 파일을 인텔® PROSet/무선 버전 10 및 11과 호환되는 형식으로 저장합니다.
   - 제거. 응용 프로그램 설정을 저장하지 않습니다.

8. 제거 작업에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 소프트웨어가 제거되면 InstallShield Wizard 완료 메시지가 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.
9. 컴퓨터를 재부팅할지 묻는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 이 경우 지금 컴퓨터를 다시 부팅해야 합니다. 예를 클릭하여 지금 재부팅하거나 아니오를 클릭해서 나중에 재부팅할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보