Tilbage til indhold

# Brug af Administratorværktøjet

Oversigt
Administratorpakker

- Oprettelse af en ny pakke
- Åbne en eksisterende pakke

Indstil administrator-adgangskode
Indstillinger for administratorværktøj
Administratorprofiler
Single Sign-on-overvejelser for Windows* Vista* og Windows* 7

- Vedvarende profil
- Tilslut før logon
- Udelukke netværk
- Voice over IP (VoIP)-tilslutning

Applikationsindstillinger
Adapterindstillinger
EAP-FAST A-ID-grupper

## Oversigt

Administratorværktøjet anvendes til at oprette individualiserede installationspakker, som kan eksporteres til klientsystemer der anvender Microsoft Windows* XP, Windows Vista* og Windows* 7. Administratorværktøjet anvendes til at konfigurere brugerindstillinger og fælles (delte) trådløse netværksprofiler. Administratorværktøjet bruges at den person, som har administratorrettigheder på denne computer. Brugere kan ikke ændre administratorindstillingerne eller profilerne, medmindre de har adgangskoden til dette værktøj. Der skal vælges en adgangskode, som er sikker og ikke nem at gætte.

Funktionen skal vælges under en tilpasset installation af Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøjet, ellers vises kommandoen ikke.

## Administratorpakker

En administratorpakke er en selvudpakkende fil, der indeholder administrative profiler og andre brugerindstillinger. Du kan kopiere eller sende en administratorpakke til klienter på netværket. Når exe-filen køres, installeres indholdet og det konfigureres på destinationscomputeren. Hvis en profil er en del af pakken, styrer profilen, hvordan destinationscomputeren opretter forbindelse til et bestemt WiFi netværk. Se Administratorprofiler for at få flere oplysninger om profiler.

### Oprettelse af en ny pakke

1. For brugere af Windows* XP og Windows* 7: Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.
2. Indtast din adgangskode, for at åbne Administratorværktøjet.
3. Klik på Opret en ny pakke.

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Oprettelse af en ny pakke | Opret en ny pakke som kan eksporteres til en klientcomputer. Klienten kan køre Windows* XP, Windows Vista* eller Windows* 7. Pakkens egenskaber varierer, alt afhængigt af klient-OS. Denne pakke giver mulighed for eksport af 802.1x EAP-type, tilslut før logon/fælles og vedvarende godkendelsesprofiler. Der er dog undtagelser for singel-signon-profiler, som eksporteres til Windows Vista*- og Windows* 7-klienter. Se Administratorprofiler.
> Åbn en eksisterende pakke | Vælg for at gennemse efter og åbne en eksisterende pakke.

4. Klik på OK.
5. Konfigurer de følgende indstillinger til at blive inkluderet i pakken:

> Navn | Beskrivelse
> --- | ---
> Profiler | Klik på Medtag Profiler i denne pakke (bør allerede være aktiveret). Profiler kan deles med andre brugere. Klik på Profiler for yderligere oplysninger og instruktioner.
> Applikationsindstillinger | Klik på fanebladet Applikationsindstillinger. Klik på Medtag applikationsindstillinger i denne pakke (bør allerede være aktiveret). Angiv de applikationsindstillinger, der skal aktiveres. Klik på Applikationsindstillinger for yderligere oplysninger og instruktioner.
> Adapterindstillinger | Klik på fanebladet Adapterindstillinger. Klik på Medtag adapterindstillinger i denne pakke. Angiv startværdier for de adapterindstillinger, der anvendes på denne computer. Klik på Adapterindstillinger for yderligere oplysninger og instruktioner.
> EAP-FAST A-ID-grupper | Klik på fanebladet EAP-FAST A-ID-grupper. Klik på Inkluder A-ID-grupper. Tilføj A-ID-gruppe til understøttelse af flere PAC'er fra flere A-ID'er. Klik på EAP-FAST A-ID-grupper for yderligere oplysninger og instruktioner.

6. Klik på Luk.
7. Følgende meddelelse vises: Den aktuelle pakke er ændret. Vil du gemme ændringerne?
8. Klik på Ja. Gem exe-filen i en mappe på den lokale harddisk.
9. Klik på Gem. Filen oprettes.
10. Klik på Færdig for at se indholdet af pakken.
    - Klik på Anvend denne pakke på denne computer, hvis du vil bruge pakkekonfigurationen på administratorens computer.
    - Kopier exe-filen til en brugers computer, hvis du vil installere den konfiguration, der er gemt i pakken. Når du udfører den pakkede fil, er det en automatisk installation.
11. Klik på OK.

> BEMÆRK: Du kan også vælge Gem pakke i menuen Filer, hvis du vil gemme pakken.

### Åbne en eksisterende pakke

1. For brugere af Windows* XP : Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.
2. Indtast din adgangskode, for at åbne Administratorværktøjet.
3. Klik på Åbn en eksisterende pakke i vinduet Åbn administratorpakke for at redigere en eksisterende pakke.
4. Klik på Gennemse.... Find pakkens exe-fil.
5. Klik på Åbn. Foretag opdateringer af pakkeindstillingerne.
6. Her kan du Tilføje, Fjerne og Kopiere profiler. Du kan også klikke på Egenskaber hvis du ønsker at opdatere sikkerhedsindstillingerne for en profil.
7. Klik på Luk.
8. Følgende meddelelse vises: Den aktuelle pakke er ændret. Vil du gemme ændringerne?
9. Klik på Ja. Gem exe-filen i en mappe på den lokale harddisk.
10. Klik på Gem. Filen oprettes.
11. Klik på Færdig for at se indholdet af pakken.

- Klik på Anvend denne pakke på denne computer, hvis du vil bruge pakkekonfigurationen på administratorens computer.
- Kopier exe-filen til en brugers computer, hvis du vil installere den konfiguration, der er gemt i pakken. Når du udfører den pakkede fil, er det en automatisk installation.

12. Klik på OK.

> BEMÆRK: Du kan også vælge Åbn pakke i menuen Filer, hvis du vil redigere en administratorpakke.

> BEMÆRK: Hvis du opretter en Administratorpakke for et Windows* XP Professional x64 Edition-system, findes sprogfilerne i mapperne \XP\Docs og \XP\x64\Install\Lang.

Se:

- Administratorprofiler
- Indstil administrator-adgangskode
- Indstillinger for administratorværktøj

## Administratorprofiler

Administratorprofiler ejes og administreres af netværksadministratoren eller administratoren af denne computer. Disse profiler er delt af alle brugere på denne computer. Slutbrugerne kan imidlertid ikke ændre disse profiler. De kan kun ændres i Administratorværktøjet, der er beskyttet med en adgangskode. Der findes to typer administratorprofiler: Vedvarende eller Tilslut før logon/Fællestilslutning. Du kan også konfigurere Voice over IP (VoIP)-indstillinger til eksport af en soft-telefonapplikation.

## Single Sign-on-overvejelser for Windows* Vista* og Windows* 7

Følgende oplysninger gælder kun for Single Sign-on (SSO)-profiler oprettet for Windows* Vista*- og Windows* 7*-klienter.

- Vedvarende profiler understøttes ikke. Vedvarende profiler ignoreres under pakkeimport.
- Gemte legitimationsoplysninger i profiler, som både er Tilslut før logon/Fælles understøttes ikke.
  - Gemte legitimationsoplysninger bliver til anmodning om legitimationsoplysningsprofiler.
  - Profiler som er Vedvarende-plus-Før logon/Fælles anvender maskinens legitimationsoplysninger, med undtagelse af TTLS-profiler.
  - Profiler, som er Vedvarende-plus-Før logon/Fælles med TTLS, understøttes ikke. Kun Før logon/Fælles med TTLS-profiler understøttes.
- Der er ingen Før logon-support til TLS-profiler (inklusive profiler med TLS som tunnelmetode).
  - Intet forsøg på at tilslutte under bruger-login; TLS anvender brugercertifikater efter bruger-login.
  - Maskinens certifikater til brugerforbindelse understøttes ikke.
  - Maskinens certifikatindstilling bliver til brugercertifikatindstilling ved import.

For specifikke oplysninger om hver profiltype, se følgende:

- SSO TTLS-profiler
- SSO EAP-SIM-profiler
- SSO EAP-AKA-profiler
- SSO LEAP-profiler
- SSO EAP-FAST-profiler
- SSO PEAP-GTC-profiler
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- SSO PEAP-TLS-profiler
- SSO TLS-profiler

### Vedvarende profil

Vedvarende profiler anvendes ved start af computeren, eller når ingen bruger har logget på computeren. Når en bruger logger af, opretholder en Vedvarende profil fortsat en trådløs tilslutning, indtil computeren slukkes, eller en anden bruger logger på.

BEMÆRK: Vedvarende profiler understøttes ikke for Windows Vista* eller Windows* 7. Se Single-signon overvejelser for Windows Vista* og Windows* 7.

Hovedpunkterne for Vedvarende profil:

- Følgende profiltyper kan oprettes som vedvarende profiler:
  - Alle profiler, som ikke kræver 802.1x-godkendelse (f.eks. Åben godkendelse med WEP-kryptering, Åben godkendelse uden kryptering).
  - Alle profiler med 802.1x-godkendelse får deres legitimationsoplysninger gemt: LEAP eller EAP-FAST.
  - Profiler med sikkerhedsindstillinger, der inkluderer "Anvend følgende brugernavn og adgangskode".
  - Profiler, der bruger maskincertifikatet til godkendelse.
  - WPA-Koncern-profiler, der ikke bruger et brugercertifikat
  - WPA-Personlig profiler.
- Profilen Vedvarende tilslutning anvendes ved systemstart, og når en bruger logger af

> BEMÆRK: WiFi tilslutningsværktøjet understøtter maskincertifikater. Disse vises imidlertid ikke på certifikatlisterne.

#### Opret en Vedvarende profil til en Klientpakke

Det følgende er generelle instruktioner for denne type Administratorprofil. For mere detaljerede oplysninger og restriktioner, se Sådan opretter man profiler til Windows*.

1. For brugere af Windows* XP og Windows 7: Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.
2. Indtast din adgangskode, for at åbne Administratorværktøjet.
3. Vælg Opret ny pakke eller Åbn eksisterende pakke. Du kan gennemse foldere, for at lokalisere eksisterende pakker. Klik på OK.
4. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
5. Klik på Vedvarende
6. Klik på Tilføj for at åbne Generelle indstillinger.
7. Profilnavn: Indtast et beskrivende profilnavn.
8. WiFi-netværksnavn (SSID): Indtast netværks-ID.
9. Driftstilstand: Netværk (Infrastruktur) vælges som standard.
10. Administratorprofiltype: Vedvarende: Aktiv, når ingen brugere er logget på er valgt.
11. Klik på Næste.
12. Klik på Koncernsikkerhed for at åbne Sikkerhedsindstillinger. Se TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST for oplysninger om 802.1x-sikkerhedskonfiguration.
13. Klik på OK.

#### Fjern en Vedvarende profil fra en Pakke

1. Klik på profilen på fanebladet Vedvarende.
2. Klik på Fjern.

#### Kopier en Pakkes Vedvarende profil

Du kan kopiere en eksisterede profil og give kopien et nyt navn. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at have to lignende profiler. Sådan kopierer man en profil:

1. Vælg profilen.
2. Klik på Kopier.
3. Angiv et nyt profilnavn:
4. Klik på OK.

Den nye profil gemmes. Denne nye profil har samme egenskaber som originalen.

#### Rediger en Pakkes Vedvarende profil

1. Vælg profilen.
2. Klik på Egenskaber.
3. Rediger den nye profils egenskaber iht. instruktionerne givet under Opret en Vedvarende Profil.

### Tilslut før logon/Fælles profiler

Tilslut før logon/Fælles profiler anvendes, når en bruger logger på. Hvis Single Sign On-support er installeret, sker tilslutningen forud for Windows logon-sekvensen (Tilslut før logon/Fælles). Hvis Single Sign On-support ikke er installeret, anvendes profilen, når brugersessionen er aktiv. Tilslut før logon/Fælles profiler vises altid øverst i profillisten. Brugerne kan fortsat prioritere de profiler, de har oprettet, men de kan ikke omprioritere Tilslut før logon/Fælles profiler. Eftersom disse profiler vises øverst i profillisten, forsøger WiFi tilslutningsværktøjet automatisk at tilslutte til administratorprofilerne først, før det forsøger eventuelle brugeroprettede profiler.

> BEMÆRK: Kun administratorer kan oprette eller eksportere Tilslutning før logon/Fælles-profiler.

Hovedpunkterne for Tilslut før logon er:

- Tilslut før logon er kun aktiv ved Windows-logon.
- Følgende profiltyper kan oprettes som Tilslut før logon/Fælles-profiler:
  - 802.1x PEAP, TTLS eller EAP-FAST-profiler, der enten bruger "Brug Windows logon brugernavn og adgangskode" eller "Brug følgende brugernavn og adgangskode" legitimation ved konfiguration af profilens sikkerhedsindstillinger.
  - LEAP profiler der anvender "Bed om brugernavn og adgangskode"- legitimationsoplysninger til konfiguration af profilens sikkerhedsindstillinger.
  - 802.1x PEAP eller TTLS profiler med bruger- eller maskincertifikater (brugeren skal have administrative rettigheder til anvendelse af maskincertificater).
  - TLS profiler, der bruger digitale certifikater til verificering af en klients eller servers identitet.
  - EAP-SIM profiler, der bruger et Subscriber Identity Module (SIM)-kort til validering af dine legitimationsoplysninger overfor netværket.
  - Alle ikke-802.1x (Åben og WEP) fælles profiler eller brugerbaserede profiler
- Der vil blive anvendt en Tilslut før logon/Fælles-profil, når brugeren logger på Windows

#### Status for Tilslut før logon/Fælles forbindelse

Understøttelse af Tilslut før logon/fælles-profiler installeres under en Tilpasset installation af WiFi tilslutningsværktøjet. Se Installer eller afinstaller funktionen Single Sign On, hvor der er flere oplysninger.

> BEMÆRK: Hvis Single Sign On eller Tilslut før logon-funktionerne ikke er installeret, vil en administrator stadig kunne oprette Tilslut før logon/Fælles-profiler til eksport til en brugers computer.

I det følgende beskrives, hvordan funktionen Tilslut før logon fungerer ved systemstart. Forudsætningen er, at der findes en gemt profil. Denne gemte profil har gyldige sikkerhedsindstillinger, markeret med "Brug Windows logon brugernavn og adgangskode", der blev anvendt på tidspunktet for Windows-logon.

1. Når systemet er startet, skal du indtaste Windows logon-domæne, brugernavn og adgangskode.
2. Klik på OK. Statussiden for Tilslut før logon/Fælles-profil viser netværksforbindelsens status. Når den trådløse adapter tilsluttes til adgangspunktet i netværket, lukkes statussiden, og Windows logon afsluttes.
   - Hvis det tilsvarende adgangspunkt afviser dine legitimationsoplysninger under Fælles tilslutning, vises profilen til legitimationsoplysninger med anmodning om dine legitimationsoplysninger.
   - Indtast dine legitimationsoplysninger.
   - Klik på OK. Profilen overføres, og statussiden viser forløbet af forbindelsesstatus, indtil du er logget på Windows.
   - Klik på Annuller på siden Legitimationsoplysninger for at vælge en anden profil.

> BEMÆRK: Der er kun adgang til et brugercertifikat for en bruger, der er godkendt på computeren. Derfor skal en bruger logge på computeren én gang (enten ved hjælp af en kabelført forbindelse, alternativ profil eller lokal logon), før vedkommende bruger en Tilslut før logon/Fælles-profil, der anvender godkendelse med et brugercertifikat.

Når du logger af, afbrydes eventuelle trådløse forbindelser, og en vedvarende profil anvendes (hvis en sådan er til rådighed). Under visse omstændigheder er det ønskværdigt at bevare den aktuelle forbindelse (f.eks. hvis brugerspecifikke data skal uploades til serveren efter logoff, eller hvis roaming-profiler anvendes). Opret en profil, der er mærket som både før-logon/Fælles og vedvarende, for at opnå denne funktionalitet. Hvis en sådan profil er aktiv, når brugeren logger af, bevares forbindelsen.

#### Opret en Tilslut før logon/Fælles-profil for en Klientpakke

Det følgende er generelle instruktioner for denne type Administratorprofil. For mere detaljerede oplysninger og restriktioner, se Sådan opretter man profiler til Windows*.

1. For brugere af Windows* XP : Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.
2. Indtast din adgangskode, for at åbne Administratorværktøjet.
3. Vælg Opret ny pakke eller Åbn eksisterende pakke. Du kan gennemse foldere, for at lokalisere eksisterende pakker. Klik på OK.
4. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
5. Klik på Tilslut før logon/Fælles.
6. Klik på Tilføj for at åbne Generelle indstillinger.
7. Profilnavn: Indtast et beskrivende profilnavn.
8. WiFi-netværksnavn (SSID): Indtast netværks-ID.
9. Driftstilstand: Netværk (Infrastruktur) vælges som standard.
10. Administratorprofiltype: Tilslut før logon/fælles: Aktiv, når en bruger er logget på. Denne profil deles af alle brugere. Denne profil er allerede valgt.
11. Klik på Næste.
12. Klik på Avanceret for at åbne de Avancerede indstillinger. Konfigurer Avancerede indstillinger, og vend derefter tilbage til disse instruktioner.
13. Klik på OK for at lukke Avancerede indstillinger.
14. Klik på Koncernsikkerhed for at åbne Sikkerhedsindstillinger. Se EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST for oplysninger om 802.1x-sikkerhedskonfiguration.
15. Klik på OK for at gemme profilen og føje den til listen Administratorprofiler.

> BEMÆRK: Hvis der allerede var etableret en vedvarende forbindelse, ignoreres en Tilslut før logon/Fælles-profil, med mindre profilen er konfigureret med både Tilslut før logon/Fælles og Vedvarende forbindelsesvalg.

#### Fjern en Tilslut før logon/Fælles-profil fra en pakke

1. Klik på profilen på fanebladet Vedvarende.
2. Klik på Fjern.

#### Opret en Tilslut før logon/Fælles-profil for en Pakke

Du kan kopiere en eksisterede profil og give kopien et nyt navn. Du kan redigere den nye profil. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at have to lignende profiler. Sådan kopierer man en profil:

1. Vælg profilen.
2. Klik på Kopier.
3. Angiv et nyt profilnavn:
4. Klik på OK.

Den nye profil gemmes. Denne nye profil har samme egenskaber som originalen.

#### Rediger en Tilslut før logon/Fælles-profil for en Pakke

1. Vælg profilen.
2. Klik på Egenskaber.
3. Rediger den nye profils egenskaber iht. instruktionerne givet under Opret en Vedvarende Profil.

Klik på Oprettelse af administratorprofiler til Koncernsikkerhed for yderligere oplysninger.

### Udelukke netværk

Administratorer kan udpege netværk, der skal udelukkes fra tilslutning. Når først et netværk er udelukket, kan kun en administrator fjerne netværket fra udelukkelseslisten. Det udelukkede netværk vises i Administration af udelukkelsesliste og angives med dette ikon:

BEMÆRK: Ikke tilgængelig i Windows Vista*- og Windows* 7-pakker.

Sådan udelukkes et netværk:

1. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
2. Klik på Udeluk.
3. Klik på Tilføj for at åbne Udeluk netværk (SSID).
4. Netværksnavn: Indtast navnet på det netværk, du vil udelukke.
5. Klik på OK for at tilføje netværksnavnet til Udeluk-listen.

Sådan fjernes et netværk fra udelukkelse:

1. Vælg et netværk på udelukkelseslisten.
2. Klik på Fjern. Netværket slettes fra Udeluk-listen.

### Voice over IP (VoIP)-tilslutning

WiFi tilslutningsværktøjet understøtter VoIP tredjeparts soft-telefonprogrammer. Tredjeparts VoIP-applikationer understøtter Voice Codecs. Codecs indeholder generelt en kompressionsmulighed, der sparer båndbredde på netværket. WiFi tilslutningsværktøjet understøtter følgende ITU (International Telecommunications Union) codec-standarder:

> Codec | Algoritme
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Multihastigheds-koder
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | Variabel hastigheds-ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

En administrator kan eksportere VoIP-indstillinger til konfiguration af forskellige codec-datahastigheder og frame-hastigheder for at forbedre talekvaliteten ved VoIP-transmissioner. Sådan opretter du en VoIP-profil:

BEMÆRK: Sørg for, at Voice over IP ikke er deaktiveret i Administratorværktøjet Applikationsindstillinger. Som standard er funktionen aktiveret.

1. Klik på Medtag profiler i denne pakke.
2. Klik på VoIP.
3. Klik på Tilføj for at åbne siden Opret VoIP-profiler.
4. Vælg Codec-båndbredde, applikationsanvendelse og Frame-hastighed. For Taledata:

> G711 har en 10 ms Frame-hastighed med 64 kbps bit-hastighed
> G722 har en 10 ms Frame-hastighed med 64 kbps bit-hastighed
> G723 har en 30 ms Frame-hastighed med enten 5,3 kbps eller 6,4 kbps bit-hastighed
> G726-32 har en 10 ms Frame-hastighed med 32 kbps bit-hastighed
> G728 har en 2,5 ms Frame-hastighed med 16 kbps bit-hastighed
> G729 har en 10 ms Frame-hastighed med 10 kbps bit-hastighed

> Vælg parametre fra rullemenuerne.

> Codec | Brug | Frame-hastighed
> --- | --- | ---
> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE
> - Interaktiv stemme
> - Lydkonference
> - Stemmedata
> - Video
> - Steaming lyd
> - 20
> - 30

5. Klik på OK for at returnere til listen Profil.
6. Klik på Luk for at gemme profilindstillingerne i en pakke.

## Applikationsindstillinger

En administrator kan konfigurere WiFi tilslutningsværktøjets Applikationsindstillinger for at styre, hvordan programmet opfører sig på brugerens computer, og vælge, hvilken grad af kontrol brugerne skal have over forskellige sider af deres trådløse forbindelser. Se Applikationsindstillinger.

## Adapterindstillinger

En administrator kan konfigurere adapterindstillingerne til den trådløse adapter, der er installeret på brugerens computer. Se Adapterindstillinger.

## EAP-FAST A-ID-grupper

BEMÆRK: Denne funktion findes ikke, hvis CCXv4 ikke er valgt i applikationsindstillingerne for administratorværktøjet.

Et A-ID (Authority Identifier) er den RADIUS-server, som tildeler PAC (Protected Access Credential) A-ID-grupper. A-ID-grupper deles af alle brugere af computeren og tillader EAP-FAST-profiler at understøtte flere PAC'er fra flere A-ID'er. A-ID-grupper kan forudkonfigureres af administratoren og defineres via en administratorpakke på en brugers computer. Når en trådløs netværksprofil finder en server med et A-ID inden for samme gruppe som det A-ID, der er angivet i den trådløse netværksprofil, bruger den denne PAC uden en prompt til brugeren.

Sådan tilføjes en A-ID-gruppe:

1. Vælg Inkluder A-ID-grupper.
2. Klik på Tilføj.
3. Angiv et nyt A-ID-gruppenavn.
4. Klik på OK. A-ID-gruppen tilføjes til listen over A-ID-grupper.

Hvis A-ID-gruppen er låst, kan der ikke tilføjes yderligere A-ID'er til gruppen.

Sådan tilføjes et A-ID til en A-ID-gruppe:

1. Vælg en gruppe fra A-ID-gruppelisten.
2. Klik på Tilføj i A-ID-sektionen.
3. Vælg et A-ID.
4. Klik på OK. A-ID'et føjes til listen.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser