İçindekilere Dön

# Gelişmiş Ayarlar

Belirli bir profil için ek parametreler belirlemek üzere Gelişmiş Ayarlar penceresini kullanın.

## Erişim Yöntemi

1. Bir yönetici profili oluşturuyor veya düzenliyorsanız Yönetici Aracı'nı açın. Kişisel profil oluşturuyor veya düzenliyorsanız, ana pencerede Özellikler'i tıklatın.
2. Profiller penceresinde veya sekmesinde, mevcut bir profil için Özellikler'i tıklatın. Yeni bir profil için Ekle'yi tıklatın.
3. Genel Ayarlar penceresinde Gelişmiş...'i tıklatın.

## Gelişmiş Ayarlar Açıklaması

Ad | Açıklama
--- | ---
Otomatik Bağlan | Otomatik (Varsayılan): Kapsama alanı içinde olduğunda Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının bu profile otomatik olarak bağlanması için bu seçeneği belirleyin. Talep Edildiğinde: Ağ kapsama alanı içinde olduğunda bir profile otomatik olarak bağlanmayı engellemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, kablosuz bağlantı için bir ücret ödüyor ve kapsama alanı içine girdiğinizde otomatik olarak bağlanmayı istemiyor olabilirsiniz. WiFi Ağlar listesinde ve Profiller listesinde, ağ şu simgeyle gösterilir ve İsteğe Bağlı bağlantı olduğunu işaret eder (ayrıca el ile bağlantı olarak da adlandırılır).

Ağa bağlanmak için:

1. WiFi Ağlar listesinden ağı seçin.
2. Bağlan düğmesini tıklatın.

Otomatik Alma | Ağ yöneticisinin seçilen profili kolayca başka bilgisayarlara taşımasına olanak verir. Verilen dosya başka bir bilgisayardaki WiFi\AutoImport dizinine yerleştirildiğinde, WiFi bağlantı yardımcı programı, profili otomatik olarak alır. NOT: Bu özellik yalnızca kullanıcı profili yapılandırılırken kullanılabilir. Bu özellik, Yönetici Profilleri yapılandırılırken kullanılamaz.
Bant Seçimi | Burada, bu bağlantı profili için kullanacağınız bandı seçebilirsiniz:

- Karma bant (varsayılan): WiFi bağlantı yardımcı programının bu profili, her iki banttan biriyle, kullanılabilir bir ağa bağlamaya çalışmasını sağlamak için bu seçeneği seçin.
- 2,4 GHz bant: WiFi bağlantı yardımcı programının bu profili sadece 2,4 GHz bandını kullanarak kullanılabilir bir ağa bağlamaya çalışmasını sağlamak için bu seçeneği seçin.
- 5,2 GHz bant: WiFi bağlantı yardımcı programının bu profili sadece 5,2 GHz bandını kullanarak kullanılabilir bir ağa bağlamaya çalışmasını sağlamak için bu seçeneği seçin.

Zorunlu Erişim Noktası | WiFi bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya zorlar. Erişim noktasının MAC adresini (BSSID) yazın; 48-bit, 12 onaltılık basamak. Örneğin, 00:06:25:0E:9D:84. Temizle: Geçerli adresi temizler. NOT: Bu özellik, ad hoc çalıştırma modu kullanılırken geçerli değildir.
Parola Koruması |

1. Bu profili parola ile koru (en çok 10 karakter): Bu profil için bir parola etkinleştirmek üzere bu seçeneği belirleyin. Varsayılan ayar, parolasız profil için olan seçeneğin işaretlenmemiş olmasıdır.
2. Parola: Parolayı yazın. Girilen parola karakterleri ekranda yıldız karakterleri şeklinde görüntülenir.
3. Parolayı Doğrula: Parolayı yeniden girin.

NOT: Bu parolayı not etmeyi unutmayın. Parola unutulduğu takdirde sıfırlanamaz.

Otomatik Uygulama Başlatma | Profile bağlandığınızda, otomatik olarak bir toplu iş dosyasını, yürütülebilir dosyayı ya da komut dosyasını başlatır. Örneğin, kablosuz ağa her bağlandığınızda otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunu başlatmak isteyebilirsiniz.

1. Otomatik Uygulama Başlatmayı Etkinleştir'i tıklatın.
2. Başlatmak istediğiniz programın adını yazın ya da dosyayı sabit diskinizde bulmak için Gözat'ı tıklatın.
3. Gelişmiş Ayarlar'ı kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

Bağlantıyı Koru | Bağlantıyı Koru seçeneği, oturum kapatıldıktan sonra kullanıcı profilinin kablosuz bağlantıyı sürdürmesini sağlar. Bağlantıyı Koru seçeneği işaretliyse ve Sürekli bir profil varsa, oturum kapatılırken Sürekli profil uygulanmaz. Sürekli profil yalnızca bu profille bağlantı kesildiğinde uygulanır.

NOT: Bu seçenek, Nortel VPN istemcisindeki "Logoff on Connect" (Bağlanınca Oturumu Kapat) seçeneğiyle birlikte kullanılabilir.

NOT: Bu özellik yalnızca kullanıcı profili yapılandırılırken kullanılabilir. Bu özellik, Yönetici Profilleri yapılandırılırken kullanılamaz.

Kullanıcı Adı Biçimi | Kullanıcı Adı Biçimi: Yönetici, kimlik doğrulama sunucusu için kullanıcı adı biçimini seçebilir. Seçenekler şunlardır:

- kullanıcı (varsayılan)
- kullanıcı@etkialanı
- kullanıcı@etkialanı.com
- ETKİALANI\kullanıcı

NOT: Bu özellik yalnızca Yönetici Profilleri yapılandırılırken kullanılabilir. WiFi Profil Oluşturma sayfası aracılığıyla profil oluştururken kullanılamaz.

PLC Etki Alanı Denetimi | Oturum Öncesi Etki Alanı Denetimi: Bu ayar sadece Yönetici Aracı kullanırken ve sadece Oturum Öncesi/Ortak profilini oluşturmayı seçtiğinizde görüntülenir. Seçenekler şunlardır:

- Etki Alanı Sunucusunun Varlığını Denetle: Bir etki alanıyla iletişim halindeyken Oturum Öncesi Bağlantı (PLC) profili kullanıldığında, kullanıcı tarafından oturum açma işlemi tamamlanmadan önce etki alanı sunucusunun varlığı doğrulanır. Sunucu bulunamazsa, oturum açma işlemi bir ya da birkaç dakikalığına gecikmeye uğrayabilir.
- Oturum açma işlemiyle devam et: Oturum açma işlemi normal şekilde sürer. Sunucu varlığı kontrol edilmez.

NOT: Bu özellik yalnızca Yönetici Profilleri yapılandırılırken kullanılabilir. WiFi Profil Oluşturma sayfası aracılığıyla profil oluştururken kullanılamaz.

Tamam | Ayarları kaydedip pencereyi kapatmanızı sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi