Retour à la table des matières

# Gestion des profils

REMARQUE : cette section décrit les profils créés avec l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi. Pour les utilisateurs/clients exécutant Windows* XP, ces profils ne sont pas utilisés par le Service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows* XP.

REMARQUE : Tout au long de cette aide, les termes « sans fil » et « WiFi » sont utilisés indifféremment.

- Qu'est-ce qu'un profil ?
- Types de profils
- Liste des profils
- Icônes de profil
- Connexion à un profil
- Création d'un nouveau profil
- Modifier un profil existant
- Supprimer un profil
- Configurer un mot de passe de profil
- Importation et exportation de profils

# Qu'est-ce qu'un profil ?

Un profil est un groupe de paramètres réseau enregistré. Les profils sont affichés dans la Liste des profils. Les profils sont très utiles lorsque vous passez d'un réseau sans fil à un autre. Un profil différent peut être configuré pour chaque réseau sans fil. Les paramètres de profil incluent le nom (SSID), le mode opérationnel et les paramètres actuels du réseau.

Un profil est créé lors d'une connexion à un réseau sans fil.

1. Sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux WiFi.
2. Cliquez sur Connexion.
3. Si le réseau sans fil requiert un mot de passe WEP ou une clé de chiffrement, vous êtes invité à fournir cette information avant d'établir la connexion. Pour modifier les options de sécurité, cliquez sur Avancé pour ouvrir les Configuration des paramètres WiFi.
4. Cliquez sur OK pour vous connecter. Un profil est créé et ajouté à la Liste des profils.

L'Assistant Création d'un profil WiFi vous aide à configurer les paramètres requis pour la connexion au réseau sans fil. Une fois terminé, le profil est enregistré et ajouté à la Liste des profils. Les paramètres sans fil étant enregistrés, vous serez connecté automatiquement la prochaine fois que vous vous trouverez à proximité de ce réseau sans fil.

## Types de profils

Deux types de profils peuvent être utilisés pour se connecter à un réseau sans fil. Ces profils sont les suivants :

- Profils utilisateur : ces profils sont créés par des utilisateurs individuels. Si plusieurs utilisateurs utilisent un même ordinateur, chaque utilisateur doit créer ses propres profils utilisateur. Les profils sans fil créés par un utilisateur ne sont pas accessibles par les autres utilisateurs de l'ordinateur.
- Profils d'administration : si un ou plusieurs profils doivent être partagés entre les différents utilisateurs d'un ordinateur, vous devez installer l'outil Administration système pour créer des profils d'administration. Reportez-vous à la section Profils d'administration pour davantage d'informations.

## Liste des profils

La Liste des profils répertorie les profils existants. Lorsque vous venez à portée d'un réseau sans fil, l'utilitaire de connexion WiFi recherche un profil correspondant dans la Liste des profils. Si un profil correspondant existe, la connexion au réseau est établie automatiquement.

### Flèches de priorité de la Liste des profils

- Utilisez la flèche vers le haut pour déplacer un profil sélectionné vers le haut de la Liste des profils.
- Utilisez la flèche vers le bas pour déplacer un profil sélectionné vers le bas de la Liste des profils.

## Icônes de profil

Les icônes d'état d'un profil réseau indiquent si la carte est associée à un réseau, le mode opérationnel utilisé et si le chiffrement est activé pour la sécurité. Elles sont affichées en regard du nom du profil dans la Liste des profils.

Nom | Description
--- | ---
Nom du profil | Le nom du profil représente votre nom pour ce réseau. Entrez tout nom vous permettant d'identifier facilement ce réseau. Vous pouvez entrer par exemple Réseau de la maison, Café de la rue X, etc.
Nom du réseau | Nom du réseau sans fil (SSID) ou de l'ordinateur.
Icônes de connexion : les icônes d'état de profil réseau indiquent les différents états de connexion de la carte à un réseau sans fil, le mode opérationnel utilisé et si la sécurité réseau est utilisée.
| Cercle bleu : La carte WiFi est associée à un point d'accès ou un ordinateur (mode Poste à poste [ad hoc]). Si la sécurité 802.1X du profil est activée, cela indique que la carte WiFi est associée et authentifiée.
| Indique le mode Réseau (Infrastructure).
| Indique le mode Poste à poste (ad hoc).
| Indique un profil d'administration.
| Le réseau sans fil utilise un chiffrement de sécurité.
| Indique que ce réseau se trouve dans la liste Exclure, qu'il est, par exemple, paramétrer pour une connexion manuelle plutôt qu'automatique. L'utilisateur doit se connecter manuellement à un réseau se trouvant dans la liste des exclusions.
Flèches | Utilisez les flèches pour organiser les profils selon l'ordre désiré pour la connexion automatique.

- Flèche vers le haut : permet de déplacer un profil sélectionné vers le haut de la Liste des profils.
- Flèche vers le bas : permet de déplacer un profil sélectionné vers le bas de la Liste des profils.

Connecter | Connecte le profil sélectionné pour le réseau sans fil.
Ajouter | Ouvre les paramètres généraux de création de profil WiFi utilisés pour créer un nouveau profil. Reportez-vous à la section Créer un nouveau profil pour davantage d'informations.
Supprimer | Permet de supprimer un profil sélectionné de la Liste des profils. Reportez-vous à la section Supprimer un profil pour davantage d'informations.
Propriétés | Permet de modifier le contenu d'un profil existant. Vous pouvez également double-cliquer sur un profil dans la Liste des profils pour le modifier. Reportez-vous à la section Modifier un profil existant pour davantage d'informations.
| Exporter/Importer : permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur depuis et vers la Liste des profils. Les profils sans fil peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils. Reportez-vous à la section Importation ou exportation de profils pour davantage d'informations.
Fermer | Ferme la fenêtre de gestion des profils.
Aide ? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

## Connexion à un profil

Lorsque vous êtes à proximité d'un réseau sans fil pour lequel un profil correspondant existe, la connexion à ce réseau est établie automatiquement. Si un réseau ayant un profil de priorité inférieure est également à portée de votre carte, vous pouvez forcer une connexion avec ce profil de priorité moindre. Pour ce faire, utilisez l'utilitaire de connexion WiFi ou l'icône de la barre des tâches.

Connexion manuelle à un profil à partir de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi :

1. Double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour ouvrir la fenêtre principale.
2. Cliquez sur Profils pour ouvrir la Liste des profils.
3. Sélectionnez le profil dans la Liste des profils.
4. Cliquez sur Connexion. Souvenez-vous que la connexion n'est possible que si le réseau sans fil est à portée de la carte.

Connexion manuelle à un profil à partir de la barre des tâches :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches.
2. Cliquez sur Connexion au profil.
3. Sélectionnez un profil.
4. Cliquez pour établir la connexion.

## Création d'un nouveau profil

Sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux WiFi. Cliquez sur Connexion. L'Assistant Création d'un profil WiFi vous guide dans les étapes nécessaires à la création d'un profil et de connexion au réseau. Au cours de ce processus, les paramètres de sécurité de création d'un profil WiFi essaient de détecter les paramètres de sécurité appropriés pour la connexion.

Pour créer un nouveau profil et se connecter à un réseau sans fil :

1. Dans la fenêtre principale de l'utilitaire Intel® PROSet/Wireless WiFi, cliquez sur le bouton Profils.
2. Dans la page Profil, cliquez sur Ajouter pour ouvrir les paramètres généraux de création d'un profil WiFi. (Reportez-vous à la section Paramètres généraux pour davantage d'informations.)
3. Nom du profil : entrez un nom de profil descriptif.
4. Nom du réseau WiFi (SSID): entrez le nom du réseau du réseau WiFi
5. Sélectionnez le mode de fonctionnement : Réseau (Infrastructure) ou Poste à poste (ad hoc).
6. Cliquez sur le bouton Avancé pour configurer les options suivantes :

- Connexion automatique : sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement ou manuellement à un profil.
- Importation automatique : l'administrateur réseau peut exporter un profil vers un autre ordinateur.
- Sélection de bande : sélectionnez la(les) bande(s) sur laquelle (lesquelles) établir les connexions réseau.
- Point d'accès obligatoire : sélectionnez cette option pour associer la carte sans fil à un point d'accès spécifique.
- Protection par mot de passe : sélectionnez cette option pour protéger un profil avec un mot de passe.
- Lancement automatique d'application : spécifiez un programme à démarrer lorsqu'une connexion sans fil est établie.
- Maintenir la connexion : sélectionnez cette option pour rester connecté à un profil utilisateur après la fermeture de session.

7. Dans la page Paramètres généraux, cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité.
8. Sélectionnez Sécurité personnelle ou Sécurité d'entreprise pour choisir les options d'authentification réseau et de chiffrement des données. Options Entrez les paramètres de la clé de chiffrement et configurez les paramètres 802.1X nécessaires.
9. Cliquez sur OK lorsque la configuration des paramètres du profil est terminée. Pour modifier ou vérifier les paramètres du profil, cliquez sur le bouton Précédent.
10. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi détecte automatiquement l'ajout du nouveau profil et tente automatiquement d'établir une connexion avec ce nouveau profil.
11. Pour vous connecter manuellement à ce profil, cliquez sur Connexion. L'icône de connexion affiche l'état actuel de la connexion. Le nom du réseau, les vitesses de transmission et de réception et la qualité du signal sont également affichés.

## Modifier un profil existant

Pour modifier un profil existant :

1. Cliquez sur Profils... sur la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Sélectionnez le profil à modifier dans la liste des profils.
3. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux Propriétés du profil WiFi.
4. Utilisez les boutons Suivant et Précédent pour naviguer entre les paramètres généraux et les paramètres de sécurité du profil sans fil :

- Paramètres généraux : Reportez-vous à la section Paramètres généraux pour davantage d'informations.
- Paramètres de sécurité : Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres actuels et quitter. Cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les modifications.

## Supprimer un profil

Pour supprimer un profil :

1. Cliquez sur Profils... sur la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer. Le message suivant s'affiche : Les profils sélectionnés seront supprimés de façon définitive. Voulez-vous continuer ?
4. Cliquez sur Oui. Le profil est supprimé de la Liste des profils.

Si vous êtes toujours connecté au réseau :

1. Cliquez sur Profils sur la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet Wireless WiFi.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer. Le message suivant s'affiche : Les profils sélectionnés seront supprimés de façon définitive. Voulez-vous continuer ?
4. Cliquez sur Oui. Le message suivant s'affiche : <nom du profil> est actif et sera supprimé définitivement. Voulez-vous continuer ?
5. Cliquez sur Oui. Le profil est supprimé de la Liste des profils.

REMARQUE : si le profil est protégé par mot de passe, vous devez saisir ce mot de passe avant de pouvoir modifier ou supprimer les paramètres du profil. Si vous ou l'administrateur ne connaissez pas le mot de passe, il n'existe aucun processus permettant de réinitialiser le mot de passe.

## Configurer un mot de passe de profil

Pour protéger un profil existant par mot de passe :

1. Cliquez sur Profils... sur la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux Propriétés du profil.
4. Cliquez sur Avancé pour ouvrir les Paramètres avancés.
5. Cliquez sur Protection par mot de passe pour ouvrir les Paramètres de protection par mot de passe.
6. Cliquez sur Protéger ce profil par mot de passe (10 caractères maximum)
7. Mot de passe : Entrez le mot de passe.
8. Confirmer le mot de passe : entrez à nouveau le mot de passe.
9. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et revenir à la fenêtre Paramètres généraux.
10. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre principale.

## Importation et exportation de profils

Cette fonctionnalité permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur depuis et vers la Liste des profils. Les profils sans fil peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils.

Un administrateur peut définir les profils devant être importés automatiquement dans la Liste des profils. Intel® PROSet/Wireless WiFi recherche constamment les nouveaux fichiers de profils dans le dossier d'importation du disque dur. Seuls les profils activés en sélectionnant l'option Activer l'importation automatique de la page Paramètres avancés peuvent être importés automatiquement. Si un profil du même nom existe déjà dans la Liste des profils, une invite s'affiche vous demandant d'accepter ou de rejeter le profil importé. Si vous l'acceptez, le profil existant est remplacé. Tous les profils utilisateur sont placés au bas de la Liste des profils.

REMARQUE : reportez-vous à la section Modules d'administration pour davantage d'informations sur l'exportation des profils d'administration.

### Importer des profils dans la Liste des profils

Pour importer des profils manuellement :

1. Cliquez sur Importer dans la page Profils.
2. Sélectionnez les fichiers de profil à importer.
3. Cliquez sur Importer.
4. Vous êtes notifié que l'importation du profil sélectionné a réussi.

### Exportation de profils de la Liste des profils

1. Sélectionnez un ou plusieurs profils dans la liste.
2. Sélectionnez Exporter pour exporter un ou plusieurs profils de la Liste des profils.
3. Sélectionnez le dossier de destination. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le répertoire de destination sur votre disque dur. Le lecteur C:\ est le répertoire par défaut.
4. Cliquez sur OK pour exporter le profil sélectionné. La notification suivante s'affiche : Exportation des profils sélectionnés dans le dossier de destination réussie : C:\.

Pour sélectionner plusieurs profils, procédez comme suit :

1. Mettez un profil en surbrillance à l'aide de la souris.
2. Appuyez sur la touche Ctrl.
3. Cliquez sur chaque profil à sélectionner. Suivez les instructions de l'étape 2 ci-dessous pour exporter des profils multiples.

### Profils protégés par mot de passe

Importez et exportez automatiquement les profils utilisateur protégés par mot de passe sur les systèmes distants. Si un profil est protégé par mot de passe, le mot de passe correspondant doit être fourni avant de pouvoir modifier le profil. Reportez-vous à la section Configurer un mot de passe de profil pour davantage d'informations.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité