К содержанию

# Список сетей WiFi

В списке "Сети WiFi" представлены сети WiFi, находящиеся в диапазоне работы адаптера. Для обновления списка щелкните Обновить, после чего будет выполнен поиск сетей WiFi.

## Доступ

Список доступных сетей отображается в главном окне утилиты.

Имя | Описание
--- | ---
Сети WiFi ( ) | Число в скобках определяет количество беспроводных сетей, обнаруженных в диапазоне работы беспроводного адаптера.
| Сила сигнала сетевой точки доступа беспроводной сети или компьютера (режим одноранговой сети [ad hoc]). Значки индикатора силы сигнала указывают на доступность беспроводной сети или компьютера для подключения, но все еще не подключенных к точке доступа или компьютеру (режим одноранговой сети [ad hoc]).
Имя сети | Имя сети (SSID): Имя сети, к которой подключен адаптер. Имя сети (SSID) должно быть таким же, что и имя SSID точки доступа. Если точка доступа не делает широковещательную рассылку своего сетевого имени (SSID) или адаптер WiFi получает имя сети от безымянной точки доступа, в списке сетей WiFi отобразится <не широковещательный SSID>. Для подключения к сети с параметром <не широковещательный SSID> нужно предварительно создать новый профиль. После подключения в списке сетей WiFi все еще будет отображен <не широковещательный SSID>. Ассоциированный профиль SSID можно найти в списке профилей.
Состояние | Извещение о том, что адаптер подключен к сети WiFi. После подключения состояние меняется на Подключено.
| Профили: Идентифицирует подключенную сеть WiFi, имеющую профиль в списке профилей.
| Сеть WiFi работает в режиме (Infrastructure).
| Сеть WiFi работает в режиме одноранговой сети (ad hoc).
| В сети WiFi используется защита шифрованием.
| Полоса частот при работе беспроводной сети (802.11a, 802.11b, 802.11g или 802.11n).
| Сеть WiFi находится в списке исключений или профиль сконфигурирован для подключения вручную. После настройки профиля на подключение вручную, подключение к сети или к точке доступа более не будет выполняться автоматически. Дважды щелкните сеть типа в списке для подключения к ней.
Подключить (Отключить) | Щелкните для подключения к сети WiFi. После выполнения подключения надпись на кнопке меняется на Отключить. Перечисляет имена доступных сетей и профилей. Значки состояния сети отображают текущее состояние соединения.

- Если выбранная сеть имеет аутентификацию 802.11X, будет открыта мастера профилей "Общие настройки". Если сеть не имеет WEP-защиты (открытая), не имеет 64- или 128-битного WEP-шифрования или PSK, нажмите кнопку Подключить.
- Если требуется предварительно опубликованный ключ (PSK) или пароль WEP, перед подключением у вас будет запрошена необходимая информация. Если нужно добавить параметры защиты, выберите Дополнительно для открытия страницы "Общие настройки" менеджера создания профилей WiFi. Дополнительную информацию см. в разделе Первое подключение.

Свойства | Предоставляет подробные сведения о подключенной сети и ее точках доступа. Подробную информацию см. в разделе Свойства сети.
Обновить | Обновляет список доступных сетей. Если любые новые сети станут доступны в диапазоне работы адаптера, список будет обновлен для отображения имен новых сетей.
Профили | Открывает окно Профили, в котором можно управлять существующими профилями.
Вкл. WiFi / Выкл. WiFi | Включение и отключение радиосвязи WiFi. Дополнительную информацию см. в разделе Вкл./Выкл. WiFi.
Закрыть | Закрывает главное окно утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств