Voltar ao Índice

# Detalhes da conexão de rede

Quando conectado a uma rede WiFi, clique no botão Detalhes... na janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi para ver os detalhes da conexão.

## Detalhes da conexão WiFi

Nome | Descrição
--- | ---
Nome de perfil | Nome do perfil WiFi.
Nome da rede | Nome da rede (SSID) da conexão atual.
Qualidade do sinal | Um sinal de RF (radiofrequência) pode ser avaliado por dois componentes:

- intensidade do sinal (quantidade)
- qualidade do sinal

A qualidade do sinal é determinada por uma combinação de fatores. Basicamente, é formada pela intensidade do sinal e pela proporção do ruído de RF presente. O ruído de RF ocorre naturalmente na natureza e artificialmente pelos equipamentos elétricos. Se a quantidade de ruído de RF for alta, ou a intensidade do sinal for baixa, isso resultará em um sinal mais baixo para a taxa de ruído, que causa uma qualidade de sinal inferior. Com uma relação sinal/ruído baixa, é difícil para o receptor de rádio distinguir entre as informações dos dados contidos no sinal e o próprio ruído.

Intensidade do sinal | As barras do ícone da intensidade do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador WiFi e o ponto de acesso ou computador, no modo dispositivo a dispositivo (ad-hoc). O número de barras verdes verticais indica a intensidade dos sinais de transmissão e recepção.

NOTA: A intensidade do sinal do PA mais próximo é exibida, nas redes que contêm vários PAs.

A Intensidade do sinal varia de Excelente a Fora da faixa. Os seguintes fatores afetam a intensidade do sinal:

- A qualidade do sinal diminui com a distância e é afetada por barreiras metálicas e de concreto.
- Os objetos metálicos refletem sinais que podem provocar interferência.
- Outros dispositivos elétricos podem causar interferência.

Endereço IP | Endereço IPv4: Endereço IP (Internet Protocol) para a conexão atual.
Endereço IPv6: O endereço IP de última geração tem compatibilidade ascendente e é projetado para corrigir problemas de segurança de dados com o IPv4. O IPv6 aumenta o espaço de endereço, de 32 para 128 bits, para um número ilimitado de redes e sistemas. Ele também tem suporte para parâmetros da Qualidade de Serviço (QoS) para áudio e vídeo em tempo real.
Endereço MAC do adaptador | Endereço MAC (Media Access Control) do adaptador WiFi.
Banda | Indica a banda sem fio da conexão atual.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Número de antenas em uso | Indica o número de antenas atualmente em uso. Esse número depende da(s) faixa(s) que as diversas redes estiverem usando no momento, do modo de transmissão/recepção em uso nessas faixas, da intensidade do sinal e das capacidades do(s) ponto(s) de acesso. O usuário não tem controle direto sobre esse parâmetro.
Taxas de dados suportadas | Taxas nas quais o adaptador WiFi pode enviar e receber dados. Mostra a velocidade em Mbps para a frequência que está sendo usada.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11
- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2

Rádiofrequência | Exibe a frequência da conexão sem fio atual.

- 802.11a: 5,15 GHz a 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
- 802.11n: 2,400 GHz a 5,00 GHz

Nº do canal | Mostra o canal de transmissão e recepção.
Autenticação de rede | Exibe os modos Aberta, Compartilhada, WPA*-Pessoal, WPA2*-Pessoal, WPA-Empresa e WPA2-Empresa. Mostra a autenticação usada pelo perfil atualmente em uso. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Criptografia de dados | Exibe Nenhum, WEP, TKIP ou AES-CCMP. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Tipo de autenticação do 802.1X | Exibe Nenhum, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Protocolo de autenticação 802.1X | Exibe Nenhum, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ou TLS. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Versão do CCX | Versão da Cisco Compatible Extensions nessa conexão sem fio.
Potência Tx atual | Este é o nível de potência atual em que o adaptador WiFi está transmitindo, em miliwatts.
Níveis de potência suportados | Estes são os níveis de potência que o adaptador WiFi pode transmitir. Esta informação é divulgada em uma faixa e varia de acordo com o adaptador.
Endereço MAC do ponto de acesso | Endereço MAC (Media Access Control) do ponto de acesso associado.
Ponto de acesso obrigatório | Exibe Nenhum, se não está ativado. Se ativado na Configuração do PA obrigatório, o endereço MAC do ponto de acesso será exibido. Esta opção instrui o adaptador sem fio a conectar-se a um ponto de acesso usando um endereço MAC específico (12 dígitos hexadecimais de 48 bits, por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Nome do PA | O nome do ponto de acesso. Esse nome é definido por quem estiver configurando o ponto de acesso e geralmente é limitado a 32 caracteres. NOTA: Este parâmetro só será visível se o suporte para IPv6 estiver instalado no Windows* XP.
Endereço IPV4/IPV6 do PA: | É o endereço IP (IPv4 ou IPv6 ) do ponto de acesso. O IPv6 é o padrão de endereços IP da próxima geração que tem compatibilidade retroativa e foi criado para resolver problemas de segurança de dados com o IPv4. O IPv6 aumenta o espaço de endereço, de 32 para 128 bits, para um número ilimitado de redes e sistemas. Ele também tem suporte para parâmetros da Qualidade de Serviço (QoS) para áudio e vídeo em tempo real.

NOTA: Este parâmetro só estará visível quando existir uma conexão estabelecida com um ponto de acesso Cisco System.

Intensidade do sinal do PA | Esta é a intensidade do sinal recebido do ponto de acesso, no adaptador. Este valor é expresso em miliwatts (mW) e pode estar na faixa de picowatts. Esse valor varia, de acordo com a distância entre o PA e o adaptador, com os obstáculos que podem interferir no sinal e com o nível de potência em que o PA estiver transmitindo.

NOTA: Este parâmetro só estará visível quando existir uma conexão estabelecida com um ponto de acesso Cisco System.

Nível de ruído do PA | O nível de ruído de radiofreqüência (RF) presente no ambiente, que costuma interferir no sinal do ponto de acesso. O ruído de RF se origina em fontes naturais e de eletricidade. NOTA: Este parâmetro só estará visível quando existir uma conexão estabelecida com um ponto de acesso Cisco System.
Reparar | Atualiza o Endereço IP. Se ocorrerem problemas ao acessar a rede, verifique se o endereço IP é válido. Se esse endereço for 0.0.0.0 ou 169.x.x.x, provavelmente não será válido. Se a rede estiver configurada com a atribuição automática de endereço de rede, clique em Reparar e solicite um novo endereço IP.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade