กลับไปที่สารบัญ

# ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ

ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันของอแด็ปเตอร์ WiFi ของคุณ ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อจะแสดงอยู่ในหน้าต่างหลักของยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiFi นอกจากนี้ ไอคอนแถบงานยังแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไอคอนในแถบงาน

ไอคอน | คำอธิบาย
--- | ---
| ปิด WiFi : วิทยุของอแด็ปเตอร์ WiFi ถูกปิด คลิกปุ่ม เปิด WiFi เพื่อเปิดวิทยุ
| แสดงปัญหาการเชื่อมต่อ รวมทั้งความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้อง
| กำลังค้นหาเครือข่าย WiFi: อแด็ปเตอร์ WiFi กำลังค้นหาเครือข่าย WiFi ที่ใช้ได้ ไอคอนภาพเคลื่อนไหว:
| ไม่พบเครือข่าย WiFi: อแด็ปเตอร์ไม่พบเครือข่าย WiFi ที่ใช้ได้
| พบเครือข่าย WiFi: พบเครือข่าย WiFi ที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้ ซึ่งแสดงอยู่ใน รายการเครือข่าย WiFi
| กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi: คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย WiFi เส้นโค้งทรงพระจันทร์เสี้ยวจะสลับระหว่างสีเขียวกับสีขาว จนกว่าจะได้รับที่อยู่ IP หรือมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเกิดขึ้น
| เชื่อมต่อเครือข่าย WiFi: คุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย WiFi ชื่อเครือข่าย ความเร็ว คุณภาพสัญญาณ และที่อยู่ IP จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบัน คลิกปุ่ม รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดของการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบัน
ชื่อเครือข่าย | ชื่อ (ชื่อส่วนกำหนดค่าหรือ SSID): ชื่อของเครือข่ายที่อแด็ปเตอร์เชื่อมต่ออยู่ คอลัมน์ชื่อจะแสดง SSID หรือชื่อส่วนกำหนดค่า หากมีส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย
คุณภาพของสัญญาณ | แถบบนไอคอนแสดงความเข้มของสัญญาณระบุถึงคุณภาพของการรับส่งสัญญาณระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณกับจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ในโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) จำนวนแถบสีเขียวแนวตั้งแสดงถึงความเข้มของสัญญาณรับส่ง หมายเหตุ: จะแสดงความเข้มของสัญญาณสำหรับ จุดเชื่อมต่อ ที่ใกล้ที่สุด สำหรับเครือข่ายที่มี AP หลายตัว

ความเข้มของสัญญาณจะมีช่วงตั้งแต่ดีเยี่ยมจนถึงอยู่นอกพื้นที่ ปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อความเข้มของสัญญาณ:

- คุณภาพของสัญญาณจะลดลงตามระยะทาง และได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะและคอนกรีต
- วัตถุที่เป็นโลหะอาจสะท้อนสัญญาณและก่อให้เกิดการรบกวน
- อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจก่อให้เกิดการรบกวนเช่นกัน

คุณสมบัติ | แสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ ดูรายละเอียดใน คุณสมบัติเครือข่าย
เปิด WiFi/ ปิด WiFi/เปิด WiFi, ปิด 802.11a | ระบุสถานะของวิทยุ WiFi, เปิดหรือปิด รายการแบบหล่นลงนี้ยังให้คุณเปิดหรือปิดสวิตช์วิทยุอีกด้วย รายการแบบหล่นลงนี้อาจมีตัวเลือกที่สาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอแด็ปเตอร์ WiFi และคอมพิวเตอร์ OEM: เปิด WiFi, ปิด 802.11a หากมีอยู่ คุณจะสามารถเปิดวิทยุ WiFi (แบนด์ b หรือ g) แต่ปิดแบนด์ 802.11a ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เปิดหรือปิดวิทยุ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้
ปิด | ปิดหน้าต่างหลัก

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์