Voltar ao índice

# Especificações

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Factor de forma | Mini placa média e Mini placa completa PCI Express*
Dimensões | Mini placa completa: Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Factor de forma | Mini placa média e Mini placa completa PCI Express*
Dimensões | Mini placa completa: Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Banda de frequência | 2,5-2,7 GHz (Perfil 3A)
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Meio sem fios | Modo duplex: Operações TDD | OFDMA escalável (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
permutação da subportadora: PUSC | Larguras de banda do canal: 5 MHz e 10 MHz
Conjunto de funcionalidades da rede WiMAX | SPWG/NWG Versão 1.0 SPWG/NWG Versão 1.5
Desempenho da velocidade | 10 Mbps DL e 4 Mbps UL @ pico de velocidade (Desempenho OTA, canal 10MHz)
Potência de saída do transmissor RF | Compatível com a classe de potência 2
WiMAX Geral
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Conformidade standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funcionalidades do perfil do sistema WiMAX | Mobile WiMAX versão 1, Wave II Perfil 3A
Segurança | Protocolo de gestão de chaves (PKMv2)
Encriptação | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits baseado na encriptação AES

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Factor de forma | Mini placa média ou mini placa completa PCI Express*
SKUs | Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini placa: Largura 50,80 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,41-2,474 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5150 Apenas Tx: 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi Geral
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Encriptação | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Banda de frequência | 2,5-2,7 GHz (Perfil 3A)
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Meio sem fios | Modo duplex: Operações TDD | OFDMA escalável (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
permutação da subportadora: PUSC | Larguras de banda do canal: 5 MHz e 10 MHz
Conjunto de funcionalidades da rede WiMAX | SPWG/NWG Versão 1.0 SPWG/NWG Versão 1.5
Desempenho da velocidade | 10 Mbps DL e 4 Mbps UL @ pico de velocidade (Desempenho OTA, canal 10MHz)
Potência de saída do transmissor RF | Compatível com a classe de potência 2
WiMAX Geral
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Conformidade standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funcionalidades do perfil do sistema WiMAX | Mobile WiMAX versão 1, Wave II Perfil 3A
Segurança | Protocolo de gestão de chaves (PKMv2)
Encriptação | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits baseado na encriptação AES

## Intel® WiFi Link 5100 e Intel® WiFi Link 5300

Factor de forma | Mini placa média e Mini placa completa PCI Express*
Dimensões | Mini placa completa: Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Factor de forma | Mini placa média e mini placa completa PCI Express*
SKUs | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini placa: Largura 50,80 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 2,41-2,474 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Canal 1-11 (EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa) Canais 4-12 (Outros países, dependendo do país)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bits) and Windows Vista* (32 e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Encriptação | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Factor de forma | Mini Placa PCI Express*
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Esta é uma versão do Intel Wireless WiFi 4965AGN com capacidades 8-2.1n desactivadas. 802.11n refere-se a: IEEE P802.11n/D2.0 Alteração provisória da NORMA [PARA] Tecnologias de Informação-Telecomunicações e intercâmbio de informação entre sistemas-Redes locais e metropolitanas-Requisitos específicos-Parte 11: Especificações Wireless LAN Medium Access Control (MAC) e Physical Layer (PHY): Melhorias para Maior Produtividade.

Factor de forma | Mini Placa PCI Express
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (consoante o país) | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Factor de forma | Mini Placa PCI Express
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 sem sobreposição, consoante o país | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Factor de forma | Mini Placa PCI Express
Dimensões | Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Canal 1-11 (Apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos |

- Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits)
- Windows Vista* (32 bits e 64 bits)
- Windows* 7 (32 bits e 64 bits)

Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade