Terug naar inhoud

# Details van netwerkverbinding

Wanneer u verbinding hebt met een WiFi-netwerk, kunt u op de knop Details... in het hoofdvenster van het hulpprogramma Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding klikken om de details van de netwerkverbinding weer te geven.

## Details WiFi-verbinding

Naam | Omschrijving
--- | ---
Profielnaam | Naam van het WiFi-profiel.
Netwerknaam | De naam van het netwerk (SSID) waarmee verbinding is gemaakt.
Signaalkwaliteit | Voor de beoordeling van een RF-signaal (Radiofrequentie) zijn er twee criteria:

- signaalsterkte (kwantiteit)
- signaalkwaliteit

De kwaliteit van het signaal wordt bepaald door een combinatie van factoren. De kwaliteit is in hoofdzaak afhankelijk van de signaalsterkte en de aanwezigheid van RF-ruis. RF-ruis treedt op in de natuur en wordt opgewekt door elektrische apparaten. Als de hoeveelheid RF-ruis hoog is of de sterkte van het signaal laag is, zal de kwaliteit van het signaal achteruitgaan. Met een lagere signaalkwaliteit is het moeilijker voor de radio-ontvanger om de gegevens in het signaal te onderscheiden van de ruis.

Signaaltest | Het pictogram voor de signaalsterkte geeft de kwaliteit van het signaal aan bij het verzenden en ontvangen van pakketten tussen de WiFi-adapter en het toegangspunt of de computer in de ad-hocmodus. Het aantal verticale groene staven geeft de kwaliteit aan.

Opmerking: De signaalsterkte wordt weergegeven voor het dichtstbijzijnde toegangspunt in netwerken met meerdere toegangspunten.

Waarden voor de signaalsterkte kunnen uiteenlopen van Uitstekend tot Buiten bereik. De volgende factoren hebben invloed op de signaalsterkte:

- Naarmate de afstand toeneemt, neemt de signaalkwaliteit af. Daarnaast kan de kwaliteit van het signaal worden beïnvloed door metalen voorwerpen en betonnen muren.
- Metalen objecten kunnen signalen reflecteren en interferentie veroorzaken.
- Andere elektrische apparaten kunnen voor interferentie zorgen.

IP-adres | IPv4-adres: IP-adres (Internet Protocol) voor de huidige verbinding.
IPv6-adres: De nieuwe generatie IP-adressen is compatibel met IPv4 en is bedoeld om beveiligingsproblemen in IPv4 te verhelpen. In IPv6 is de adresruimte vergroot van 32 naar 128 bits, zodat een ongelimiteerd aantal netwerken en systemen van adressen kan worden voorzien. Tevens wordt ondersteuning geboden voor QoS-parameters (Quality of Service) voor real-time audio en video.
MAC-adres van adapter | Het MAC-adres (Media Access Control) van de WiFi-adapter.
Band | Geeft aan welke band wordt gebruikt voor de huidige draadloze verbinding.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Aantal antennes in gebruik | Geeft aan hoeveel antennes op dit moment in gebruik zijn. Dit aantal is afhankelijk van de band(en) die op dit moment in de verschillende netwerken worden gebruikt, de ontvangst- en verzendmodi die voor die banden worden gebruikt, de signaalsterkte en de mogelijkheden van de toegangspunten. De gebruiker heeft geen directe controle over deze parameter.
Ondersteunde gegevenssnelheden | Snelheden waarmee de WiFi-adapter gegevens kan versturen en ontvangen. Toont de snelheid in Mbps bij de gebruikte frequentie.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 en 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 en 11
- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2

Radiofrequentie | Geeft aan welke frequentie wordt gebruikt voor de huidige draadloze verbinding.

- 802.11a: 5,15 GHz tot 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 tot 2,4835 GHz (verschillend per land)
- 802.11n: 2,400 GHz tot 5,00 GHz

Kanaalnummer | Hier wordt het kanaal weergegeven dat wordt gebruikt voor transmissie en ontvangst.
Netwerkverificatie | Mogelijke waarden zijn Open, Gedeeld, WPA*-Personal, WPA2*-Personal, WPA-Enterprise en WPA2-Enterprise. Dit is de verificatie die is ingesteld in het huidige profiel. Zie Beveiliging - Overzicht voor meer informatie.
Gegevenscodering | Mogelijke waarden zijn Geen, WEP, TKIP en AES-CCMP. Zie Beveiliging - Overzicht voor meer informatie.
802.1x-verificatietype | Mogelijke waarden zijn Geen, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP en EAP-FAST. Zie Beveiliging - Overzicht voor meer informatie.
802.1x-verificatieprotocol | Mogelijke waarden zijn Geen, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 of TLS. Zie Beveiliging - Overzicht voor meer informatie.
CCX-versie | Versie van de Cisco Compatible Extensions voor deze draadloze verbinding.
Huidige verzendenergie | Het energieniveau, in milliwatt, waarmee de WiFi-adapter momenteel gegevens verzendt.
Ondersteunde energieniveaus | Dit zijn de energieniveaus waarop de WiFi-adapter gegevens kan verzenden. Deze informatie wordt weergegeven in een bereik en is afhankelijk van de adapter.
MAC-adres van toegangspunt | Het MAC-adres (Media Access Control) van het toegangspunt waarmee verbinding is gemaakt.
Verplicht toegangspunt | Hier wordt "Geen" weergegeven als de optie niet is ingeschakeld. Als Verplicht toegangspunt is ingeschakeld, wordt het MAC-adres van het toegangspunt weergegeven. Met deze optie zorgt u ervoor dat de WiFi-adapter een verbinding maakt met een toegangspunt met een specifiek MAC-adres (48-bits hexadecimaal getal van 12 tekens, bijvoorbeeld 00:06:25:0E:9D:84).
TP-naam | De naam van het toegangspunt. Deze naam wordt ingesteld door de persoon die het toegangspunt configureert en is gewoonlijk beperkt tot 32 tekens. Opmerking: Deze parameter wordt alleen weergegeven als IPv6-ondersteuning is geïnstalleerd onder Windows* XP.
IPv4-/IPv6-adres TP: | Het IP-adres (IPv4 of IPv6) voor het toegangspunt. IPv6 is de nieuwe generatie IP-adressen en is compatibel met IPv4 en bedoeld om beveiligingsproblemen in IPv4 te verhelpen. In IPv6 is de adresruimte vergroot van 32 naar 128 bits, zodat een ongelimiteerd aantal netwerken en systemen van adressen kan worden voorzien. Tevens wordt ondersteuning geboden voor QoS-parameters (Quality of Service) voor real-time audio en video.

Opmerking: Deze parameter wordt alleen weergegeven wanneer u verbinding hebt met een toegangspunt van Cisco Systems.

Signaalsterkte van toegangspunt | De sterkte van het signaal dat van het toegangpunt wordt ontvangen bij de adapter. Dit is een waarde in milliwatt (mW), maar kan in werkelijkheid in picowatt worden uitgedrukt. Deze waarde varieert, afhankelijk van de afstand tussen het toegangspunt en de adapter, obstakels die het signaal kunnen storen en het energieniveau waarop het toegangspunt zendt.

Opmerking: Deze parameter wordt alleen weergegeven wanneer u verbinding hebt met een toegangspunt van Cisco Systems.

Ruisniveau van toegangspunt | Het RF-ruisniveau (Radiofrequentie) in de omgeving dat kan interfereren met het signaal van het toegangspunt. RF-ruis is afkomstig van natuurlijke en elektrische bronnen. Opmerking: Deze parameter wordt alleen weergegeven wanneer u verbinding hebt met een toegangspunt van Cisco Systems.
Repareren | Hiermee wordt een nieuw IP-adres aangevraagd. Als u problemen ondervindt met de toegang tot het netwerk, controleert u of het IP-adres geldig is. Als het 0.0.0.0 of 169.x.x.x is, is het adres waarschijnlijk niet geldig. Als in uw netwerk de IP-adressen automatisch worden toegewezen, kunt u op Repareren klikken om een nieuw IP-adres aan te vragen.
Sluiten | Hiermee sluit u de pagina.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers