Voltar ao índice

# Definições do adaptador

O separador Avançadas apresenta as propriedades do adaptador WiFi instalado no computador. Esta versão do software Intel® PROSet/Wireless WiFi é compatível com os seguintes adaptadores:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Como aceder

Para utilizadores do Windows* XP e do Windows* 7: No Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless, clique em Definições do adaptador no menu Avançadas. Seleccione o separador Avançadas.

Abra o Gestor de Dispositivos e clique no adaptador de rede WiFi. Em seguida, seleccione o separador Avançadas.

## Descrição das definições do adaptador WiFi

Nome | Descrição
--- | ---
Largura de canal 802.11n (2,4 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20Mhz. Utilize 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n.

NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (utiliza apenas a largura do canal 20 MHz)

Largura do canal 802.11n (5,2 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20Mhz. Utilize 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n.

NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Modo 802.11n | A norma 802.11n baseia-se nas normas 802.11 anteriores adicionando múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, multiple-input multiple-output). O MIMO aumenta a produtividade dos dados para melhorar a velocidade de transferência. Seleccione Activado ou Desactivado para definir o modo 802.11n do adaptador WiFi. Activado é a predefinição. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n.

NOTA: Para alcançar taxas de transferência superiores a 54 Mbps em ligações 802.11n, a definição de segurança WPA2*-AES tem de estar seleccionada. Pode seleccionar nenhuma segurança (Nenhum) para permitir a configuração e a resolução de problemas da rede.

Um administrador pode activar ou desactivar o suporte do modo de produtividade elevada para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras bandas ou problemas de compatibilidade.

Canal Ad hoc | Não é necessário alterar o canal se os restantes computadores da rede ad hoc não utilizarem um canal diferente do canal predefinido. Valor: Seleccione o canal de funcionamento permitido na lista.

- 802.11b/g: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11a (5 GHz). Esta definição não é aplicável ao adaptador Intel® WiFi Link 1000.

NOTA: Quando não aparecer um canal 802.11a, a inicialização das redes ad hoc não é suportada para canais 802.11a.

Gestão de energia ad hoc | Defina funcionalidades de poupança de energia para redes de dispositivo a dispositivo (ad hoc).

- Desactivar: Seleccione quando estabelecer a ligação a redes ad hoc que contêm estações que não suportam a gestão de energia ad hoc.
- Máxima poupança de energia: Seleccione para optimizar a vida útil da bateria.
- Ambiente ruidoso: Seleccione para optimizar o desempenho ou a ligação com vários clientes.

Modo Ad Hoc QoS | Controlo da qualidade do serviço (QoS) em redes ad hoc. A QoS proporciona a prioritização do tráfego a partir do ponto de acesso numa LAN sem fios com base na classificação do tráfego. WMM (Wi-Fi Multimedia) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance (WFA). Quando o WMM está activado, o adaptador WiFi utiliza o WMM para suportar capacidades de identificação e de colocação em fila para as redes Wi-Fi.

- WMM activado (Predefinição)
- WMM desactivado

Canal de grandes volumes incompatível | Esta definição comunica às redes vizinhas que este adaptador WiFi não é tolerante aos canais de 40MHz na banda de 2,4GHz. A predefinição é desligada (desactivada), para que o adaptador não envie esta notificação. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Protecção do modo misto | Utilize para evitar colisões de dados num ambiente misto de 802.11b e 802.11g. O RTS/CTS (pedir para enviar/limpar para enviar) deve ser utilizado num ambiente onde os clientes não se podem ouvir uns aos outros. O CTS-to-self pode ser utilizado para obter mais produtividade num ambiente onde os clientes estejam próximos e se possam ouvir uns aos outros.
Gestão de energia | Permite a selecção de um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador WiFi. O controlo de deslize das definições do adaptador WiFi define o equilíbrio entre a fonte de alimentação e a bateria do computador.

- Utilizar valor predefinido: (Predefinição) As definições de energia são baseadas na fonte de alimentação do computador.
- Manual: Ajuste o controlo de deslize para a configuração pretendida. Utilize a configuração mínima para maximizar a duração da bateria. Utilize a configuração máxima para maximizar o desempenho.

NOTA: A diminuição do consumo de energia varia com base nas definições da rede (infra-estrutura).

Agressividade do roaming | Esta definição permite-lhe definir a agressividade com que o seu cliente sem fios faz o roaming para melhorar a ligação a um ponto de acesso.

- Predefinição: Definição equilibrada entre a fixação e o desempenho do roaming.
- Menor: O cliente sem fios está fixo. Apenas uma deterioração significativa na qualidade da ligação faz com que ele passe para outro ponto de acesso.
- Maior: O cliente sem fios controla continuamente a qualidade da ligação. Se ocorrer degradação, ele tenta localizar um melhor ponto de acesso e fazer o roaming para o mesmo.

Melhoria da produtividade | Altere o valor do controlo de explosão de pacotes.

- Activar: Seleccione para activar a melhoria da produtividade.
- Desactivar: (Predefinição) Seleccione para desactivar a melhoria da produtividade.

Potência de transmissão | Definição predefinida: configuração de potência mais alta. Menor: Cobertura mínima: Defina o adaptador com o nível mínimo de potência de transmissão. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou confinar uma área de cobertura. Reduz a área de cobertura em áreas de muito tráfego para melhorar a qualidade global da transmissão e evitar a congestão e interferência com outros dispositivos.

Maior: Cobertura máxima: Defina o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Seleccione para o máximo desempenho e alcance em ambientes com outros dispositivos de rádio WiFi limitados.

NOTA: A melhor definição é quando o utilizador define sempre a potência de transmissão com o nível mais baixo possível que ainda é compatível com a qualidade da comunicação. Isto permite que o máximo número de dispositivos sem fios funcionem em áreas densas e reduz a interferência com outros dispositivos com os quais partilha o mesmo espectro de rádio.

NOTA: Esta definição toma efeito quando for utilizado o modo de dispositivo para dispositivo (ad hoc) ou de rede (infra-estrutura).

Modo sem fios | Seleccione o modo a utilizar para ligar a uma rede sem fios:

- Apenas 802.11a: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a. Não aplicável a todos os adaptadores.
- Apenas 802.11b: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b. Não aplicável a todos os adaptadores.
- Apenas 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11g.
- 802.11a e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores.
- 802.11b e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores.
- 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Predefinição) - Ligue às redes sem fios 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores.

NOTA: Estes modos sem fios (tipos de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos apresentados na Lista de redes WiFi.

OK | Guarda as definições e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela quaisquer alterações.

### Opções avançadas do Microsoft Windows* (Definições do adaptador)

Para aceder às opções avançadas do Windows* XP:

1. Inicie o Windows e inicie a sessão com privilégios administrativos.
2. No ambiente de trabalho, clique com o botão direito em O Meu Computador e clique em Propriedades.
3. Clique no separador Hardware.
4. Clique em Gestor de dispositivos.
5. Clique duas vezes em Placas de rede.
6. Clique com o botão direito no nome do adaptador WiFi instalado que está a ser utilizado.
7. Clique em Propriedades.
8. Seleccione o separador Avançadas.
9. Seleccione a Propriedade pretendida (por exemplo, Protecção do modo misto, Gestão de energia).
10. Para seleccionar um novo valor ou definição, clique em Utilizar valor predefinido para deseleccionar a caixa de verificação. Seleccione um novo valor ou definição. Para voltar ao valor predefinido, clique na caixa de verificação Utilizar valor predefinido. (A caixa Utilizar valor predefinido não está presente para todas as propriedades, por exemplo, Canal Ad Hoc. Neste caso, seleccione a definição pretendida.)
11. Para guardar as definições e sair da janela, clique em OK.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade